附件1：

采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 配置/技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 摄像机 | 规格：400万像数，日夜全彩，100米照距.存储功能 NAS(NFS, SMB/ CIFS 均支持)异常侦测 移动侦测, 遮挡报警, 非法登录, 存储器满, 存储器错智能侦测 越界侦测, 区域入侵通讯接口 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口防护等级 IP67电源供应 DC12 V ± 25% / PoE(802.3af) | 台 | 62 |
| 2 | 抱喉 | 304不锈钢扎带12\*0.8mm304牙型不锈钢 | 条 | 142 |
| 3 | 时控工关 | 类型：电子式插口：1\*5扁孔其他功能：20个时间段，循环周期7天额定电压：250V~ | 台 | 31 |
| 4 | 电源系统 | 规格： 4网口POE，1百兆网口，53瓦 POE交换机 | 台 | 31 |
| 5 | 皮纤 | 2芯皮纤产品类型：GYXTW-2B 室外单模符合YD/T 769-2010、GB/T 9771-2008标准外护套材料：聚乙烯（PE） 松套管材质： PBT 松套管外径：1.0mm  | 米 | 2318 |
| 6 | 光纤 | 8芯光纤产品类型：GYXTW-8B1 室外单模符合YD/T 769-2010、GB/T 9771-2008标准外护套材料：聚乙烯（PE） 光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 松套管材质： PBT 松套管外径：3.0mm  | 米 | 2909 |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽网线产品类型：U/UTP CAT6-4P-PVC-CM；检验依据：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、YD/T1019；芯线材料：无氧铜；标称直径(mm)：0.565；（上偏差0.005-下偏差-0.005）；绝缘材料：高密度聚乙烯；环境温度：-20℃ - 75℃； | 米 | 1080 |
| 8 | 电源线 | 4平方电缆产品类型：BRV4电压级：450V/750V标称截面：4MM导体绞合最小根数：19平均外径上限：4.8MM20度最大直流电阻：4.61欧姆/KM70度最小绝缘电阻：0.009M欧姆.KM载流量推荐值：44安 | 米 | 5623 |
| 1平方地线产品类型：BRV1电压级：450V/750V标称截面：1MM导体绞合最小根数：19平均外皮外径上限：4.8MM20度最大直流电阻：10欧姆/KM70度最小绝缘电阻：0.015M欧姆.KM载流量推荐值：30安 | 米 | 513 |
| 5米杆带 30瓦灯规格：5米高，镀锌焊接管材料厚度为2.0mm镀锌管，表面喷户外粉高温固化，常规银色，底座厚度8mm，直径240mm | 支 | 31 |
| 规格：地线引针 | 支 | 31 |
| 规格：避雷引针 | 支 | 31 |
| 10 | 土方设备 | 规格：地牛 +混凝土0.5M3 +碎石0.5M3 | 套 | 31 |
| 11 | 线管线槽 | 规格：4分，PVC,单管长度3.8米 A管 | 米 | 1730 |
| 规格：1寸，PVC,单管长度3.8米 A管 | 米 | 3125 |
| 12 | 光纤熔接系统 | 规格：光纤冷接头，电信级 | 个 | 31 |
| 规格：光纤箱，16芯\*4内盒，防水防晒，电信级 | 个 | 31 |
| 规格：光纤保护管 ，防水 | 米 | 392 |
| 13 | 中心交换机 | 规格： 24全千兆网口，监控专用交换机 | 个 | 2 |
| 14 | 五金件 | 规格：1寸管件 ，水管件 | 个 | 700 |
| 规格：4分管件 ，水管件 | 个 | 106 |
| 规格：38cm\*33cm\*10cm设备箱 ，304不锈钢 | 个 | 31 |
| 规格：32安 漏电开关，配防水保护箱  | 个 | 31 |
| 规格：4口插排不带线  | 个 | 31 |
| 杂件：水晶头\*130个 +胶水\*10支 +扎线\*60米等 | 批 | 1 |
| 15 | 光纤收发器 | 产品类型 单芯单模端口数量 1个100Mbps RJ45端口，1个100Mbps SC 光纤口传输距离 大于或等于20km电源 输入：220VAC,50/60Hz 输出：5V DC,0.6A | 台 | 31 |
| 16 | 数字高清网络硬盘录像机 | 规格：64路，8TB希捷硬盘，4硬盘位，4K 录像主机录像方式 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像录像回放 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、外部文件回放备份方式 常规备份、事件备份 | 台 | 1 |
| 17 | 显示器 | 屏幕尺寸 55英寸屏幕比例 16:9屏幕分辨率 3840×2160观看距离 3.0-3.5米高清格式 2160P面板类型 无边硬屏背光性能 OLED有机发光二极管逐行扫描 支持逐行扫描 | 台 | 1 |
| 18 | 监控机柜 | 类别 立式机柜材质 镀锌冷扎钢板 | 个 | 1 |
| **备注：含税全包价，包括产品供应、运输、安装、售后服务等一切费用** |