江门市奶嘴产品质量安全监督抽查实施细则

本细则适用于江门市生产环节中奶嘴的市级监督抽查。

**1、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽样数量

| **序号** | **产品** | **抽样方法** | **抽样基数** | **抽样数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奶嘴 | 生产领域：从生产企业的自检合格产品中，随机抽取进行抽样检测。同一批号原料、同一规格、同一工艺的产品为一个批次。  流通领域：随机采取同一型号（货号）的商品。 | 生产领域：抽样基数不少于100只；流通领域：抽样基数应不少于抽取样品数量。 | 宽口径奶嘴：20只，其中检测18只，备样2只  标准口径奶嘴：30只，其中检测26只，备样4只 |

**2、检验依据**

表2 硅胶奶嘴检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **检验依据** | **检验方法** | **备注** |
| 1 | 外观 | GB 4806.2 | GB 4806.2 | / |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.2 | GB 4806.2 | / |
| 3 | 总迁移量 | GB 4806.2 | GB 31604.8 | / |
| 4 | 高锰酸钾消耗量（蒸馏水） | GB 4806.2 | GB 31604.2 | / |
| 5 | 重金属（4%<体积分数>乙酸） | GB 4806.2 | GB 31604.9 | / |
| 6 | 锌（Zn）迁移量（4%<体积分数>乙酸） | GB 4806.2 | GB 31604.42 | / |
| 7 | 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量 | GB 4806.2 | GB 28482 | 仅适用于天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴 |
| 8 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量（人工唾液）（N-亚硝胺） | GB 4806.2 | GB 28482 | / |
| 9 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量（人工唾液）（N-亚硝胺可生成物） | GB 4806.2 | GB 28482 | / |
| 10 | 挥发性物质 | GB 4806.2 | GB 28482 | 仅适用于橡胶奶嘴 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3、判定规则**

3.1 依据标准

GB 4806.2-2015 食品安全国家标准 奶嘴

GB 28482-2012 婴幼儿安抚奶嘴安全要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。