**江门市人力资源和社会保障局摄像头采购文件**

**一、采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **数量** | **参数** |
| **高清摄像头** | **2** | **1.全高清图像采用1/2.8英寸，像素：533万像素** **图像传感器：CMOS图像传感器，分辨率：1080p 50/60、1080i 50/60、1080p 25/30、720p 50/60****2.光学变倍镜头：5X、10X、8X、12X****3.镜头角度83.7°/60.9°/72.5°/54.7°/65.1°****4.聚焦：自动聚焦****5.降噪技术：采用先进的2D、3D降噪技术.****6.视频输出接口：HDMI，SDI，USB2.0、USB3.0、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选）；SDI支持在1080P60格式下传输100米。****7.多种控制协议:支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。****8.音频输入接口:支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码****9.控制接口:RS485、RS232；支持级联，方便工程安装使用。****10.网络协议:支持ONVIF、RS232、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；****支持RTMP推送模式，链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；****支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。****11.多种音视频压缩标准****支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；****支持高达1920×1080分辨率60帧/秒压缩。****12.超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，低功耗休眠功能，支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。****13.多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。****14.多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。****支持遥控器信号透传功能。** |
| **华为摄像头** | **1** | **1.图像传感器：863万像素1/2.8英寸CMOS****2.支持XY-300数字支架。****3.视频输出像素：1080p 50/60、1080i 50/60、1080p 25/30、720p 50/60****4.镜头变焦 12倍光学变焦，光圈 F1.8～ F3.56 ± 5%最大视角 水平：88°垂直：57°平移/俯仰角 +/-130°（平移）、 +/- 28°（俯仰）****5.预设位数量 233** |

**二、商务及售后服务要求**

1.供应商提供的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需附件必须一并供应。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，供应商应当无偿提供。

2.自验收合格之日起，产品提供至少2年的免费保修期，软件在维护期内免费升级及维护。

3.供应商须负责免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法。

4.为保障产品的供货渠道和良好的售后服务能力，供应商要提供主要设备制造商或经销商的授权文件并加盖公章，提供售后服务承诺函并加盖制造商公章。

**（三）建设地点：**江门市蓬江区堤东路93号

**（四）最高限价**：4.7万元

**（五）建设工期**：5天

**（六）承包方式：**按江门市人力资源市场综合服务楼购买精密空调项目的功能需求和设备清单综合总价包干，包工包料、包安装、包调试、包质量、包安全。

 江门市人力资源和社会保障局

2022年12月1日