附件5

2023年第四季度江门市地表水市考断面水质数据

| **序号** | **行政区** | **河流名称** | **断面名称** | **水质目标** | **水质现状** | **污染指数** | **上年同期污染指数** | **污染指数改善率(%)** | **主要污染物及****超标倍数** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区 | 横江河 | 横江水闸 | Ⅲ | Ⅱ | 1.29 | 1.71 | 24.56 | - |  |
| 2 | 荷塘中心河 | 南格水闸 | Ⅲ | Ⅱ | 1.57 | 1.5 | -4.67 | - |  |
| 3 | 天沙河 | 江咀 | Ⅳ | Ⅳ | 2.3 | 2.45 | 6.12 | - |  |
| 4 | 天沙河 | 白石 | Ⅲ | Ⅱ | 1.85 | 1.47 | -25.85 | - |  |
| 5 | 江海区 | 石洲河 | 石洲水闸 | Ⅲ | Ⅲ | 2.31 | 1.67 | -38.32 | - |  |
| 6 | 马鬃沙河 | 番薯冲桥 | Ⅳ | Ⅳ | 2.06 | 2.02 | -1.98 | - |  |
| 7 | 礼乐河 | 大洋沙 | Ⅲ | Ⅲ | 2.88 | 2.6 | -10.77 | - |  |
| 8 | 中路河 | 横海南水闸 | Ⅲ | Ⅱ | 0.88 | 0.83 | -6.02 | - |  |
| 9 | 新会区 | 沙冲河 | 黄鱼窖口 | Ⅲ | Ⅱ | 1.91 | 2.27 | 15.86 | - |  |
| 10 | 田金河 | 龙舟湖公园 | Ⅲ | Ⅲ | 2.54 | 2.47 | -2.83 | - |  |
| 11 | 天湖水 | 冲邓村 | Ⅲ | Ⅱ | 2.11 | 1.84 | -14.67 | - |  |
| 12 | 会城河 | 工业大道桥 | Ⅳ | Ⅲ | 1.63 | 1.55 | -5.16 | - |  |
| 13 | 下沙河 | 濠冲桥 | Ⅲ | Ⅲ | 2.74 | 3.09 | 11.33 | - |  |
| 14 | 台山市 | 新昌水 | 降冲 | Ⅲ | Ⅲ | 2.24 | 2.23 | -0.45 | - |  |
| 15 | 公益水 | 滘口坤辉桥 | Ⅲ | Ⅲ | 2.41 | 2.51 | 3.98 | - |  |
| 16 | 台山市 | 深井水 | 犸狫咀码头 | Ⅲ | Ⅱ | 1.81 | 1.69 | -7.1 | - |  |
| 17 | 大隆洞河 | 广发大桥 | Ⅳ | Ⅳ | 3.80  | 2.78  | -36.61  | - |  |
| 18 | 白沙水 | \*大安里桥 | Ⅲ | Ⅲ | 2.16 | 2.68 | 19.4 | - |  |
| 19 | 开平市 | 蚬冈水 | 蚬冈桥 | Ⅲ | Ⅲ | 2.76 | 3.14 | 12.1 | - |  |
| 20 | 镇海水 | 交流渡大桥 | Ⅲ | Ⅲ | 3.28 | 2.93 | -11.95 | - |  |
| 21 | 新桥水 | 水口桥 | Ⅳ | Ⅲ | 1.68 | 1.27 | -32.28 | - |  |
| 22 | 白沙水 | \*大安里桥 | Ⅲ | Ⅲ | 2.16 | 2.68 | 19.4 | - |  |
| 23 | 鹤山市 | 宅梧河 | 新塘桥 | Ⅲ | Ⅲ | 2.87 | 2.53 | -13.44 | - |  |
| 24 | 址山河 | 游谊桥 | Ⅲ | Ⅱ | 1.85 | 1.93 | 4.15 | - |  |
| 25 | 沙冲河 | 为民桥 | Ⅲ | Ⅲ | 2.02 | 2.41 | 16.18 | - |  |
| 26 | 田金河 | 潮透水闸 | Ⅲ | Ⅱ | 1.6 | 1.77 | 9.6 | - |  |
| 27 | 恩平市 | 莲塘水 | 浦桥 | Ⅲ | Ⅲ | 2.92 | 2.81 | -3.91 | - |  |
| 28 | 朗底水 | 新安村 | Ⅱ | Ⅱ | 2.42 | 2.37 | -2.11 | - |  |
| 29 | 公仔河 | 南堤东路桥 | Ⅲ | Ⅱ | 1.28 | 1.32 | 3.03 | - |  |
| 30 | 良西河 | 吉安水闸桥 | Ⅲ | Ⅱ | 1.69 | 1.87 | 9.63 | - |  |
| 31 | 琅哥河 | 潢步头林场 | Ⅲ | Ⅲ | 3.29 | 3.41 | 3.52 | - |  |

备注：1、带﹡断面为跨界共考断面。

2、标黄表示污染指数同比变差。