附件1

核应急物资采购清单及要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料 | 主要技术要求 | 数量 |
| 1 | 注水式应急指示牌 | 材质：注水式立架铸铁；版面尺寸规格：500\*350mm；可调式指示牌支架（含支撑底板）含5kg配重，注水后重量在10kg以上，可防7级大风。 | 100个 |
| 2 | 应急警示带 | 注水柱式警示带5米/个，定制内容：“江门市核应急”。 | 100个 |
| 3 | 无线广播喇叭 | 1. 广播外观材质：铝合金。
2. 号角喇叭功率：50W。
3. 阻抗8-16Ω。

2.防水等级：6级。3.工作温度：-40℃-55℃。4.安装方式：壁挂或立柱。注：配置控制器，需包安装。 | 6套 |
| 4 | 地面指示标志 | 在台山核应急前沿指挥和去污洗消综合中心（台山市中医院赤溪分院）地面、墙面划定指示标志，包含：安全出口指示牌、led紧急疏散指示灯、核应急撤离路线等指示。 | 1套 |
| 5 | 便携式应急音响 | 功率：60W,电池容量：4001MAh(含)-5000MAh(含)，喇叭单元：双喇叭，喇叭尺寸：10寸低音，80磁高音，连接方式：无线蓝牙；配2个无线话筒。 | 2套 |
| 6 | 应急帐篷 | 样式：长3.7米，宽3米，整体帐篷用三角桩加固，拉绳固定。帐篷架管：直径30mm烤漆圆管，壁厚为1.0mm（允差±0.1mm）。配件为三通四通，采用直径为28mm烤漆圆管，壁厚为1.0mm（允差±0.1mm）。 拉紧帐篷顶部框架采用的拉筋。帐篷地梁框架接口处应配有弹豆，以备固定框架使用。使用高氧焊接方法，做防锈处理，具备坚固耐用的特性。帐篷布料：帐篷顶布及四周采用蓝色牛津布，经过涂层工艺处理后，加针刺毛毡，防水性能好。帐篷固定配件为地钉，配有拉绳。整套帐篷包装均为牛津布制作，外套白色编织袋。所有使用布料均为蓝色牛津布，具有防雨，耐高温，防断裂的特性。 | 12顶 |
| 7 | 车辆洗消通道核污染水屏蔽件 | 在台山核应急前沿指挥和去污洗消综合中心（台山市中医院赤溪分院）车辆洗消通道采购、安装污水屏蔽件。1. 立柱120米，尺寸：100\*100\*3.5mm，材质：热镀方管。
2. 横梁45米，尺寸：80\*80\*3.0mm，材质：热镀方管。
3. 桁条475米，尺寸：40\*60\*1.8mm，材质：冷镀方管。
4. 顶瓦120平方米，材质：象牙白426彩钢板双层5分泡沫。
5. 侧瓦245平方米，尺寸：单面476彩钢板。
6. 板房窗1套，尺寸：1030\*1000mm，材质：铝合金。
7. 板房门1套，尺寸：2000\*800mm，材质：不锈钢。
8. 排水槽1套，塑料排水管道，连接配件。

以上组件均包含运输、组装服务。 | 1套 |