附件：拟审批入河排污口相关信息表

表1 江门市国祯污水处理有限公司入河排污口

入河排污口名称	江海区外海街道江门市国祯污水处理厂麻园河左岸城镇污水处理厂排污口
设置地点	广东省江门市江海区麻园河

（东经113°8′13″，北纬22°33′27″）
排污口类型	扩大（2010年已建，补办手续）
排污口编码	HD-440704-0161-SH-0109
建设单位	江门市国祯污水处理有限公司
论证报告编制单位名称	江门市佰博环保有限公司
入河排污口概况	江门市国祯污水处理有限公司江海污水处理厂位于江门市江海区高新开发区42号厂房，江海污水处理厂一期设计规模5万吨/天，于2010年投入运营，二期3万吨/天于2013年投入运营，目前项目设计总处理规模为8万吨/天。服务总人口约20.6万，服务总面积约18.88平方公里。处理方式采用“A2/O”工艺。排放方式：连续排放。入河方式：尾水经管道排入麻园河。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准和广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段一标准中较严值要求。废水排放总量不超过2920万吨/年，主要污染物COD排放量不超过146吨/年，氨氮排放量不超过18.25吨/年。
排污口位置示意图
入河排污口对水环境的影响和水环境保护措施等	根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区监督管理办法》等法律法规的有关规定，江门市国祯污水处理有限公司委托江门市佰博环保有限公司编制完成《江门市江海污水处理厂入河排污口设置论证报告》。

影响分析：

对水质影响

本项目排污口为已建排污口，正常排污对麻园河、马鬃沙河的影响：根据预测结果可知，项目废水在枯水期正常排放条件下，麻园河、马鬃沙河各预测因子预测浓度均符合《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准，同时留有8%以上的安全余量。

2、对水生态影响

本项目位于工业聚集区，不属于渔业区，更无漂流性卵鱼类产卵场等分布。排放的影响区域内没有重要水域生态保护目标。项目无温排水外排，根据废污水性质，对下游鱼类影响较大的水质因子为有机污染物，通过预测计算，本污水处理厂即使在满负荷运行的情况下也不会使现状麻园河、马鬃沙河水域水质恶化。项目本身属于市政工程，随着项目的建成运营，可大量削减排入附近水体的水污染物，防止未经处理的生活污水污水的氮、磷等营养盐大量流入所引起的富营养化的各种后果，维持水域的生物生态平衡，有效地保护水域的良好的生态环境，不会对该区的水生动植物产生明显影响。

3、对地下水影响的分析

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制项目内的污水渗漏现象，因此项目运营期不会对区域地下水环境产生不良影响。

4、对第三者权益影响的分析

项目入河排污口在厂区南面麻园河侧设置管道。项目出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准与广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者。按照区划，对麻园河、马鬃沙河水质进行评价，河道存在一定的环境容量和自净作用。区域原排入水体的污水主要为生活污水，经本污水处理厂收集处理后再行排放，减小了对河道的污染。经现场走访周边民众未发现对河道用水产生危害影响。

保护措施：

由于项目入河排放口已建，其主要保护措施为运营期措施。

1、水生态保护措施保护措施：

（1）加强水务管理及水资源保护。在特殊情况下对水污染事故进行协调处理；对相关用水户的实际用水情况进行检查、监督，对漏水严重的管网实施更换。加强运行中的管理和监督。加强生产、生活污水处理设施的管理，确保设施正常运行。（2）加强培训教育。加强居民对环境保护和水资源保护知识的教育和培训，提高居民的清洁生产和节水意识，同时加强环境保护和生态保护宣传，提高居民的生态和环境保护意识。

2、事故排放时预防措施：

（1）污水管网方面事故预防措施：

①在污水干管和支管设计中，要选择适当的最小设计流速和充满度，同时严禁固体废物排入管网，避免管道发生堵塞、破裂；

②污水收集管网必须要采用符合国家标准和相关规定的合格材质，避免污水输送途中发生渗漏和外流，造成地下水及土壤的二次污染；

③与相关部门应密切配合，强化监督、监测和管理工作。

（2）污水处理系统事故预防措施：

①在设备选型时，应采用性能可靠的优质产品；

②对易发生故障的各种水泵，在设计中应考虑备用；

③对于大型机械的易损坏零件，应有足够的备用件和替换件；

④注重仪器维护，定期检修、保养，提早发现并排除事故隐患。

（3）污水处理系统人为事故预防措施：

加强工作人员岗位培训，实行严格的管理制度和考核制度，避免由于人员操作不当造成系统非正常运行。

3、事故排污措施：

（1）厂内措施：通过厂外纳污管网空闲时有效容积22755m³对未能处置的污水进行暂时收容，减缓事故废水排放量。在缓冲期间尽可能抢修污水处理设施。

（2）厂外污水量控制：将事故情况汇报给生态环境局江海分局及江海区城管局等政府部门，由政府部门向服务范围内产污企业发布减排通知，减少污水来源。

（3）厂外污染联防联治：事故期内，水利、环保部门组织对出厂污水进行监测，监测对象包括主要水域（水体）、纳污河道，及时掌控水质变化信息，为组织水污染处置决策提供依据。

（4）事后处置：事故处置后，水利、环保需要持续对污水处理厂及场外纳污水体水质进行监测，直到污水处理厂出水水质稳定达标，纳污水体水质正常。

（5）情况通报：事故处理后，应及时组织对事故原因进行分析，总结经验教训，同时按照有关规定向社会进行公告，消除社会影响，维护社会稳定。
专家意见	江海污水处理厂远期废水处理总规模为25万吨/天，已批近期废水处理规模8万吨/天。排污口仍设置在麻园河。

考虑目前近期废水处理规模8万吨/天，未达远期废水处理规模，项目沿用现有麻园河排放口。故根据《入河排污口监督管理办法》(水利部令 第47号)开展对现有麻园河排污口进行论证，编制了《江门市江海污水处理厂入河排污口设置论证报告》。

该报告编制规范，工程概况及排污口设置方案介绍较清楚，内容较全面，符合《入河排污口监督管理办法》(水利部令第47号) 要求，论证结论总体可信。报告经进一步修改、完善后可上报。

经修改完善后，该报告已通过专家复核。

表2 江门公用能源环保有限公司（文昌沙水质净化厂）

入河排污口

入河排污口名称	江海区礼乐街道文昌沙水质净化厂江门水道左岸城镇污水处理厂排污口
设置地点	广东省江门市江海区江门水道

（东经113°4′17″，北纬22°33′37″）
排污口类型	扩大（2002年9月已建，补办手续）
排污口编码	HD-440704-0081-SH-0209
建设单位	江门公用能源环保有限公司（文昌沙水质净化厂）
论证报告编制单位名称	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
入河排污口概况	江门公用能源环保有限公司文昌沙水质净化厂位于江门市江海区礼盛街13号，污水处理厂总设计规模220000吨/天。服务总人口约60万，服务总面积约40平方公里。处理方式采用“A2/O微曝氧化沟工艺”。排放方式：连续排放。入河方式：尾水经管道排入江门水道。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准和广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段一标准中较严值要求。废水排放总量不超过8030万吨/年，主要污染物COD排放量不超过2482吨/年，氨氮排放量不超过401.5吨/年。
排污口位置示意图
入河排污口对水环境的影响和水环境保护措施等	根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区监督管理办法》等法律法规的有关规定，江门公用能源环保有限公司委托广东省建筑设计研究院集团股份有限公司编制完成《江门市文昌沙水质净化厂入河排污口设置论证报告》。

影响分析：

1、对水质影响

本项目排污口为已建排污口，根据江门市生态环境局发布的江河水质月报、河长制水质月报，近一年江门水道水体环境质量状况。本入河排污口上游 1.5 km 和下游 5.5 km 监测断面水质状况良好，近一年监测结果均能达相应水质目标要求，达到《广东省地表水环境功能区划》中江门水道水质目标（Ⅲ类水）要求。

2、对水生态影响

总体来说江门市文昌沙水质净化厂将高新区纳污范围内居民生活污水收集后集中处理，从源头上避免污水直接进入周边地表水体，减少了江门水道的污水流入量，故本项目正常排污时，尾水实现达标后排放，有利于减少排污口附近及下游水体中的有机污染物、N、P浓度总量，抑制藻类等浮游植物的生长，并有利于改善水体生态环境，水体中的受纳的污染物总量大大降低，水的浑浊度降低，溶解氧增加，水质总体上会有所改善。水体水质和水生态系统向自然水体转变。本工程对江门水道的底栖动物的影响甚微。本身属于环保工程，可对江门水道水质得到一定改善，因此，项目对鱼类的影响为正影响。正常的排放情况下水质类别没有发生显著变化，影响范围有限，不会对该河段生物群落结构和生物量产生明显影响。综上，本次论证入河排污口的污水排放对论证范围内江门水道的水生生态环境影响较小。

3、对地下水影响的分析

经现场调查，本项目周边居民点的生活用水主要由市政管网供水，区域无地下水开发利用规划。本项目运行对地下水可能产生影响的风险，主要体现在运行期间污水管网破裂或渗漏造成的地下水质污染。因此污水处理厂在运行期间，需要加强管网运行维护与巡查监管。在本次论证排污口排污的两个项目做好防泄漏、防渗等措施后，项目对地下水环境影响较小。

4、对第三者权益影响的分析

本项目排水受纳水体为江门水道，根据论证区域内取排水情况调查结果显示，论证范围内既没有重要的工业企业的取水口，没有集中饮用水取水口，也没有拟建的取水口。江门市文昌沙水质净化厂处理后废水正常排放状态下对下游水环境影响较小。江门市文昌沙水质净化厂处理后废水正常排放状态下，完全混合断面、核算断面的各污染物预测值均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准要求。本项目的建设不会对桥、堤坡、公路等第三人合法水事权益产生影响。

保护措施：

（1）水环境保护措施及可行性论证：项目正常排放情况下，不会对江门河的水质和水生生态产生明显影响。项目在日常的生产中应严格执行各项环保制度，严禁企业的各类废水超标排放，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内，避免对水环境造成影响。

（2）水生态补偿方案：入河排污口论证范围内无渔业养殖、水生生物、鱼类和其他有特殊经济价值的水体的保护区，因此，排污口设置对水生态环境无影响，无需水生态补偿方案。

（3）入河排污口规范化建设要求：根据《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ 1309-2023）要求，入河排污口规范化建设应包括入河排污口监测采样点、检查井、标识牌、视频监控系统及水质流量在线监测系统设置，档案建设要求。

（4）监测计划：为及时了解水功能区内的水环境状况和控制项目废水排污口排放浓度，实现总量控制目标，拟采取项目建设单位自行监测和委托有资质的监测单位进行监测相结合的监测方法。建设单位应制定事故应急监测方案，在事故发生时委托有资质的环境监测部门进行监测。
专家意见	《论证报告》编制依据充分，基础资料详实，报告内容基本合理，专家组原则同意《论证报告》通过评审。

经修改完善后，该报告已通过专家复核。

表3 江门公用能源环保有限公司（江门高新区综合污水处理厂）、江门市优美科长信新材料有限公司（江海厂区）

入河排污口

入河排污口名称	江海区江门高新区综合污水处理厂入礼乐河左岸城镇污水处理厂排污口
设置地点	广东省江门市江海区礼乐河

（东经113°9′9.1752″，北纬22°33′13.14″）
排污口类型	扩大（2018年7月已建，补办手续）
排污口编码	HD-440704-0030-SH-0309
建设单位	江门公用能源环保有限公司（江门高新区综合污水处理厂）、江门市优美科长信新材料有限公司（江海厂区）
论证报告编制单位名称	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
入河排污口概况	江门公用能源环保有限公司江门高新综合污水处理厂位于江门市高新区南山路334号，污水处理厂总设计规模40000吨/天。服务总面积约18平方公里。处理方式采用物化预处理+A-A2/O微曝氧化沟工艺。江门市优美科长信新材料有限公司（江海厂区）借江门高新综合污水处理厂尾水管进行排放。江门市优美科长信新材料有限公司（江海厂区）位于江门市江海区连海路18号地块，项目外排水量不超过5560吨/天，处理方式采用混凝沉淀+压滤+微滤+膜超滤工艺。污水排放量总规模为45560吨/天。排放方式：连续排放。入河方式：尾水经管道排入礼乐河。出水水质执行江门高新区综合污水处理厂污水标准排放口排放标准[《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）的一级标准A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准的较严值]及江门市优美科长信新材料有限公司（江海厂区）污水标准排放口排放标准[《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及其 2020 年修改单中表 1 水污染排放限值（直接排放），其中总铜≤0.1mg/L，总锌≤0.4mg/L，总镍≤0.2mg/L，总钴≤0.2mg/L，总锰≤0.4mg/L]的二者宽值。废水排放总量不超过1643.48万吨/年，主要污染物COD排放量不超过262.69吨/年，氨氮排放量不超过39.708吨/年。
排污口位置示意图
入河排污口对水环境的影响和水环境保护措施等	根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区监督管理办法》等法律法规的有关规定，江门公用能源环保有限公司委托 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 编制完成《江门高新区综合污水处理厂入河排污口设置论证报告》。

影响分析：

1、对水质影响

本项目排污口为已建排污口，正常排放情况下，本次论证排污口废水进入礼乐河完全混合断面后 CODcr、氨氮、总镍、总钴、总锰的预测值均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准。本项目是以污水处理工程为主，排污口应用主体本身属于环保工程，本项目环境保护措施的环境效益，主要体现在采取环境保护措施后，使周围水环境质量得到一定改善。

2、对水生态影响

总体来说本次论证排污口主体排污企业江门高新区综合污水处理厂将高新区纳污范围内居民生活污水、企业预处理后的工业废水、少量畜禽养殖废水等收集后集中处理，从源头上避免污水直接进入周边地表水体，减少了礼乐河的污水流入量，故本项目正常排污时，尾水实现达标后排放，有利于减少排污口附近及下游水体中的有机污染物、N、P 浓度总量，抑制藻类等浮游植物的生长，并有利于改善水体生态环境，水体中的受纳的污染物总量大大降低，水的浑浊度降低，溶解氧增加，水质总体上会有所改善。水体水质和水生态系统向自然水体转变。本工程对礼乐河的底栖动物的影响甚微。本身属于环保工程，可对礼乐河水质得到一定改善，因此，项目对鱼类的影响为正影响。正常的排放情况下水质类别没有发生显著变化，影响范围有限，不会对该河段生物群落结构和生物量产生明显影响。综上，本次论证入河排污口的污水排放对论证范围内礼乐河的水生生态环境影响较小。

3、对地下水影响的分析

经现场调查，本项目周边居民点的生活用水主要由市政管网供水，区域无地下水开发利用规划。本项目运行对地下水可能产生影响的风险，主要体现在运行期间污水管网破裂或渗漏造成的地下水质污染。因此污水处理厂在运行期间，需要加强管网运行维护与巡查监管。在本次论证排污口排污的两个项目做好防泄漏、防渗等措施后，项目对地下水环境影响较小。

4、对第三者权益影响的分析

本项目排水受纳水体为礼乐河，根据论证区域内取排水情况调查结果显示，论证范围内既没有重要的工业企业的取水口，没有集中饮用水取水口，也没有拟建的取水口。江门高新区综合污水处理厂及江门市优美科长信新材料有限公司（江海厂区）处理后废水正常排放状态下对下游水环境影响较小。江门高新区综合污水处理厂及江门市优美科长信新材料有限公司（江海厂区）处理后废水正常排放状态下，完全混合断面、核算断面的各污染物预测值均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ 类标准要求。本项目的建设不会对桥、堤坡、公路等第三人合法水事权益产生影响。

保护措施：

（1）水环境保护措施及可行性论证：项目正常排放情况下，不会对江门河的水质和水生生态产生明显影响。项目在日常的生产中应严格执行各项环保制度，严禁企业的各类废水超标排放，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内，避免对水环境造成影响。

（2）入河排污口安全运营措施：一是入河排污口及排污管网均应设立专门的工作岗位，专职管理，按班操作，并应有完善的岗位制度和详细的操作规程，应有检查考核责任制，确保入河排污口、排污管网正常发挥作用。二是对项目污水处理站尾水排放管应经常进行检查巡视，预防管道破裂事故发生。三是排污口处设置在线监测仪，加强厂区内污水排放口在线监控及对污水排放的水体环境质量跟踪监测。四是在项目运行过程中应加强巡查，按计划定期对排河管道进行检修，防止管道因被腐蚀、破损而发生泄漏事故。

（3）入河排污口规范建设：根据《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ 1309-2023）要求，入河排污口规范化建设应包括入河排污口监测采样点、检查井、标识牌、视频监控系统及水质流量在线监测系统设置，档案建设要求。

（4）监测计划：为及时了解水功能区内的水环境状况和控制项目废水排污口排放浓度，实现总量控制目标，拟采取项目建设单位自行监测和委托有资质的监测单位进行监测相结合的监测方法。建设单位应制定事故应急监测方案，在事故发生时委托有资质的环境监测部门进行监测。
专家意见	《论证报告》编制依据充分，基础资料详实，报告内容基本合理，专家组原则同意《论证报告》通过评审。按意见修改完善后，可作为下一步工作的依据。

经修改完善后，该报告已通过专家复核。

表4 江门市丰达线路板有限公司入河排污口

入河排污口名称	江海区礼乐街道江门市丰达线路板有限公司入礼乐河右岸工矿企业排污口
设置地点	设置地点为广东省江门市江海区礼乐河

（坐标为东经113.091599°，北纬22.547615°）
排污口类型	新建（2006年已建，补办手续）
排污口编码	HD-440704-0031-GY-0201
建设单位	江门市丰达线路板有限公司
入河排污口概况	江门市丰达线路板有限公司位于江门市江海区永兴街35号，污水排放量规模为100吨/天。处理方式采用初沉+厌氧+好氧+好氧+二沉。排放方式：间歇排放。入河方式：尾水经管道排入礼乐河。出水水质执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）和《电镀水污染物排放标准》（GB44/1597-2015）标准中较严值要求。废水排放总量不超过2.8134万吨/年，主要污染物COD排放量不超过1.407吨/年，氨氮排放量不超过0.586吨/年。
排污口位置示意图
入河排污口对水环境的影响和水环境保护措施等	根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区监督管理办法》等法律法规的有关规定，江门市丰达线路板有限公司自行编制入河排污口设置简要分析材料。

江门市丰达线路板有限公司位于江门市江海区礼乐街道永兴街35号，入河排污口位于经度:113 度5分32.6秒;纬度22度32分45.49秒位置处，入河排污口建成时间为2006年，污水受纳水体为礼乐河，水质目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ш类标准。根据江门市生态环境局官网公布的《2024 年第一季度江门市全面推行河长制考核断面水质监测成果表》，礼乐河 2024年第一季度水质现状为Ш，符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，水质状况良好。

本项目排口所在水体位置不存在集中式饮用水源取水口，项目废水经物化及生化处理，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）和《电镀水污染物排放标准》（GB44/1597-2015）标准中较严值要求，之后排入礼乐河。

本项目沿用礼乐河现有排污口排放污水，在正常排放时不会形成超标的污染带，项目排污不改变礼乐河现状水质类别，对礼乐河水质影响较小。可见，对于目前现有废水规模，项目入河排污口设置位置、排放方式等设置方案合理，保留沿用现有礼乐河入河排污口是可行的，不会对流域水环境质量现状及水功能区造成明显影响。

表5 江门市江新肉类联合加工有限公司入河排污口

入河排污口名称	江海区礼乐街道江新肉类联合加工有限公司礼东东九河左岸工矿企业排污口
设置地点	设置地点为广东省江门市江海区礼乐主灌渠（礼东东九河）

（坐标为东经113°8′53.14″，北纬22°31′2.03″）
排污口类型	新建（2013年8月已建，补办手续）
排污口编码	HD-440704-1339-GY-0201
建设单位	江门市江新肉类联合加工有限公司
入河排污口概况	江门市江新肉类联合加工有限公司位于江门市江海区礼乐街道办事处向东村委会三益围（土名），污水排放量规模为429.2吨/天。处理方式采用预处理+好氧生化+消毒工艺。排放方式：间歇排放。入河方式：尾水经管道排入礼乐主灌渠（礼东东九河）。出水水质执行广东省《水污染排放标准DB44/26-2001》中第二时段一级标准要求。废水排放总量不超过15.67万吨/年，主要污染物COD排放量不超过14.09吨/年，氨氮排放量不超过1.57吨/年。
排污口位置示意图
入河排污口对水环境的影响和水环境保护措施等	根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区监督管理办法》等法律法规的有关规定，江门市江新肉类联合加工有限公司自行编制入河排污口设置简要分析材料。

江门市江新肉类联合加工有限公司位于江门市江海区礼乐街道向东村三益围工业园，入河排污口位于礼乐主灌渠（礼东东九河），经度：113度8分53.14秒；纬度：22度31分2.03秒处。入河排污口建成时间为2013年8月8日，受纳水体为为礼乐主灌河（礼东东九河），水质目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。根据江门市江海区河长制考核监测结果，礼乐主灌河江新肉联厂路口考核断面2023年水质现状为Ⅳ类，符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅳ类标准，达到水质目标，水质状况良好。

本项目排口所在水体位置不存在集中式饮用水源取水口，项目废水经处理满足《地表水环境质量标准》标准限值，之后排入礼乐主灌河（礼东东九河）。

本项目沿用礼乐主灌河（礼东东九河）现有排污口排放污水，在正常排放时不会形成超标的污染带，项目排污不改变礼乐主灌河（礼东东九河）现状水质类别，对礼乐主灌河（礼东东九河）水质影响较小。可见，对于目前现有废水规模，项目入河排污口设置位置、排放方式等设置方案合理，保留沿用现有礼乐主灌河（礼东东九河）入河排污口是可行的，不会对流域水环境质量现状及水功能区造成明显影响。

表6 江门市新迪织造制衣有限公司入河排污口

入河排污口名称	江海区礼乐街道江门市新迪织造制衣有限公司入礼乐河右岸工矿企业排污口
设置地点	设置地点为广东省江门市江海区礼乐河

（坐标为东经113°5′40.17″，北纬22°32′40.3″）
排污口类型	新建（2006年已建，补办手续）
排污口编码	HD-440704-0032-GY-0201
建设单位	江门市新迪织造制衣有限公司
入河排污口概况	江门市新迪织造制衣有限公司位于江门市江海区东环一路5号，污水排放量规模为2500吨/天。处理方式采用物化预处理+生物接触氧化水解+沉淀过滤。排放方式：间歇排放。入河方式：尾水经暗管排入礼乐河。出水水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单中表2规定的直接排放限值和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者要求。废水排放总量不超过64.5万吨/年，主要污染物COD排放量不超过58.05吨/年，氨氮排放量不超过0.41吨/年。
排污口位置示意图
入河排污口对水环境的影响和水环境保护措施等	根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区监督管理办法》等法律法规的有关规定，江门市新迪织造制衣有限公司自行编制入河排污口设置简要分析材料。

江门市新迪织造制衣有限公司位于江门市江海区礼乐永宁路十八围，入河排污口位于我司东北方向，经度:113度5分48.95秒;纬度:22度32分27.92秒处，入河排污口建成时间为2006年，受纳水体为礼乐河。受纳水体水质目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。根据江门市生态环境局官网公布的《2023年江门市全面推行河长制考核断面水质监测成果表》，礼乐河流大洋沙断面2023年水质现状为III类，符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）III类标准，达到水质目标，水质状况良好。

本项目排口所在水体位置不存在集中式饮用水源取水口，项目废水经物化预处理+生物接触氧化+沉淀过滤处理满足《纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012》标准限值，之后排入礼乐河。

本项目沿用礼乐河现有排污口排放污水，在正常排放时不会形成超标的污染带，项目排污不改变礼乐河现状水质类别，对礼乐河水质影响较小。可见，对于目前现有废水规模，项目入河排污口设置位置、排放方式等设置方案合理，保留沿用现有礼乐河入河排污口是可行的，不会对流域水环境质量现状及水功能区造成明显影响。

表7 江门市德顺电子有限公司入河排污口

入河排污口名称	江海区礼乐街道江门市德顺电子有限公司北头咀支渠左岸工矿企业排污口
设置地点	设置地点为广东省江门市江海区张围河涌（北头咀支渠）

（坐标为东经113°4′57″，北纬22°32′54″）
排污口类型	新建（2005年已建，补办手续）
排污口编码	HD-440704-0641-GY-0201
建设单位	江门市德顺电子有限公司
入河排污口概况	江门市德顺电子有限公司位于江门市礼乐街道江礼路西新百果园，污水排放量规模为49吨/天。处理方式采用物化预处理+生物接触氧化水解+沉淀过滤。排放方式：间歇排放。入河方式：尾水经管道排入张围河涌（北头咀支渠）。出水水质执行广东省《水污染排放标准DB44/26-2001》中第二时段一级标准要求。废水排放总量不超过1.47万吨/年，主要污染物COD排放量不超过0.6吨/年，氨氮排放量不超过0.06吨/年。
排污口位置示意图
入河排污口对水环境的影响和水环境保护措施等	根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区监督管理办法》等法律法规的有关规定，江门市德顺电子有限公司自行编制入河排污口设置简要分析材料。

江门市德顺电子有限公司位于江门市礼乐镇江礼公路西新丰百果园，入河排污口位于张围河涌（北头咀支渠），入河排污口建成时间为2005年，受纳水体为张围河涌（北头咀支渠）。受纳水体水质目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。根据江门市生态环境局官网公布的江门市河（湖）长制水质考核监测报告，北头咀支渠南冲水闸断面2023年水质现状为Ⅳ类，符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅳ类标准，达到水质目标，水质状况良好。

本项目排口所在水体位置不存在集中式饮用水源取水口，项目生产废水经厂内综合废水处理站（采样物化预处理、生物接触氧化水解、沉淀过滤）处理，生活污水经隔油池+化粪池处理满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，之后排入张围河涌（北头咀支渠）。

本项目沿用张围河涌（北头咀支渠）现有排污口排放污水，在正常排放时不会形成超标的污染带，项目排污不改变张围河涌（北头咀支渠）现状水质类别，对张围河涌（北头咀支渠）水质影响较小。可见，对于目前现有废水规模，项目入河排污口设置位置、排放方式等设置方案合理，保留沿用现有张围河涌（北头咀支渠）入河排污口是可行的，不会对流域水环境质量现状及水功能区造成明显影响。

表8 江门市金盈富纺织印染有限公司入河排污口

入河排污口名称	江海区外海街道江门金盈富纺织印染有限公司西海水道右岸工矿企业排污口
设置地点	设置地点为广东省江门市江海区西海水道

（坐标为东经113°10′35.22″，北纬22°33′33.08″）
排污口类型	新建（2002年已建，补办手续）
排污口编码	HD-440704-1907-GY-0101
建设单位	江门市金盈富纺织印染有限公司
入河排污口概况	江门市金盈富纺织印染有限公司位于江门市高新区6号地四岭界厂房，污水排放量规模为2000吨/天。处理方式采用厌氧、好氧生物法。排放方式：连续排放。入河方式：尾水经暗管排入西海水道。出水水质执行广东省《水污染排放标准DB44/26-2001》中第二时段一级标准要求。废水排放总量不超过60万吨/年，主要污染物COD排放量不超过30吨/年，氨氮排放量不超过6吨/年。
排污口位置示意图
入河排污口对水环境的影响和水环境保护措施等	根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区监督管理办法》等法律法规的有关规定，江门市金盈富纺织印染有限公司自行编制完成《江门市金盈富纺织印染有限公司入河排污口设置简要分析材料》。

江门市金盈富纺织印染有限公司位于位于江门市高新区6号地四岭界厂房（中心坐标：北纬22.560986°、东经113.171085°），入河排污口位于西江的右岸（排污口坐标为东经：113°10′35.22″，北纬：22°33′33.08″），入河排污口建成时间为2002年，受纳水体为西海水道。受纳水体水质目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。根据2023年江门市水功能区考核结果和考核站点数据成果，西海水道外海水利所断面水质达标率为100%，符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅱ类标准，达到水质目标，水质状况良好。

本项目排口所在水体位置不存在集中式饮用水源取水口，项目废水经厂内自建污水处理站处理满足《广东省水污染物排放限值》（DB4426-2002）中的第二时段一级排放标准及《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中较严标准浓度限值，之后排入西海水道。

本项目沿用西海水道现有排污口排放污水，在正常排放时不会形成超标的污染带，项目排污不改变西海水道现状水质类别，对西海水道水质影响较小。可见，对于目前现有废水规模，项目入河排污口设置位置、排放方式等设置方案合理，保留沿用现有西海水道入河排污口是可行的，不会对流域水环境质量现状及水功能区造成明显影响。

表9 江门市广悦电化有限公司入河排污口

入河排污口名称	江海区江南街道江门市广悦电化有限公司北街水道右岸工矿企业排污口
设置地点	设置地点为广东省江门市江海区西江北街水道

（坐标为东经113°7′8.76″，北纬22°36′16.27″）
排污口类型	新建（2000年10月已建，补办手续）
排污口编码	HD-440704-0001-GY-0301
建设单位	江门市广悦电化有限公司
入河排污口概况	江门市广悦电化有限公司位于江海三路7号，污水排放量规模为2650吨/天。处理方式采用酸碱中和。排放方式：连续排放。入河方式：尾水经管道排入西江北街水道。出水水质执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）相关标准和广东省《水污染排放标准DB44/26-2001》中第二时段一级标准中较严值要求。废水排放总量不超过97万吨/年，主要污染物COD排放量不超过26.59吨/年，氨氮排放量不超过0.5吨/年。
排污口位置示意图
入河排污口对水环境的影响和水环境保护措施等	根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区监督管理办法》等法律法规的有关规定，江门市广悦电化有限公司自行编制入河排污口设置简要分析材料。

江门市广悦电化有限公司位于江门市江海区江海三路7号，入河排污口位于西江北街水道，入河排污口建成时间为2000年10月，受纳水体为北街水道。受纳水体水质目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类标准。据2023年江门市水功能区考核结果和考核站点数据成果，北街水道古猿洲码头断面2023年水质达标率为100%，符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅱ类标准，达到水质目标，水质状况良好。

本项目排口所在水体位置不存在集中式饮用水源取水口，项目废水经废水综合池处理后满足《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）和《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准（GB 15581-2016）》标准限值，之后排入北街水道。

本项目沿用北街水道现有排污口排放污水，在正常排放时不会形成超标的污染带，项目排污不改变北街水道现状水质类别，对北街水道水质影响较小。可见，对于目前现有废水规模，项目入河排污口设置位置、排放方式等设置方案合理，保留沿用现有北街水道入河排污口是可行的，不会对流域水环境质量现状及水功能区造成明显影响。