附件1

采购项目详细技术要求及数量

**包组2：**

| **序号** | **货物名称** | **规格浓度** | **单位** | **数量** | **推荐品牌** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸二氢钠 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 2 | 国药、广试 |  |
| 2 | 磷酸 | AR，500mL/瓶（玻璃瓶） | 瓶 | 5 | 国药、广试 | 玻璃瓶 |
| 3 | 磷酸二氢钾 | AR，500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 国药、广试 |  |
| 4 | 无水硫酸钠 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 2 | 国药、广试 |  |
| 5 | 四氯乙烯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 40 | 科密欧、广试 | **红外分析专用，满足HJ637-2018对正己烷的质量要求** |
| 6 | N-（1-萘基）乙二胺盐酸盐 | AR，10g/瓶 | 瓶 | 2 | 泸试、广试 |  |
| 7 | 抗坏血酸 | AR，25g/瓶 | 瓶 | 6 | 国药、广试 |  |
| 8 | 硼氢化钾 | AR，100g/瓶 | 瓶 | 2 | 国药 |  |
| 9 | 硫酸亚铁铵 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 | 国药、广试 |  |
| 10 | 硫酸汞 | AR，250g/瓶 | 瓶 | 1 | 国药、广试 |  |
| 11 | 试亚铁灵（试剂） | AR，100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 天津大茂 |  |
| 12 | 三氯甲烷 | AR，500mL/瓶 | 瓶 | 20 | 国药、广试 |  |
| 13 | 硫酸 | GR，500mL/瓶 | 瓶 | 40 | 国药、广试 |  |
| 14 | 盐酸 | GR，500mL/瓶 | 瓶 | 10 | 国药、广试 |  |
| 15 | 纳氏试剂 | 100mL/瓶 | 瓶 | 10 | 泸试、麦克林 | 需要用时再寄 |

**包组3：**

| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **纯度** | **单位** | **数量** | **推荐品牌** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气 | 40L | 纯度：≥99.999% | 瓶 | 7 | 不限 | **按需24小时内送货，1-2瓶/次；** |
| 2 | 乙炔 | 40L | 纯度：≥99.9% | 瓶 | 5 | 不限 | **按需24小时内送货，1瓶/次；** |
| 3 | 氩气 | 40L | 纯度：≥99.999% | 瓶 | 8 | 不限 | **按需24小时内送货，1-2瓶/次；** |
| 4 | 苯系物 | 4L | 1.0 | 瓶 | 1 | 大特、科的、梅塞尔 | 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、苯乙烯 |
| 5 | 苯系物 | 4L | 2.5 | 瓶 | 1 | 大特、科的、梅塞尔 | 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、苯乙烯 |
| 6 | 苯系物 | 4L | 5.0 | 瓶 | 1 | 大特、科的、梅塞尔 | 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、苯乙烯 |
| 7 | 苯系物 | 4L | 12.5 | 瓶 | 1 | 大特、科的、梅塞尔 | 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、苯乙烯 |
| 8 | SO2标气 | 8L | 低浓度50ppm | 瓶 | 2 | 大特、科的、梅塞尔 | 分批供货，一次一套 |
| 9 | SO2标气 | 8L | 中浓度200ppm | 瓶 | 2 | 大特、科的、梅塞尔 |
| 10 | SO2标气 | 8L | 高浓度1000ppm | 瓶 | 2 | 大特、科的、梅塞尔 |
| 11 | CO标气 | 8L | 100ppm | 瓶 | 2 | 大特、科的、梅塞尔 |
| 12 | NO标气 | 8L | 100ppm | 瓶 | 2 | 大特、科的、梅塞尔 |
| 13 | NO标气 | 8L | 200ppm | 瓶 | 2 | 大特、科的、梅塞尔 |
| 14 | NO2标气 | 8L | 200ppm | 瓶 | 2 | 大特、科的、梅塞尔 |

**注：本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了推荐品牌，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。**