因工作需要，江门市蓬江区环境监测站对硫化物“酸化-吹气-吸收”系统仪器配件升级，计划采购“仪器配件（2025D03）”，现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商投报《报价单》及相关文件。

**一、采购项目概况**

1.采购项目名称：仪器配件升级采购（2025D03）网上公开询价公告

2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。

3.采购项目最高限价：人民币6000元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

**二、采购项目技术要求及采购数量**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号及规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **1** | 水箱上盖 | ST201A | 个 | 1 | 与山东济南盛泰电子科技有限公司ST201A硫化物酸化吹气吸收系统仪器适配，符合国标《HJ226-2021水质硫化物的测定》的要求。 |
| **2** | 单口烧瓶 | AO102，500ml | 个 | 6 |
| **3** | 加酸刻度管 | AO101，30ml | 个 | 6 |
| **4** | 上盖硅胶套圈 | ST201A | 个 | 6 |
| **5** | 硅胶管 | 5\*8.6，25cm长 | 条 | 1 |
| **6** | 弯管塞子 | B04 | 个 | 6 |
| **7** | 人工上门拆装升级服务 | / | / | / |

**三、采购项目商务要求**

1.交货期限：交货期要求为签订合同后15个日历日内。

2.货物属全新未经使用，质量符合中华人民共和国相关技术标准的要求；如因成交供应商货物质量的原因，导致采购人损失的，成交供应商应退回已收合同款项，并予以采购人合同总额5%的赔偿。

3.交货方式：成交供应商负责将货物送至江门市蓬江区环境监测站（江门市蓬江区胜利北路154号珠西创谷1号楼6楼）。

**四、采购项目验收**

1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对货物的技术指标、质量和数量进行验收，供应商可派人参加。

2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其他应当具有单证文件的证明。

**五、供应商资质要求：**

1、在中华人民共和国境内注册并取得《营业执照》的独立法人，《营业执照》经营范围包括本项目货物；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件。

2、与采购人没有行政或经济关联。

**六、采购项目评审方法：**最低价评标法（推荐一名成交供应商）。

**七、采购项目报价文件要求**

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单

供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价处理。

**八、项目报价单**

|  |
| --- |
| **江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单** |
| 报价单位（盖公章） |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |
| 采购公告名称及编号 |  |
| 报价日期 |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |
| 是否按照采购公告的商务要求执行 |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产商）/型号 | 数量（单位） | 是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合） | 是否存在偏离（偏离/无偏离） | 说明（若有偏离，请详细说明） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **采购项目投报总价** | **￥元，大写（）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**九、报价文件投报方式**

请有意参与报价的合格供应商，于2025年 6月16日下午5：30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。

**十、采购人联系方式**

采购单位名称：江门市蓬江区环境监测站

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼

邮编：529000

联系人：杨小姐

电话：0750-3296805