**江门市市区公路局养护中心2025年公路标线施工采购评分标准**

**一、评分选取方式**

本次采购采用【自行采购的综合选取】的方式确定中选单位。评分小组先对报名单位进行初步评审，如满足初步评审要求的报名单位数量少于两家，本项目重新采购；然后对满足初步评审要求的报名单位，按照详细评审规定的评分标准进行打分。

评分小组对报名单位的详细评审各评审因素进行评分，计算出各评审因素得分总和作为该报名单位的得分，并按得分由高到低顺序推荐中选单位。

如有两家或以上报名单位的综合得分相同且得分均为最高，评分小组视报名单位的情况综合比较，投票确定其名次。

1. **初步评审**

|  |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评分标准 |
| 资质 | 1.在中华人民共和国境内依法注册的具有合法经营资格的独立法人；  2.具有独立承担民事责任及履行合同的能力；  3.具有标线工程施工资质； |
| 业绩 | 近三年内，每年完成过1项以上同类工程。 |
| 信用 | 1.报名单位在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单；  2.报名单位在“信用中国”或地方信用网站的信用信息报告中无不良记录； |
| 材料 | 白色热熔反光型标线涂料及路面标线用玻璃珠第三方检测报告所有指标均合格。 |
| 报价 | 磨除标线最高限价：13元/m2；施划标线最高限价：38元/m2。 |

1. **详细评审**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评审因素 | 分值 | 备注 |
| 一 | 业绩 ：根据报名单位在报名文件提供三年内标线施工或维护业绩证明文件进行评价；业绩证明文件包括①相对应合同/协议书/委托书的关键页复印件（关键页包括：封面、服务内容页及双方签章页）；②相对应验收证明文件复印件。  复印件加盖报名单位公章。 | 10 | 每提供一个业绩得2分，本项最高得满分10分。 |
| 二 | 白色热熔反光型标线涂料质量评价 | 32 |  |
| 1 | 预混玻璃珠含量（≥30%） | 8 | 检测报告最高指标值为评标基数；得分=（指标值/评标基数）\*8； |
| 2 | 预混玻璃珠成圆率（≥80%） | 8 | 检测报告最高指标值为评标基数；得分=（指标值/评标基数）\*8； |
| 3 | 耐磨性（mg）（200转/1000g后减重）；≤80 | 8 | 检测报告最低指标值为评标基数；得分=（评标基数/指标值）\*8； |
| 4 | 耐热变形性（%）[(60±2)℃，50KPa，1h]；≥90.0 | 8 | 检测报告最高指标值为评标基数；得分=（指标值/评标基数）\*8； |
| 三 | 路面标线用玻璃珠质量评价 | 8 |  |
| 1 | 成圆率（%）；所有粒径；≥80 | 8 | 检测报告最高指标值为评标基数；得分=（指标值/评标基数）\*8； |
| 四 | 报价 | 50 |  |
| 1 | 磨除标线（m2） | 12 | 价格最低的报价为评标基准价；得分=（评标基准价/报价）\*12 |
| 2 | 施划标线（m2）；厚度2mm | 38 | 价格最低的报价为评标基准价；得分=（评标基准价/报价）\*38 |
| 五 | 合计 | 100 |  |