为提升我站监测采样能力，满足我站日常环境监测工作的需要，江门市蓬江区环境监测站计划购买一台用于环境空气氟化物采样的大气采样器，现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商投报《报价单》及相关文件。

**一、采购项目概况**

1.采购项目名称：购买仪器设备（2025A02）挂网公开询价公告

2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。

3.采购项目最高限价：人民币9800元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。总费用为总包价，即包含购买仪器设备、2年的质保费用（含质保期间所更换零部件、维修的费用）、初次检定、税费、验收等一切费用。

**二、采购项目技术要求及采购数量**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备 | 数量 | 生产厂商 | 产品型号 | 备注 |
| 1 | 大气采样器（小流量采样器） | 1台 | 金仕达 | KB-100型 | ⑴流量范围满足10L/min～60L/min；⑵采样头可放置90mm滤膜，有效滤膜直径为80mm；⑶采样头配有两层聚乙烯/不锈钢支撑滤膜网垫，两层网垫间有2mm～3mm的间隔圈相隔；⑷流量为50L/min时，采样泵可克服20kPa的压力负荷。 |
| 备注：1.满足HJ955-2018环境空气氟化物采样标准，含主机、氟化物双膜采样头、打印机等。2.包含仪器安装调试和培训，仪器检定/校准；仪器质量保证两年。 |

**三、采购项目商务要求**

1.交货期限：交货期要求为签订合同后15个日历日内。

2.成交供应商负责免费培训采购人有关技术人员，直至掌握操作技术为止。

3.成交供应商须负责免费保修两年，终身提供技术咨询及配件维护。

4.交货方式：成交供应商负责将货物送至江门市蓬江区环境监测站指定地点（江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼6楼）。

**四、采购项目验收**

1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对货物的技术指标、质量和数量进行验收，供应商可派人参加。

2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其他应当具有单证文件的证明。

3.本次采购采用先货后款的方式，合同签订后，仪器设备经安装调试验收合格后按合同条款进行支付。

**五、供应商资质要求**

1.在中华人民共和国境内注册并取得《营业执照》的独立法人，《营业执照》经营范围包括本项目货物；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件。

2.与采购人没有行政或经济关联。

**六、采购项目评审方法：综合评标法（推荐一名成交供应商）。**

**七、采购项目报价文件要求**

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单。

供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价处理。

**八、项目报价单**

|  |
| --- |
| **江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单** |
| 报价单位（盖公章） |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |
| 采购公告名称及编号 |  |
| 报价日期 |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |
| 是否按照采购公告的商务要求执行 |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产商）/型号 | 数量（单位） | 是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合） | 是否存在偏离（偏离/无偏离） | 说明（若有偏离，请详细说明） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **采购项目投报总价** | **￥元，大写（）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**九、报价文件投报方式**

请有意参与报价的合格供应商，于2025年 9月11日下午5:30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。

**十、采购人联系方式**

采购人名称：江门市蓬江区环境监测站

地址：江门市蓬江区胜利路152号珠西创谷自编1号楼6楼

邮编：529000

联系人：文先生

电话：0750-3296820