标样耗材采购(2026B04)网上公开询价公告
因工作需要，江门市蓬江区环境监测站计划采购“标样耗材(2026B04)”，现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商投报《报价单》及相关文件。
[bookmark: _GoBack]一、采购项目概况
1.采购项目名称：水质标样耗材采购(2026B04)网上公开询价公告。
2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。
3.采购项目最高限价：人民币33000元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。
二、采购项目技术要求及采购数量
本次采购物资具体品类、技术规格及数量详见下表。
表1 江门市蓬江区环境监测站耗材采购清单
	序号
	名称
	品牌
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	1
	标样所 pH 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,pH=4.12
	5
	支
	

	2
	标样所 pH 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,pH=9.1
	5
	支
	

	3
	标样所 pH 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,pH=7.34
	40
	支
	

	4
	总离子强度缓冲液 TISABⅠ
	
	500ml
	2
	瓶
	

	5
	总离子强度缓冲液 TISABⅡ
	
	500ml
	2
	瓶
	

	6
	总离子强度缓冲液 TISAB Ⅲ
	
	500ml
	2
	瓶
	

	7
	标样所 二氧化硫(甲醛法) 标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶，0.624mg/L
	2
	瓶
	

	8
	标样所 二氧化硫 分析校准用标准样品
	环标所
	20mL 安瓿瓶,100mg/L
	2
	支
	

	9
	标样所 电导率 水质标样 
	环标所
	30mL 塑料瓶,46.5µS/cm
	6
	瓶
	

	10
	标样所 亚氯酸盐 水质标样 
	环标所
	20mL 安瓿瓶,1.51mg/L
	4
	瓶
	

	11
	标样所 7种阴离子混合溶液标准样品（氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根）
	环标所
	20mL 安瓿瓶,氟：500mg/L 氯：1000mg/L 溴：1000mg/L 亚硝酸根：1000mg/L 硝酸根：1000mg/L 硫酸根：1000mg/L 磷酸根：1000mg/L（溶剂0.01%NaOH）
	3
	支
	

	12
	标样所 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,氟化物：2.31mg/L氯化物：7.87mg/L硫酸根：20.3mg/L硝酸根：3.06mg/L
	5
	支
	

	13
	标准样品/水中硫酸根
	国家有色金属
	50mL,1000mg/L
	2
	瓶
	

	14
	标样所 硫酸盐 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,50.3mg/L
	6
	支
	

	15
	标准样品/水中氟
	国家有色金属
	50mL,1000μg/mL
	2
	瓶
	

	16
	标准样品/水中氯
	国家有色金属
	50mL,1000mg/L
	2
	瓶
	

	17
	标样所 氟化物 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,0.568mg/L
	6
	支
	

	18
	标样所 氯化物 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,14.1mg/L
	3
	支
	

	19
	标样所 溴化物 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,1.66mg/L
	3
	支
	

	20
	标样所 硫化物 分析校准用标准样品
	环标所
	20mL 安瓿瓶,100mg/L
	10
	支
	

	21
	标样所 硫化物 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,1.79mg/L
	10
	支
	

	22
	标准样品/31种金属混标/银铝砷硼钡铍铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钼钠镍磷铅锑硒硅锡锶钛钒锌锆
	国家有色金属
	50mL,100μg/mL
	2
	瓶
	

	23
	标样所 生化需氧量 水质标样 
	环标所
	20mL 安瓿瓶,70.7mg/L
	10
	支
	

	24
	标样所 水质 碱性高锰酸盐指数 (适用于HJ 1446-2026 草酸钠还原碱性滴定法，氯离子:2000mg/L) 
	环标所
	20mL,3.93mg/L（含氯2000mg/L）
	10
	支
	

	25
	标样所 高锰酸盐指数 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,7.95mg/L 
	10
	支
	

	26
	标样所 化学需氧量 水质标样 
	环标所
	20mL 安瓿瓶,37.3mg/L
	50
	支
	

	27
	标样所 化学需氧量 水质标样 
	环标所
	20mL 安瓿瓶,263mg/L
	30
	支
	

	28
	标样所 含氯水质 化学需氧量 质量控制用标准样品
	环标所
	20mL 安瓿瓶,176mg/L（氯离子800mg/L）
	5
	支
	

	29
	标样所 氨氮 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,1.18mg/L
	50
	支
	

	30
	标样所 总磷 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,0.767mg/L
	40
	支
	

	31
	标样所 总氮 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,4.08mg/L
	40
	支
	

	32
	标样所 四氯乙烯中石油类 (红外法) 有机物监测标样 
	环标所
	7mL 棕色安瓿瓶 ,45.5µg/mL
	5
	支
	

	33
	标样所 四氯乙烯中石油类（红外法） 分析校准用标准样品
	环标所
	7mL 棕色安瓿瓶 , 1000µg/mL
	5
	支
	

	34
	标样所 水质 石油类（紫外法）标准样品（正己烷介质）有机监测样品
	环标所
	1.2mL棕色安瓿瓶 正己烷介质,10.2µg/mL
	10
	支
	

	35
	标样所 水质 石油类（紫外法）（正己烷溶剂） 分析校准用标准样品 
	环标所
	1.2mL棕色安瓿瓶 正己烷介质, 1000µg/mL
	10
	支
	

	36
	标样所 色度 分析校准用标准样品
	环标所
	20mL 安瓿瓶,500度
	5
	支
	

	37
	标样所 六价铬 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,0.119mg/L
	5
	支
	

	38
	标样所 阴离子表面活性剂（十二烷基苯磺酸钠溶液）分析校准用标准样品
	环标所
	20mL 安瓿瓶,500mg/L
	10
	支
	

	39
	标样所 阴离子表面活性剂 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,2.79mg/L
	10
	支
	

	40
	标样所 氨 分析校准用标准样品
	环标所
	20mL 安瓿瓶, 500mg/L
	3
	支
	

	41
	标样所 氨 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,1.29mg/L
	3
	支
	

	42
	标样所 总硬度 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,3.63mmol/L
	3
	支
	

	43
	标样所 铅 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,0.526mg/L
	10
	支
	

	44
	标样所 铝 水质标样
	环标所
	30mL 塑料瓶,0.372mg/L
	2
	支
	

	45
	标样所 钡 水质标样
	环标所
	30mL 塑料瓶, 0.100mg/L
	2
	支
	

	46
	标样所 铁 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,1.27mg/L
	2
	支
	

	47
	标样所 银 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,0.543mg/L
	2
	支
	

	48
	标样所 硼 水质标样
	环标所
	30mL 塑料瓶,0.798mg/L
	2
	支
	

	49
	标样所 锰 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,1.60mg/L
	2
	支
	

	50
	标样所 钒 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,0.499mg/L
	2
	支
	

	51
	标样所 钛 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,0.602mg/L 
	2
	支
	

	52
	标样所 钠 水质标样
	环标所
	30mL 塑料瓶,1.50mg/L
	2
	支
	

	53
	标样所 钾 水质标样
	环标所
	20mL 安瓿瓶,2.44mg/L
	2
	支
	

	54
	含氯水质化学需氧量(标样)(高氯)CODCr
	北方伟业计量
	20mL,163mg/L,含氯水
	5
	支
	


三、采购项目商务要求
1.交货期限：交货期要求为签订合同后5个工作日内（特殊情况下可调整）。
2.货物属全新、原厂正品、未使用，质量符合中华人民共和国相关技术标准的要求；如因成交供应商货物质量的原因，导致采购人损失的，成交供应商应退回已收合同款项，并予以采购人合同总额5%的赔偿。
3.交货方式：成交供应商负责将货物送至江门市蓬江区环境监测站（江门市蓬江区胜利北路154号珠西创谷1号楼6楼）。
四、采购项目验收和结算方式
1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对货物的技术指标、质量和数量进行验收，供应商可派人参加。
2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其他应当具有单证文件。
3.本次采购采用先货后款的方式，合同签订后，货物验收合格后按合同条款进行支付。
五、供应商资质要求：
供应商须具备以下条件，不满足其中一项的，不具备报名资质。
1.供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.供应商必须具备在中华人民共和国境内注册并取得的《营业执照》等有效证件，供应商营业执照经营范围必须包含本项目物品经营；
3.供应商信誉良好，未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录”；
4.供应商应当是在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或其他组织。
六、采购项目评审方法：
综合评标法（推荐一名成交供应商），评分表详见附件二。
七、采购项目报价文件要求和材料清单
1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还需提供特许经营许可文件的扫描件。
2.采购项目报价单：供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价处理。
3.信用中国网站及中国政府采购网信用记录查询结果截图；
[bookmark: OLE_LINK3]4.三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
5.与采购人无关联声明函。


八、项目报价单
	江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单

	报价单位（加盖公章）
	

	报价单位联系人及联系方式
	

	采购公告名称及编号
	

	报价日期
	

	包组编号及名称（若有）
	

	是否按照采购公告的商务要求执行
	

	序号
	货物名称
	品牌（生产商）/型号
	数量
（单位）
	是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合）
	是否存在偏离
（偏离/无偏离）
	说明（若有偏离，请详细说明）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	采购项目投报总价
	￥元，大写（）

	
	
	
	
	
	
	
	





九、报价文件投报方式
请有意参与报价的合格供应商，于2026年 6月12日下午5：30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。供应商应对所提供材料的真实性负责，若发现弄虚作假，取消其资格。
十、采购人联系方式
采购单位名称：江门市蓬江区环境监测站
地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼
邮编：529000
联系人：王先生
电话：0750-3296805


