[bookmark: _GoBack] 

	
江门市工业园区应急消防服务站
建设指南（试行）





















江门市安全生产委员会办公室
2025年3月





目 录
	1
	1
	1
	6
	14
	15
	15
	15
	16
	16
	19
	20
	21
	21
	21
	22
	22
	22
	23
	24
	24
	24
	25
	26




[bookmark: _Toc975169012_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc36401088][bookmark: _Toc36401096]一、应急消防服务站基础设施建设
[bookmark: _Toc2101852415_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc36401089][bookmark: _Toc36401097]（一）应急消防服务站建设
各工业园区要结合自身实际，因地制宜建设应急消防服务站，统筹本园区应急安全、消防安全等管理工作。
[bookmark: _Toc2101852415_WPSOffice_Level3]1.应急消防服务站建设要求
（1）选址要求
以应急处置、快速到达为根本宗旨，以醒目明晰为前提，选址在便于人员、车辆迅速集结出动和快速支援的地点，建议设置在工业园区入口处或园区中心位置，可将原园区管理处进行升级改造，场地应能满足通电通网、能储备应急物资等要求。
（2）外观设计要求
工业园区应急消防服务站为嵌入式应急消防服务站。应急消防服务站应建立专门值班制度，融合原有管理处、消安站等多站功能。应急消防服务站外观设计应包含以下核心元素：
1.主体采用红蓝标准颜色，字体格式为庞门正道标题体、方正兰亭（粗）黑、方正兰亭中黑、微软雅黑加粗。
2.设计元素主要由“江门市应急消防服务站”门楣牌、应急服务站站点及编号、logo及消防标语牌组成。（依托其他现有的办公场所建立应急管理服务点可不设置顶部logo）
3.应急消防服务站统一编号，式样为***区**园区站，No.0XX，0XX为各县（市、区）站点编号（各工业园区应急消防服务站编号）。


外观基本要素介绍
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嵌入式应急消防服务站示意图
[image: 1741662329053][image: ]
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（3）面积要求
应急消防服务站内部应能张贴安全管理架构、机构职责、应急处置组职责、应急处置组织架构等；结合实际需要布置办公设施设备，存放安全生产、消防救援、防灾减灾等物资，建议使用面积不少于30平米。
（4）环境卫生
应急消防服务站内部应满足基本工作需要，严禁脏乱、垃圾、杂物、污水、废气等影响人员和设备正常工作运行。
[bookmark: _Toc24336459_WPSOffice_Level3]2.健全应急救援物资储备
应急消防服务站应按要求配备应急、消防等安全物资，并分门别类进行标记和存放。
物资存放示意图
[image: 3acdc6911eefc2a674b95aede3c0200]



应急安全物资配备建议清单
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	1.四合一气体浓度检测仪
	2.救援三脚架及电葫芦
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	3.通风换气风管
	4.风机
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	5.急救药箱（包）
	6.手持喊话器
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	7.强光手电筒（不少于6个）
	8.手提式探照灯
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	9.警戒带
	10.防汛沙
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	11.防爆盾牌
	12.丁字棍
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	13.钢叉
	14.手持锯
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	15.抽水泵（视情况定）
	16.液压升降平台


















消防安全物资配备建议清单
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	1.灭火战斗服（不少于6套）
	2.消防头盔（不少于6个）
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	3.消防手套（不少于6双）
	4.消防靴（不少于6双）
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	5.消防腰带（不少于6条）
	6.正压式空气呼吸器（不少于6具）
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	7.消防呼救器（不少于6个）
	8.担架
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	9.灭火毯
	10.救生缓降器
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	11.消防水带（不少于6个）
	12.火灾防毒面具（不少于12具）
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	13消防腰斧
	14.消防扳手
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	15.消防铲
	16.消防梯
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	17.消防钳
	18.消防桶
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	19.消防水枪（不少于6个）
	20.消防大斧（不少于6把）
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	21.消防撬棍
	22.消防斧头（大）
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	23.消防锤（小）（不少于6个）
	24.安全绳（不少于6根）
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	25. 全身式安全带
	26.消防摩托车（不少于1辆）
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	27.对讲机（不少于6套）
	28.灭火器（不少于12具）




3.完善安全管理资料台账
园区管理方应结合实际，建立健全各项应急、消防、企业一企一档等相关档案资料，并存放在应急消防服务站。
资料台账存放示意图
	[image: 9b9a6e13b7341185d04b6c875614294]



[bookmark: _Toc1586214613_WPSOffice_Level3]4.配备办公器材
应急消防服务站应能满足办公需要。
应急消防服务站办公条件示意图
[image: f43db7a5b49953633e162ab65cb0d17]
[bookmark: _Toc1997853347_WPSOffice_Level3]5.配备工作服装
参照以下样式订制好工作服装。
[image: ]
6.做好培训保障
应配备固定培训地点，有条件的可建立多媒体培训室，组织开展“商户入驻培训日”“岗前5分钟培训”等，建立一套完备安全培训教材，布设安全知识角，强化安全培训体系建设。
培训场所示意图
[image: ]
[bookmark: _Toc24336459_WPSOffice_Level2]
（二）消防救援基础建设
各工业园区要结合自身实际，建设符合救援车辆、物资进出要求的通道，夯实应急救援基础。
[bookmark: _Toc306765872_WPSOffice_Level3]1.通道布置要求
（1）要明确标识：消防通道应采用鲜明的颜色进行划线，通常为黄色或红色，与普通道路明显区分开来。在通道两侧及地面上标注“消防通道，严禁占用”等醒目字样，时刻提醒行人和车辆保持通道畅通。
（2）宽度适宜：根据园区的规模和建筑物的布局，合理确定消防通道的宽度。一般应不小于4米，以确保消防车能顺利通过。同时，通道的高度也应满足消防车的通行要求，避免因架空管线等障碍物影响消防救援。
（3）位置合理：消防通道应设置在厂区内建筑物周围，能够直接通达各个重要区域，如生产车间、仓库、办公区等。通道应尽量保持直线，减少转弯和障碍物，以便消防车能够快速到达火灾现场。

[image: ]消防车通道路侧禁停标线及路面警示标志示例图
消防车通道出入口禁停标线及路面警示标志示例
[image: 批注 2019-12-13 091135]
同时在消防车通道两侧设置醒目的警示牌，提示严禁占用消防车道，违者将承担相应法律责任等内容。

 消防车通道禁止占用警示牌示例
[image: ]
消防车道示例图
[image: e3149a5bf4e7c30af2e4263a0e0f531]

[image: da3a59f6b1aac4e8ecd84c2e3290c0a]

消防登高面示例图
[bookmark: _Toc1157359058_WPSOffice_Level3][image: dade3221839cbbbeeb4274804e93a7a]
2.停车位布置要求
工业园区内机动车、非机动车等应布置专门的停车区域。不得占用消防通道。
示例图
[image: 2be6637347c1515a228c90b516dabec]
[image: c099cde83b3d8247f5e66a0a84a3187]
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[bookmark: _Toc1049794188_WPSOffice_Level3]3.公共区域重点部位警示区域标识标牌要求
工业园区配电房、水泵房等重点区域部位落实“重点部位风险告知卡”等标牌标识管理要求。
示例图
[image: 524e468bdb06ce4d692483c591e6fa1][image: 4e54613bbd0aa9a8f77ca9f90533f4f]
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[bookmark: _Toc1586214613_WPSOffice_Level2]（三）强化信息公开制度建设
安全生产信息公开工作事关社会公众的知情权、参与权和监督权，也能进一步推动相关责任单位、责任人落实主体责任。应急消防服务站应做好以下宣传和公开工作。
[bookmark: _Toc1276430703_WPSOffice_Level3]1.管理架构信息公开
主要有综合监管信息公示牌，明确站长、副站长，以及应急处置相关组的人员信息，便于及时沟通和应急处置。
[bookmark: _Toc1378144240_WPSOffice_Level3]2.风险分布管控和隐患闭环整治公示
要将基本概况信息，园区内危险场所、危险设备、危险作业等进行公开，明确分级管控措施、责任单位、责任人。有条件的工业园区还可将行业监管、属地管理、园区自查等查出的隐患进行公示，明确整改措施、整改期限、责任人，实现隐患挂牌督办和闭环消除。
示例图
[image: 4c26b3cba794d52017aafe403948b4d]
[bookmark: _Toc310170060_WPSOffice_Level3]3.安全文化宣传
要积极创建安全文化宣传栏，使园区上下形成“安全第一”的意识、“生命高于一切”的道德价值观、遵纪守法的思维定势、遵守规章制度的习惯方式，将安全意识转化为自觉行动，全面提升本质安全。
[bookmark: _Toc2101852415_WPSOffice_Level1]二、应急消防服务站安全管理架构和制度建设
[bookmark: _Toc1997853347_WPSOffice_Level2]（一）健全安全管理架构
各工业园区要结合工作需要，建立健全安全管理架构，明确责任人和责任分工，完善工业园区安全管理队伍责任体系，并将安全管理架构图和管理职责张贴上墙。
[bookmark: _Toc1753966118_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc472086523_WPSOffice_Level3]示例图
[image: 21e90ec81849be13a5ec0248c89cd0e]
[image: 9709f700b07d116038ce3f25f0d33b8]
[bookmark: _Toc306765872_WPSOffice_Level2]（二）完善安全管理制度
各工业园区要结合工作需要，建立健全工业园区安全管理架构，明确责任人和责任分工，完善工业园区安全管理队伍责任体系，并将安全管理架构图和管理职责张贴上墙。
[bookmark: _Toc1427752742_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24817530_WPSOffice_Level3]示例图
[bookmark: _Toc1157359058_WPSOffice_Level2][image: ]

（三）编制工业园区应急预案
结合实际编制应急预案，应急预案应与所在镇（街）综合应急预案、园区内企业应急预案相衔接。
[bookmark: _Toc24336459_WPSOffice_Level1]三、强化安全管理人员能力建设
[bookmark: _Toc1049794188_WPSOffice_Level2]（一）建立安全巡查队伍
应急消防服务站要建立安全巡查队伍，由园区安全总监、专（兼）职安全管理人员、特种作业人员等组成（园区存在较高风险场所、工艺、设备的企业安全管理人员必须参与），主要负责安全生产巡查检查工作。成员应由由工业园区发文任命，并明确各自的工作职责，巡查时穿着统一巡查马甲。
[bookmark: _Toc1505074317_WPSOffice_Level3]示例图

[image: 7551d30dc329ee0474720a5edd7f379]

[bookmark: _Toc1316684433_WPSOffice_Level2]（二）建立应急处置队伍
工业园区要建立应急处置队伍，由园区主要负责人担任总指挥，副总指挥由安全部门负责人担任、现场指挥由现场负责人担任；抢险救援组、警戒疏散组、医疗救护组、后勤保障组均不少于2人。应急处置队伍应定期组织演练并进行记录。
[bookmark: _Toc1155913971_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1589826222_WPSOffice_Level3]示例图
[image: 15a9531cec5d8ae67e7d9bce2c093bf]
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc1276430703_WPSOffice_Level2]（三）加强工业园区进出管理
工业园区要加强货运车辆、电动自行车、外来施工等进出园区安全管理。及时发现并上报非法运输危化品等违法行为，劝阻不合规电动自行车进入园区，提醒骑行佩戴安全帽。提前掌握外来作业持证、报备等情况，并设置外来进入安全告知牌，加强外来人员安全警示告知。
[bookmark: _Toc92880081_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1787599140_WPSOffice_Level3]示例图
     [image: 18900354e9c2958094f70c67b6baa3b]
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