附件1
	
采购货物技术参数

	
	
	

	序号
	采购货物名称
	数量
	技术参数
	是否符合
	偏离情况

	1
	无人机
	1台
	（1） ▲裸机重量≥1219克，最大载重≥200克。
（2） 最大上升速度≥10米/秒，最大下降速度≥8米/秒。
（3） 最长飞行时间≥49分钟。
（4） 最大续航里程≥35公里。
（5）▲支持北斗导航模式。
（6）悬停精度，垂直：±0.1米，水平：±0.3米。
（7）▲相机影像传感器：1/1.3英寸CMOS，有效像素≥4800万。
（8）▲数字变焦长焦：≥16倍（混合变焦≥112倍）。
（9）▲激光模块：激光测距；正入射量程：1800米（1 Hz）@20%反射率目标*斜入射量程（1:5斜距）：600米（1 Hz）盲区：1米；测距精度：1米至3米：系统误差<0.3米，随机误差<0.1米@1o其他距离：±(0.2+0.0015D)（D代表测量距离，单位米）。
（10）▲热成像相机：热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）
分辨率≥640×512，像元间距≥12um，帧率≥30Hz，等效焦距≥53毫米，光圈≥f/1.0，灵敏度：≤50mk@F1.0，
（11）▲测温方式：点测温、区域测温，调色盘≥10种，数字变焦≥28倍。
[bookmark: _GoBack]（12）云台：稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）。
（13）感知系统：感知系统类型全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器。
（14）▲遥控器：最大信号有效距离FCC≥25公里，CE≥12公里，SRRC≥12公里，MIC≥12公里；屏幕分辨率≥1920×1200，屏幕尺寸≥7.02英寸。
（15）▲屏幕帧率≥60fps，屏幕亮度≥1400尼特，屏幕触控≥10点触控，内置电池锂离子电池≥6500 mAh，7.2V，46.8Wh，充电方式支持PD快充，电池续航时间≥3.8小时。
（16）▲提供设备第三方检测报告
	
	

	2
	无人机配套电池
	1块
	（17）电池：容量≥6741毫安时，
（18）标称电压≥14.76伏，
（19）电池类型Li-ion，充电环境温度5℃至40℃，
（20）放电倍率≥4C，最大充电功率≥1.8C。
	
	



注：供应商在响应方案中应尽量列出具体参数。如果只简单注明“符合”或“满足”，将影响技术商务评分。供应商须在响应文件中填写技术规格参数，当响应文件中设备技术参数与公告文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指设备技术参数优于公告文件中要求，“负偏离”指设备技术参数低于公告文件中要求。
