附件1
评分表
项目名称及编号：2026年江门市生态环境执法装备购置项目

（恩平分局）

项目编号：202607
自评单位名称：                                   （盖章）

	类别
	评分内容
	评分标准
	分值

	技术商务部分

（70分）
	产品的重要技术参数情况
	▲1、传感器 ：标配 9.8eV，或可选 10.6 或 11.7eV PID 传感器 。

▲2、PID紫外灯：9.8eV ； 检测范围：0~5000ppm ； 分辨率：≤0.1ppb ；响应 时间：≤2s。
3、电池 ：可充电锂电池，电池可更换 。；

4、运行时间 ：≥12 小时工作时间。

5、显示屏 ：带背光的点阵液晶显示屏 。

6、可直接读数 ：实时检测值 ；STEL、TWA 和峰值 。

7、具有实时数据上传功能，可在平台上远程查看实时数据和历史数据。

8、仪器具有防爆功能，防爆等级满足Ex ia IIC T6 Ga

9、报警类型 ：其他故障诊断报警／电池电量不足或泵故障消息显示。

▲10、数据记录 ：≥200000点数据记录。

11、采样 ：内置采样泵；流速 450-550cc/min；≥25米采样距离。

12、标定 ：两点或三点式零点／扩展标定。

▲13、认证与许可 ：CSA 认证： Class I; Division 1; Group A, B, C, D; T4 ；ATEX 认证： Ex II 2G Ex ia IIC/IIB T4 ；IECEx 认证： Ex ia IIC/IIB T4 。

▲14、EMI/RFI ：符合欧盟电磁兼容性（EMC）指令 2014/30/EU 的要求。

15、防护等级 ：IP66/67 。

16、语言 ：包含中文 。

17、工作温度 ：-20℃ 至 55℃ 。

18、湿度 ：0% 至 95% 相对湿度 （非冷凝） 。

项目需求中▲项（共5项）满足的，每一项得5分；其他非▲项（共4项）满足的，每一项得1分，最高得分34分。

备注：须提供产品彩页或制造商官方技术白皮书或制造商出具的技术参数确认资料作为佐证；
	34分

	
	质量保证措施方案
	建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。措施中需提供产品质控方案、详细的质保期内及质保期外服务方案，针对产品服务、质量投诉提供详细的响应机制及符合本项目的其他保障措施等。

1.质量保证措施完善，内容详尽、思路清晰明了，有条理；对于项目需求工作范围内所要求的内容有针对性，计划合理有序，能够完整描述；实施保证措施科学合理，切实可行；完全满足采购需求的得16分。

2.质量保证措施内容完整，思路清晰，对于项目需求中工作范围内所要求的内容有一定的针对性，能做到合理可行，较能满足采购方要求的得10分。

3.质量保证措施内容合理，对项目需求中工作范围内所要求的内容没有针对性，描述简单，基本满足采购方要求的，得7分。

4.质量保证措施内容简略，无具体措施，得5分。

5.未提供质量保证措施方案的得0分。
	16分

	
	售后服务方案
	结合项目的实际特点来制定本项目的售后服务方案，根据各供应商提供的售后服务方案进行综合评审：

1.售后服务承诺全面具体，售后服务方案内容详细，包括专门售后团队、免费保修年限、免费系统升级年限、故障响应时间及故障处理方案、现场服务条件及到位时间等内容，有具体的服务体系流程，项目验收后能够继续跟踪了解设备使用情况，能够充分满足采购人的实际需求的得20分。

2.售后服务方案内容完整，具有设备故障问题解决措施且基本合理，故障处理响应较及时，现场服务到位较及时，能够提供技术支持人员，具有完整的服务体系和流程，项目验收后能够继续跟踪了解设备使用情况，免费服务年限能满足本项目服务需求的得15分。

3.服务方案内容基本完整，有设备故障问题解决措施但不够具体、故障处理响应较及时、现场服务到位较及时、仅能提供技术支持人员、免费服务年限满足本项目服务需求的得10分。

4.项目服务方案内容不够全面，仅涉及项目服务需求的部分内容，无具体的操作措施，项目服务响应时间不够及时的得5分。

5.售后服务方案不可行、不完整或未提供的得0分。
	20分

	价格评分

（30分）
	响应报价得分＝（评审基准价/响应报价）×价格分值

【注：满足公示文件要求且响应报价最低的报价为评审基准价】，最低报价不是成交的唯一依据。

说明：计算过程及结果数字四舍五入保留两位小数。


