附件1
采购设备技术参数及数量要求
	序号
	采购设备名称
	技术参数
	数量

	1
	无人机
	1.裸机重量≥1063克，最大上升速度≥10米/秒，最大下降速度≥10米/秒，最长飞行时间≥51分钟，最大续航里程≥41公里。
2.支持北斗导航模式，悬停精度，垂直：±0.1米，水平：±0.3米。
3.相机影像传感器：搭载三摄系统，其中4/3英寸主摄，有效像素≥1亿；1/1.3英寸中长焦镜头，有效像素≥4800万；1/1.5英寸超长焦镜头，有效像素≥5000万。
▲4.数字变焦长焦：支持多焦段变焦，光学≥4倍，混合变焦≥24倍。
5.云台：稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）。
6.感知系统：感知系统类型全向双目视觉系统，辅以机身激光雷达传感器，支持微光环境全向自动避障。
▲7.遥控器：最大信号有效距离FCC≥30公里，CE≥12公里，SRRC≥12公里，MIC≥12公里；屏幕分辨率≥1920×1200，屏幕尺寸≥7.0英寸，屏幕帧率≥60fps，屏幕亮度≥1400尼特，屏幕触控≥10点触控，内置电池锂离子电池≥6200 mAh，7.2V，46.8Wh，充电方式支持PD快充，电池续航时间≥3.8小时。
	6台

	2
	手持式光离子化检测仪（PID）
	1、量程：VOC固定污染源0~50ppm，分辨率0.001ppm。
2、传感器类型：PID传感器。
▲3、误差：≤±3%（异丁烯标定点），能通过1-50ppm等浓度的第三方检定(国家标准10%)。
4、报警提醒方式：支持浓度值变色、曲线图阀值线、有红色LED闪烁、警报声音或震动等提醒模式；数据查询：可在仪器上通过表格和曲线图显示检测结果。
5、有防爆功能，防爆等级：ExibIIBT4。
6、温度：-20℃～60℃;湿度：0%～95%相对湿度（无冷凝）。
7、采样方式：泵吸式；内置无刷气泵。
8、电池：配备2块可充电锂离子电池；可连续工作≥8小时以上（视工作环境和使用频率）。
	3台

	3
	手持式光离子化检测仪（PID）
	1、量程：VOC固定污染源0~10000ppm，分辨率0.01ppm。
2、传感器类型：PID传感器。
▲3、误差：≤±3%（异丁烯标定点），能通过1-50ppm等浓度的第三方检定(国家标准10%)。
4、报警提醒方式：支持浓度值变色、曲线图阀值线、有红色LED闪烁、警报声音或震动等提醒模式；数据查询：可在仪器上通过表格和曲线图显示检测结果。
5、有防爆功能，防爆等级：ExibIIBT4。
6、温度：-20℃～60℃;湿度：0%～95%相对湿度（无冷凝）。
7、采样方式：泵吸式；内置无刷气泵。
8、电池：配备2块可充电锂离子电池；可连续工作≥8小时以上（视工作环境和使用频率）。
	3台

	4
	便携式
PM 2.5测定仪

	1、准确度：±10%，提供CPA计量器具型式批准证书加盖制造商公章。
2、检测灵敏度：0.001 mg/m3 。
[bookmark: _GoBack]3、测量范围：0.001～10 mg/m3、0.01 ～100mg/m3。
▲4、内置出厂前已经标定好的光学校准系统，通过校准/测量旋钮物理方式切换，配备小改锥可以通过微调口现场溯源。配备光路自清洗系统，避免粉尘对仪器核心部件的污染。自带40 mm测尘滤膜可以现场采样溯源。
▲5、可更换PM10、PM5、PM2.5、TSP粒子切割器，提供PM10和PM2.5中国疾病预防控制中心出具的检测报告佐证。
▲6、要求同时具有湿度修正功能满足GB/T 18204 -2025国标对应要求，提供知识产权文件佐证。
7、具有一般测量模式、连续测量模式（监测模式） 劳动卫生模式多种测量模式。
8、电池及续航：充电电池，连续使用10小时以上，适配器：12V/1A。
9、需提供厂家针对此项目的质保书，整机质保两年（需加盖厂家公章）。
10、本设备验收时需带计量检定证书。
	8台




