[bookmark: _GoBack]江门市蓬江区环境监测站2026年废水处理设施维护保养项目服务（2026D01）综合评分表
	序号
	评审项目
	分值
	评分细则
	得分

	1
	技术分
（40分）
	40
	对各类设备（臭氧管、加药软管、泵管、酸碱探头、主要机电设备等）分别制定日常巡查方案。
• 方案详尽、措施得当、针对性强，设施故障能迅速到达现场并解决 (50分)
• 方案较完整、措施基本合理，设施故障能及时解决 (35分)
• 方案简单、缺乏针对性，设施故障后续解决 (20分)
• 方案不可行或不完整 (0分)
	

	2
	资质分
（30分）
	30
	供应商具备污水处理设施运维的相关资质（15分）
具备污水处理设施运维相关经验，如承接两次及以上污水运维业务，每提供一间合作公司得7.5分，满分15分（15分）
注：供应商须提供资质的证明材料复印件，并加盖供应商公章。
	

	3
	价格分
（30分）
	30
	本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即20分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20，结果保留2位小数（小数点后第三位四舍五入）。
（若投标供应商报价低于所有有效投标报价算术平均值20%及以上，视为报价明显偏低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约情形的，应当要求其在评标过程合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）
	

	综合得分
	100
	--
	

	综合评分最高者原则上推荐为成交供应商，综合评分相同的以报价低者推荐为成交供应商。



