江门市蓬江区环境监测站实验室废水废气设施维修项目（2026D07）
综合评分表

	序号
	评审项目
	分值
	评分细则
	得分

	1
	服务实施方案


	30
	对楼顶设备支撑架改造加固（12# 工字钢侧面斜撑加固、防腐油漆）和各类设备（风管、喷淋塔、风机、活性炭床等）分别制定维修方案。• 方案详尽、措施得当、针对性强，设施故障能迅速到达现场并解决 (30分)• 方案较完整、措施基本合理，设施故障能及时解决 (20分)• 方案简单、缺乏针对性，设施故障后续解决 (10分)• 方案不可行或不完整 (0分)
	

	2
	企业履约能力及同类业绩
	30
	近 3 年内承接废水废气治理设备安装、维修同类项目业绩，每份有效业绩得 10 分，最高 20 分（投标文件须附合同关键页，无佐证不予计分）；拥有固定现场作业队伍、具备环保设备现场安装调试实操经验，提供证明材料得 0-5 分；配置专职现场安全管理人员，提供相关人员资料得 0-5 分。注：供应商须提供资质的证明材料复印件，并加盖供应商公章。
	

	3
	投标报价
	40
	本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即40分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40，结果保留2位小数（小数点后第三位四舍五入）。

（若投标供应商报价低于所有有效投标报价算术平均值20%及以上，视为报价明显偏低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约情形的，应当要求其在评标过程合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）
	

	综合得分
	100
	--
	

	综合评分最高者原则上推荐为成交供应商，综合评分相同的以报价低者推荐为成交供应商。


