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技术参数响应表
	序号
	设备名称
	技术参数
	自查结论
	证明文件

	1
	小气候气象站
	·供电：太阳能或市电（DC12—24V）通信方式：Wi-Fi/4G以上。

	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·监测参数：光照强度、风速、风向、温度、湿度、气压、雨量。

	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·工作环境温度：-20～60°C 工作环境湿度：0～100%RH。

	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	2
	土壤墒情仪（整合近景摄像头）
	·土壤墒情监测量测范围：最大700mm，7层，每层间隔100mm。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·内嵌摄像头：1）可视角度：90度；2）拍照距离：0.1米~5米；3）建议拍照距离：0.5米~1米；4）工作电压：DC5V 170mA；5）图像像素：高清200万(1920*1080)；6）图像传感器类型：CMOS 1/2.7英寸。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·定位功能：设备具有自动定位功能，可通过PC电脑端、手机端、Web网页端进行查看位置信息。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·设备支持离线数据缓存，当通信质量较差或无信号时，采集器正常工作并将数据保存在本地，直到通讯恢复再上传服务器，最多可缓存上万条历史数据。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·提供两种供电方式选择：设备可外接USB 5V供电或太阳能板进行供电。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	3
	高清红外网络智能球机
	·支持1/2.5" 600万23倍光学变焦镜头（16倍数字变焦），采用高效补光阵列，红外补光150m。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·支持超低照度，0.005 Lux@F1.6（彩色），0.001Lux@F1.6（黑白）。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·支持定时抓图与事件抓图功能。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·防护：IP66；6000V防雷、防浪涌、防突波；含立杆、支架。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	4
	智能虫情测报仪
	·供电方式：太阳能或市电；搭载防雷装置，能够有效防止雷击。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·图像采集：不低于2000W像素工业相机；自动识别出虫体的种类、名称及数量；平台记录当前虫情测报仪位置信息。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·控制模式：支持光控、雨控、时控等多种控制方式。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·支持4G/以太网等使设备与物联网平台进行数据交换。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	5
	农田水位计
	·量程范围：不少于20cm；防护等级：不低于IP66；工作环境温度：0-50℃。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·分辨率：不高于0.1cm；误差不高于±0.5cm。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·供电方式：支持太阳能，常规使用可续航150天，支撑一季水稻灌溉；通讯方式：蓝牙/Wi-Fi。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	6
	智能土壤养分检测仪
	·检测项目：氮磷钾含量、土壤有机质。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·标配wifi无线上传、4G以上联网传输、GPRS无线远传功能。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·同时具有USB接口、以太网接口，可随时用U盘拷贝出数据。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·支持交直流两用供电方式，大容量充电锂电池，满电状态下续航不低于10小时。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·防护等级：不低于IP65。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	7
	高清红外网络智能枪机
	·最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测;支持萤石平台接入。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同监控环境;1个内置麦克风，高清拾音;支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·符合IP66防尘防水设计，可靠性高；含立杆、支架。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	·太阳能供电系统：光伏组件：额定功率120W；电池：电池2500mAH输出；支架：太阳能板固定支架。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	8
	智慧农场数据可视化与对接服务
	（1）智慧农场数据可视化
·园区图文简介、空间布局图；
·以柱状图形式展示园区总面积、耕地面积、水塘面积、设施大棚面积等关系；
·园区全景航拍与展示：全景场景不少于30个；
·以数字、仪表等样式展示园区各类传感器实时数据；
·以视频图像方式展示园区各监控点实时情况；
·以走势图、柱状图等样式展示各类传感器近24小时的历史数据；
·园区病虫害监测识别情况。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	（2）智慧农场数据统计分析
·园区基地数据统计分析；
·各传感器与病虫害监测等物联网设备数据统计分析；
·农事作业数据统计分析；
·平台用户行为统计分析。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	（3）按省总平台数据接口进行数据对接
·智慧农场建档数据：包括基础信息、片区信息、种植品种信息、采集设备信息；
·物联网监测数据：包括气象站监测数据、土壤墒情仪监测数据、智能虫情测报仪监测数据、农田水位计监测数据、智能土壤养分检测仪检测数据；
·农事作业数据：包括作业类型、作业区域、作业起止时间、投入品及用量、产量、作业人员、作业照片、作业轨迹等。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	9
	监测坪
	（1）监测坪：
·占地12（2*6）平方米，含整体垫高土方加花砖，护栏、基础安装。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	
	
	（2）智慧农场科普展板
·尺寸：1.2m*2.4m；材质：标准工业铝合金；面板：高透耐力板。
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页

	10
	无人机
	·1英寸CMOS主摄
·双摄4K/60fps HDR视频、14挡动态范围
·自由全景照片
·夜景级全向主动避障
·新一代智能返航，返航更精准
·45分钟续航，20公里图传
	□完全满足或优于
□负偏离或不响应
	第（ ）页



