附件1：拟采购设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	相关技术参数

	1
	档案库房抽湿机
	2台
	1.风量：≥2000M3/h
2.除湿量：≥240L/24H
3.控制面积：≥400㎡
4.额定总功率：5000w
5.加湿量：5-18KG/D
6.电 源：380V,50HZ
7.加湿器：湿膜
8.蒸发器、冷凝器：铜翅片窜铝片方式
9.节流方式：膨胀阀
10.计算机监控方式：RS485
11.外形尺寸：≤1000mm*550mm*2010mm
12.重量：≤250KG
提供厂家出具的售后服务承诺函原件，并加盖生产厂家公章

	2
	喷码机
	2台
	1. 工作方式：喷墨式手持；
2. 支持激光定位；
3. 高清LCD电容触摸屏；
4. 支持蓝牙；
5. 印刷高度2-12.7mm；
6. 支持600dpi高清喷码；

	3
	集成电路（IC）卡读写器
	1台
	1. ≤1.5秒速度感应
2. USBHID接口，即插即用
3.检验身份证真伪功能

	4
	全自动叠纸叠图机
	1台
	1.叠图模式：A.首尾对齐B.留边装订C.自由模式
2.叠图速度：≥26米/分钟
3.进图方式：靠右手送
4.操作面板：≥4.3寸触摸屏
5.叠图功能：纵叠15折一段（可以无限长）；
6.纵叠11页以内可折进入横叠；
7.横折尺寸面板数据调整。
8.附加功能：支持全自动折成A4，半自动折A3/A2/A1
9.外形尺寸：≤1540mm×（710+730）mm×950mm
10.重量：≤260KG
提供厂家出具的售后服务承诺函原件，并加盖生产厂家公章。

	5
	移动硬盘
	4个
	1.  2.5英寸移动硬盘，4TB；


	6
	幕布
	1幅
	1. 尺寸≥100英寸。
2.配备可移动支架

	7
	全自动档案卷宗专用装订机
	1台
	1.装订方式：三孔一线全自动一步完成 
2.适用耗材：棉线、腊线 
3.激光定位：有（“十”字型激光定位）
4.操控面板：≥8寸液晶触控屏
5.有纸满报警功能
6.有语音功能
7.有垫片旋转功能
8.勾线方式：下顶线
9.装订幅面 ：380mm
10.前后边距：无限调节                  
11.适用钻刀（中空特种钻刀）：标配：Φ5*50
12.选配：Φ4*50、Φ6*50 
13.打孔厚度：0-50mm
(注：不同型号钻刀打孔厚度不一样)  
A使用Φ6*50钻刀打孔厚度＜50mm;
B使用Φ5*50钻刀打孔厚度＜40mm;
C使用φ4*50钻刀打孔厚度＜30mm。
14.三孔孔距：83mm （78-110之间任意孔距）
15.打孔速度：≤12s 
16.打孔并装订：约20s
17.功率：≤300W
18.电流：1.36A                
19.电压：220V/50HZ  
20.机器尺寸：不限 
提供厂家出具的售后服务承诺函原件，并加盖生产厂家公章。

	8
	全自动档案盒打印机
	1台
	1.支持专用配套软件，支持EXCEL批量导入打印；
2.支持模板自定义、字体自适应功能；
3.支持驱动CoverPrinter智能打印；
4.文本框大小、位置可直接输入数值修改调整；
5.可插入档案盒背景图片制作模板。
6.硬件参数：
适应纸张厚度：0.1-3mm；
可打印幅面：A4、A3、A3+，支持A4幅面无限长连续纸；
7.进纸方式：手动进纸定位；
8.字符集：GB18030汉字库；
9.打印方式：热转印技术，噪音极低；
10.打印速度：20行/秒或50mm/秒，每行最多126个汉字；
11.打印宽度：252MM；
字迹：蜡基渗入式，字迹可保存50年以上；
12.字迹清晰耐刮，即打即干，遇水不化；
13.适用介质：档案盒；
14.支持无限长背脊宽度的档案盒打印；
15.机身全金属固件，结构耐用；
16.支持触摸显示屏；
17.支持打印机状态检测；
18.支持耗材更换提醒；
19.设备故障报警提示；
20.出纸方式：前进前出；
21.数据传输：USB2.0高速传输；
22.外形尺寸≤616mm*163mm*184mm(长*宽*高）；
23..重量：≤17kg；
提供厂家出具的售后服务承诺函原件，并加盖生产厂家公章。

	9
	档案系统数据存储设备
	1套
	1. 8盘位双万兆NAS存储设备1台；
2. 企业级硬盘8TB  5块，速度≥200MB/s。带宽≥SATA 6Gb/s；
3. 热备盘8TB  1块，速度≥200MB/s。带宽≥SATA 6Gb/s；
4. 在线式UPS电源1个,额定功率：3000W ；
5. 10GbE SFP+光模块2个；
6. 塔式转机架套件1套；
7. CAT6千兆屏蔽2m网线（适量）；
8. 兼容江门市城乡建设档案综合信息管理系统；
安装备份软件及现场部署。

	10
	工程图纸多功能输入设备
	1台
	1. 最大扫描宽度：36英寸(914毫米)；
2. 最大进纸宽度：38英寸(965毫米)；
3. 光学分辨率：1200 dpi；
4. 最大分辨率：9600 dpi；
5. 扫描长度：不限；
6. 扫描厚度：0-2mm；
7. 扫描速度/厘米/秒@200dpi：24-bit RGB真色彩模式:10.16cm/s-bit灰度单色:34.29cm/s；
8. 扫描精度：+-/0.1%+/-1像素；
9. 成像技术：CIS成像，采用单一直列一体化图像传感器；
10.  色彩空间：原始Raw、RGB、SRGB、ProfiledRGB,支持全域色彩空间；
11.  介质传送系统：单一软滚筒走纸机构，使图纸更加贴合扫描头，可完美避免图像偏斜、折痕、接缝等多种问题；
12.  光源：双向LED光源照明系统；
13.  接口：超高速USB3.0接口，兼容USB2.0；
14.操作系统：银河麒麟,统信UOS,Windows10,Windows11；
15.可导出 PDF/A 长期归档格式、TIFF、JPG、DWF 等工程档案标准文件，满足城建档案电子归档规范。
响应文件提供生产厂家出具的售后服务承诺函（加盖生产厂家公章）复印件（原件备查）或响应供应商承诺中标后3个工作日内提供生产厂家出具的售后服务承诺函（加盖生产厂家公章）原件。
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