鲤鱼洲饮用水水源保护区监控设备采购项目

及隔离防护项目采购公告
为做好饮用水源保护区视频监管和隔离防护工作，江门市生态环境局蓬江分局公开采购鲤鱼洲饮用水水源地视频监控设备采购项目及隔离防护项目，欢迎有意向并符合条件的供应商前来响应并报价。

一、项目名称
鲤鱼洲饮用水水源保护区监控设备采购项目及隔离防护项目
二、项目最高限价

项目总费用最高限价为人民币392400元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）

三、项目内容

为了有效提高鲤鱼洲饮用水水源地监控管理，持续提升水源地环境质量，保障人民群众的饮水安全，将采取针对性、科学性和准确性的保护措施，具体措施如下：

（一）设置隔离护栏
为保障饮用水源保护区范围内水源地环境，在一级饮用水源保护区岸边设置隔离护栏，更好地隔绝人员和车辆的异常入侵。具体要求如下：
1.隔离护栏采用镀锌+浸塑钢管立柱搭配钢丝网+刺圈结构，符合市政工程户外施工质量标准，防腐防锈、牢固耐用护栏总长度1500米。

2.其他技术参数详见下表所示：

	序号
	具体参数要求

	1
	道路隔离护栏安装隔离护栏 固定式

	2
	钢管（镀锌+浸塑）立柱|Φ48×2.0×1.8

	3
	钢管（镀锌+浸塑）斜撑|Φ48×2.0×1.6

	4
	围墙钢大门|角钢框金属网安装

	5
	围墙钢大门|0.8米×1.8米，配套钥匙

	6
	钢丝网(镀锌+浸塑)|50x200x6.0

	7
	抱箍|12#

	8
	刺圈|45公分直径不锈钢304材质；

	9
	刺圈|主筋粗度3.0毫米；刀片厚度0.3毫米；刀片宽度15毫米；刀片长度22毫米；刀片中心间距34毫米
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3.鲤鱼洲饮用水水源保护区一级保护区（蓬江区）具体范围如图红色部分所示：

（二）安装视频监控设备
在鲤鱼洲一级饮用水源保护区饮用水源保护区（蓬江区）范围，安装4套视频监控设备进行实时监测，及时发现水源地异常环境污染问题。本项目涉及的黑光智能球型摄像机监控设备具体参数如下：

1.适用场景：

适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等

2.主要功能参数：

①▲摄像机内置2个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出；

②▲设备事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；

③▲设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航；

④▲设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9；

⑤▲设备红外光利用率不小于80%，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料。

3.其他技术参数详见下表所示：
	指标项
	技术参数要求

	黑光系列智能球机
	内置35倍变焦光学镜头

	镜头
	采用1/1.8＂CMOS传感器，高清成像；采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像；采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果

	支持三种智能资源切换
	Smart事件(默认)、全抓拍，道路监控

	全抓拍
	支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取

	道路监控
	细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测

	Smart事件
	越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能

	AI-ISP
	采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净

	35倍光学变倍
	支持

	16倍数字变倍
	支持

	最大2688x1520@30fps高清画面输出
	支持

	光学透雾技术，提升画面透雾效果
	支持

	GB35114A级安全加密
	支持

	采用混合补光技术
	补光距离250m

	传感器类型
	1/1.8＂progressive scan CMOS，双sensor架构

	最低照度
	彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），

黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR

	光学变倍
	35倍 

	焦距
	5.9~206.5 mm

	视场角
	58.9°~2.2°（广角~望远） 

	补光灯距离
	250 m

	防补光过曝
	支持 

	水平范围
	360°

	垂直范围
	-20°~90°（自动翻转）

	水平速度
	水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：280°/s

	垂直速度
	垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s 

	主码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

60 Hz：30 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

	视频压缩标准
	主码流：H.264/H.265/Smart264/Smart265

子码流：H.264/H.265/MJPEG

第三码流：H.264/H.265/MJPEG 

	宽动态
	120 dB超宽动态 

	网络接口
	RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据

	SD卡扩展
	支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB

	报警
	7路报警输入，2路报警输出

	音频
	1路音频输入，1路音频输出，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10%

	RS-485
	采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议  

	电源
	供电：DC36 V，2.5 A

	功耗
	最大功耗62 W（其中加热最大功耗：5 W，红外灯最大功耗：15 W）

	工作温湿度
	-40 ℃~70 ℃；湿度小于95%

	尺寸
	Ø267 × 430 mm

	重量
	9.5 kg 

	防护
	IP67；符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准


四、服务期限

1.合同签订后45个日历天内，完成全部隔离护栏施工、监控设备安装调试，达到验收条件。

2.隔离护栏工程符合市政公用工程施工质量验收规范，牢固耐用、防腐防锈。同时隔离防护工程质量和监控设备质量均满足户外长期使用要求，自达到验收条件后起算，质保期12个月。

五、供应商资格要求

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料:

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构报名参与本项目，须提供总公司出具给分支机构的授权书，以及总公司和分公司的营业执照副本复印件。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供报名截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件凭据:如依法免税或不需要缴纳社保的，应提供相应文件证明。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:2024年度或2025年度财务报告(表)或基本开户银行出具的银行资信证明，其他组织或自然人可提供银行出具的资信证明，新成立的企业提供成立至今的财务报告(表)。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供书面声明。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录:提供书面声明。

（二）特定资格说明:

1.供应商应当具有建设主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；其中，供应商拟派项目经理须具备市政公用工程二级注册建造师及以上资格（二级注册建造师必须在广东省内注册），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

2.响应人应当具有建设主管部门核发的安全生产许可证；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.本项目服务过程中涉及的核心产品（视频监控设备）需提供产品制造商的专项授权证明文件，且不得存在下述情况：

（1）同一制造商对同一品牌同一型号同时授权两家或以上代理商响应；

（2）同一品牌的产品出现制造商和授权代理商同时响应；

若出现以上两种情况，涉及的供应商均按无效报价处理。

5.供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。
六、供应商报价时需提交以下资料

（一）报价函。报价为全包价，即包含隔离防护设施安装、监控设备施工安装、税费及其他相关费用等全部费用。

（二）法定代表人身份证复印件、企业法人代表授权书及受托人身份证复印件；

（三）《营业执照》及真实性承诺文件的扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件；

（四）建设主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证明复印件；

（五）建设主管部门核发的安全生产许可证复印件；
（六）评审方法要求的证书、资质文件、授权文件及方案文件（需提供盖章扫描件）；

（七）未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单的截图；

（八）项目方案，具体包括：

1.隔离防护施工方案：施工组织方案、实施计划及进度保证措施、文明安全措施；

2.视频监控设备：监控设备功能介绍和具体参数；

3.质量保障、售后服务等。

（九）类似项目业绩证明材料（合同关键页）。

（十）以上资料复印件需加盖公章。

七、报价时间及地址

凡有意参与报价的供应商，请于2026年9月8日17：30前，将加盖公司印章的报价文件及相关资料发至我单位指定电子邮箱（jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn），并将纸质报价文件送至我单位指定地址：江门市蓬江区胜利路152号珠西创谷1号楼5楼。（联系人：谭小姐；联系电话：0750-3291719）

八、争议的解决

因本服务事项发生的有关争议，由双方友好协商解决；协商不成的，提交业主方所在地有管辖权的法院管辖。

江门市生态环境局蓬江分局

                 2026年9月2日
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