附件1
采购货物清单及技术参数要求

	序号
	采购货物/
服务名称
	货物技术参数要求
	数量
(单位)
	备注

	1
	单道可调微量移液器
	1、规格：单道5-50ul；
2、整机灭菌：整支移液器无需拆卸，可 121℃高温高压灭菌，耐紫外线消毒；主体采用 PVDF 耐腐蚀材质，耐酸碱有机溶剂； 
▲3、调节机构：采用 AVG 独立模数容积调节系统，机芯与手柄隔热隔离，杜绝手温影响移液精度；带精细标尺可视微调，读数清晰稳定； 
▲4、配备超级吹排（Super Blow-out）功能，额外增压 150%，消除毛细挂液，保证微量液体完全打出；
5、人体工程：轻力活塞推杆，齿轮助力吸头弹射装置，左右手通用，降低劳损；带可拆卸 ID 标识卡槽，标配 3 张设备管理标签；
6、维护结构：吸头连杆一键快拆，配套原厂维护工具包，便于内部清洁、保养与现场校准； 
7、显示窗口：大尺寸 Ergovisio 数字显示屏，带末位读数标尺，体积设定直观无误；
8、准确度与精密度（20℃标准条件）：最小调节增量：0.1 μL；不准确度：移液体积50ul时±0.6%，25ul时±1%，5ul时±3%；
9、配置要求：计量检定/校准证书1份。
	1支
	

	2
	单道可调微量移液器
	1、规格：单道10～100 μl；
2、整机灭菌：整支移液器无需拆卸，可 121℃高温高压灭菌，耐紫外线消毒；主体采用 PVDF 耐腐蚀材质，耐酸碱有机溶剂； 
▲3、调节机构：采用 AVG 独立模数容积调节系统，机芯与手柄隔热隔离，杜绝手温影响移液精度；带精细标尺可视微调，读数清晰稳定；
▲4、配备超级吹排（Super Blow-out）功能，额外增压 150%，消除毛细挂液，保证微量液体完全打出； 
5、人体工程：轻力活塞推杆，齿轮助力吸头弹射装置，左右手通用，降低劳损；带可拆卸 ID 标识卡槽，标配 3 张设备管理标签； 
6、维护结构：吸头连杆一键快拆，配套原厂维护工具包，便于内部清洁、保养与现场校准； 
7、显示窗口：大尺寸 Ergovisio 数字显示屏，带末位读数标尺，体积设定直观无误；
8、准确度与精密度（20℃标准条件）：最小调节增量：0.2 μl；不准确度：移液体积100 μl时±0.8%，50 μl时±1.2%，10 μl时±3%；
9、配置要求：计量检定/校准证书1份。
	1支
	

	3
	单道可调微量移液器
	1、规格：100-1000 μl，执行标准：符合 ISO 8655 微量移液设备计量标准 ；
▲2、调节方式：连续容量可调，4 位数字显示，配备 AVG 防漂移容量联动装置 ；
3、操作旋钮：双段式结构，移液按压段独立旋转，防止容量误改动 ；
4、配置要求：计量检定/校准证书1份。
	4支
	

	4
	单道可调微量移液器
	1、规格：0.5-5 mL，执行标准：符合 ISO 8655 微量移液设备计量标准 ；
▲2、调节方式：连续容量可调，4 位数字显示，配备 AVG 防漂移容量联动装置 ；
3、操作旋钮：双段式结构，移液按压段独立旋转，防止容量误改动 ；
4、配置要求：计量检定/校准证书1份。
	4支
	

	5
	单道可调微量移液器
	1、规格：1-10 mL，执行标准：符合 ISO 8655 微量移液设备计量标准 ；
▲2、调节方式：连续容量可调，4 位数字显示，配备 AVG 防漂移容量联动装置 ；
3、操作旋钮：双段式结构，移液按压段独立旋转，防止容量误改动 ；
4、配置要求：计量检定/校准证书1份。
	4支
	

	6
	数字滴定器
	1、规格：50 ml，精确度达到A级；
2、设计紧凑,操作平滑省力,吸液时机身不会移动；吸液与排液无需按钮切换；排液管前端水平和垂直方向可调节，阀门模块可自由旋转；具有暂停功能；具有观察窗，包装内附棕色观察窗；
3、Easy Calibration 简易校准技术；具有“GLP” 模式，“APO” (自动关机）模式与“dP” 更改小数点位数模式；
4、RS232 计算机接口，可直接传输数据至电脑（仅针对具有RS232 计算机接口的型号）
5、包含3 个瓶口转接头 (GL 45/32,GL 45/S 40 及 GL 32/NS 29/32)；
6、精准度符合下表:50ml: A% ≤ ±0.06, CV% ≤ ±0.02；
7、配置要求：标配Titrette®数字瓶口滴定器1个，含计量检定/校准证书1份。
	1台
	

	7
	标准溶液/水中氨氮（以氮计）
	规格：500mL；浓度：1.5mg/L；
需提供标准物质证书。
	1支
	优选环境标样所/坛墨

	8
	标准溶液/化学需氧量
	规格：500mL；浓度：20mg/L；
需提供标准物质证书。
	1支
	优选环境标样所/坛墨

	9
	便携分光光度计
	▲1、测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）；
▲2、预置曲线：260条，可直接用于分析COD、氨氮、余氯、总氮、总磷等近100个水质参数分析；用户可自建曲线：50条；
3、比色瓶尺寸：方形10 x 10 mm，1英寸；圆形13mm/16mm/1英寸；
▲4、供电方式：标配AA电池，4节；另配外置电源110–240 VAC，50/60 Hz；
5、波长范围：340-800 nm，波长选择：自动，波长准确性：±2nm，波长重复性：±0.1nm；
6、光谱带宽：5nm，杂散光：< 0.1T% @ 340nm，NaNO2；
7、光度计测量范围：0-3.0 Abs；
8、光度计准确度：±0.003Abs @ 0.0-0.5 Abs，光度计线性：< 0.5%（0.5-2.0 Abs）；
9、数据储存量：500条，符合GLP；
10、显示：LCD，带背光；
11、防护等级：IP67；
▲12、兼容哈希HACH COD预制管试剂；
13、配置要求：仪器主机1台、AA电池*4、比色皿适配器 4个、1英寸比色池（10mL，2只）、电源模块1个、计量检定/校准证书1份。
	一台
	

	10
	COD预装管试剂
	1、量程：0-150 mg/L，包装规格：150支/盒；
▲2、可用在哈希DR3900和DR6000。
	8盒
	

	11
	排风装置
	1、管道风机功率：1台，防腐，不低于500W；
2、三节式万向罩:2个，防腐，管径≥#75mm；
3、排风管：防腐，前端管径≥#110mm，末端管径≥#160mm。
	1套
	供方负责安装、改造等相关工作。

	12
	实验工作台
	1、钢木结构：口型框钢木结构带工作空位；
[bookmark: _GoBack]2、钢架材料不低于1.3 mm厚40*60mm方管，连杆采用不低于1.3mm厚40*60mm方管，柜体为不低于15mm厚三聚氰胺E1环保刨花板，门板不低于18MM厚三聚氰胺板E1环保（中纤板）；
3、所有板材采用封边条机械自动封边；三节静音导轨承重不低于50KG， 105度不锈钢缓冲门铰，开合达100000次，铝合金五金暗扣拉手；
4、规格：1300*750*850mm，台面采用不低于12.7mm厚边缘加厚至25机械磨圆弧，实芯理化板。
	1套
	供方负责相应拆装等相关工作。


备注：标注有“▲”的参数条款，为此次采购项目的重要的参数条款，若不满足将严重扣分。
