鲤鱼洲饮用水水源保护区视频监控运维服务

项目采购公告 

为做好饮用水水源保护区视频监控服务运维工作，江门市生态环境局蓬江分局公开采购鲤鱼洲饮用水水源保护区视频监控运维服务项目，欢迎有意向并符合条件的供应商前来响应并报价。

一、项目基本信息
（一）项目名称：鲤鱼洲饮用水水源保护区视频监控运维服务项目

（二）项目最高限价：项目总费用最高限价为人民币70800元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）

（三）项目内容：为了有效提高鲤鱼洲饮用水水源地监控管理效果，持续提升水源地环境质量，保障人民群众的饮水安全，将采取针对性、科学性和准确性的保护措施，对鲤鱼洲一级饮用水水源保护区（蓬江区段）已建成的智能化视频监控系统提供年度运行维护服务。

（四）服务期限：自项目通过初验之日起一年。
二、采购需求
（一）饮用水水源保护区范围

根据鲤鱼洲饮用水水源保护区一级保护区（蓬江区段）约1500米的监控范围，将部署2个监控高点，满足挂载4套视频监控设备，利用科技实现智能化视频监测效果，保护区具体监控范围如图1红色部分所示：
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图1
（二）采购内容

本项目采购内容涵盖高位视频监控服务、AI识别算法、全域感知监管系统及运维保障等，具体需求见下表：

	序号
	服务名称
	数量
	单位
	服务期限
	备注

	1
	高位视频监控服务
	1
	项
	项目通过初验之日起计算一年
	包括2个监控高点部署，满足4个摄像头的挂载需求

	2
	AI识别算法
	1
	项
	项目通过初验之日起计算一年
	1）24小时算法识别：包含水源地保护所需算法，包括工程机械识别、排污口识别、人员闯入识别、违规垂钓识别、漂浮物识别等关键场景。

2）精准定位违规违法地，一键导航。

3）无人值守，系统自动发现，拉框放大，聚焦取证，自动预警推送

	3
	全域感知监控系统
	1
	套
	项目通过初验之日起计算一年
	1）云平台资源接入；

2）平台部署、使用，包括人机联防、分屏展示、预警事件、态势分析

	4
	运维保障
	1
	项
	项目通过初验之日起计算一年
	对高位摄像机进行维护，确保设备和系统正常运行


（三）基本要求

1.保障视频监控设备及系统需满足全天候、全覆盖监管需求，具备稳定运行能力，有效数据捕获率优于98%，具备停电来电自恢复功能，抗干扰能力强。

2.AI识别算法实现24小时不间断运转，对工程机械识别、排污口识别、人员闯入识别、违规垂钓识别、漂浮物等实现自动发现、自动识别、自动拍照、自动发布预警，并且能够精准定位。

3.全域感知监控系统需整合前端监控设备数据，实现地图联动功能、线索分享等功能，支持电脑端、手机微信端操作，形成监管闭环。

4.所有设备、系统集成及服务必须符合国家、省、市相关标准和规范，以及本项目建设方案明确的技术要求。

5.供应商所提供的设备及服务需具备良好的兼容性和扩展性，可根据后续监管需求进行升级优化。

6.供应商负责免费培训采购人相关技术人员，直至其掌握系统使用技能。

（四）技术标准与要求

1.高位视频监控服务

（1）具体技术要求：

在鲤鱼洲饮用水水源保护区一级保护区（蓬江区段）范围内，实现工程机械识别、排污口识别、人员闯入识别、违规垂钓识别、漂浮物识别等情况进行24小时不间断定点在线监控。为满足监控范围要求，前端系统设置2个监控高点，从而满足4个摄像头的挂载需求，具体参数要求如下：

①部署2个监控高点，每个高点至监测目标边界最近点的直线距离均控制在1300米以内，具体范围见图2黄色区域；

②摄像机设备挂高高度不低于30米，监测视野覆盖范围可达2-3公里。[image: image2.png]STNEAH:





图2
2.AI识别算法

（1）功能要求：

根据监控点位周边环境差异，实现对异常情况进行智能识别、智能报警、智能定位等。

①24小时全天候，识别场景包括：工程机械识别、排污口识别、人员闯入识别、违规垂钓识别、漂浮物识别等；

②精准违规违法地定位，一键导航到预警点，以便于快速出警执法；

③无人值守，系统自动发现，拉框放大，聚焦取证，自动预警推送。
（2）技术要求：通过深度学习模型实现实时识别，误报率低，能够根据一线执法反馈持续优化算法，提升识别精度；

（3）响应速度：识别响应时间快，能够及时生成预警信息并推送至相关责任人。

3.全域感知监控系统

全域感知监控系统，须集成高位监控调度、设备全生命周期管理、AI智能研判、态势一张图展示及隐患闭环处置五大核心能力，构建一体化低空智慧治理体系。平台AI算法须覆盖工程机械识别、排污口识别、人员闯入识别、违规垂钓识别、漂浮物识别等关键场景，实现岸线异常事件“自动发现—智能预警—快速处置”的闭环管理，有效解决巡查覆盖难、监管效率低、响应速度慢等痛点，全面提升鲤鱼洲饮用水水源地江门段的生态环境监管智能化水平。

（1）系统平台功能应满足以下条件：

	序号
	功能
	技术功能与要求

	1
	点位列表功能
	显示设备列表，根据设备的所属区域，进行分类显示，可以将该类列表的设备清单点开或收缩。

	2
	地图信息显示功能
	在地图上直观展示低点监控设备、高点监控设备，且支持实时展示相关设备的状态，支持二维、三维、矢量地图切换，支持点击展示边界，点位范围。

	3
	点位覆盖范围显示功能
	点位覆盖范围功能可显示各点位的有效监控范围，便于使用者直观地了解辖区管控区域覆盖情况。

	4
	告警日历功能
	系统应对每日发生的预警数量进行统计，并以不同颜色标注。

	5
	手动录像
	支持手动录像，并一键生成报警。

	6
	地图联动功能
	▲在平台底图通过点击或输入坐标值的交互方式选定目标位置后，系统自动以该位置为核心，按预设半径(或支持自定义范围)检索周边设备（如摄像头）；用户点击1个或多个设备，系统同步调取实时视频，并自动调整摄像机云台角度、焦距，确保所有画面聚焦同一位置，实现多方位同步观察、多角度联动互补；同时可以满足应急调用无人机飞向目标上空。(提供具备 CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能)

	7
	线索分享
	▲支持实时视频流分享、单个预警事件表单分享，所有分享链接可设置有效时长，过期后自动失效。(提供具备 CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能)

	8
	移动端功能
	▲支持通过微信、电话、短信等主流通讯渠道，推送告警通知、事件提醒等相关信息。(提供具备 CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能)


（2）其他技术要求：

▲①智能预警系统兼容国产主流ARM和X86架构CPU。（提供具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能）

▲②智能预警系统兼容国产操作系统。（提供具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能）

▲③智能预警系统兼容国产数据库。（提供具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能）

④稳定性：系统运行稳定，无频繁卡顿、崩溃现象，支持7×24小时不间断运行；

⑤安全性：具备数据加密、权限管控功能，确保数据安全和操作安全，并有针对性的保障措施；

⑥易用性：保持原系统平台的用户习惯，界面简洁，操作便捷，支持多终端登录，适配不同用户操作需求。

4.前端摄像机维护

（1）调试接入：供应商负责所有设备调试，接入系统平台，确保设备正常运行，系统顺利上线；

（2）运维保障：服务期内提供运维服务，及时处理设备故障、系统异常，确保项目持续稳定运行。
三、供应商报价须知

（一）供应商应根据询价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。

（二）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

四、报价要求

（一）供应商的报价应是总价。包含高位视频监控服务、AI算法服务、全域感知系统服务、人员培训、服务期运维（一年）、税费及其他相关费用等全部费用。最后费用以经采购程序后签订的合同为准。

（二）供应商的报价不得高于最高限价，大于最高限价为无效报价。

五、采购项目商务要求

（一）服务期限：在合同签订后30个日历日内，完成所有设备调试、系统接入及上线运行、设备运维管理，服务期自通过初验之日起计算一年。

（二）培训要求：成交供应商负责免费培训采购人有关技术人员，直至掌握系统使用技术为止。

（三）服务方式：成交供应商负责完成现场调试、接入、运维，确保设备及系统正常运行。

（四）★供应商须承诺：本项目交付的系统平台应与现有原平台保持功能布局、界面风格、操作逻辑基本一致，确保不改变原有用户操作习惯，保证平台升级后业务人员可无缝衔接、平稳过渡使用。（算法保障接入现有平台，无额外费用）

七、供应商资质要求

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料:

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构报名参与本项目，须提供总公司出具给分支机构的授权书，以及总公司和分公司的营业执照副本复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:2024年度或2025年度财务报告(表)或基本开户银行出具的银行资信证明，其他组织或自然人可提供银行出具的资信证明，新成立的企业提供成立至今的财务报告(表)。

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供书面声明。

4.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录:提供书面声明。

（二）特定资格说明:

1.报名单位若为分支机构，可使用所属总公司或上级机构的人员、业绩及资质，严禁使用总公司其他分支机构的人员、业绩及资质；报名单位如为总公司，可采用本公司及下属所有分支机构的人员、业绩及资质。

2.本项目不接受联合体。

3.供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。
八、供应商报价时需提交以下资料

（一）报价函。报价为全包价，即包含高位视频监控服务、AI算法服务、全域感知系统服务、人员培训、服务期运维（一年）、税费及其他相关费用等全部费用。

（二）法定代表人身份证复印件、企业法人代表授权书及受托人身份证复印件；

（三）《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件；

（四）评审方法要求的证书、资质文件、授权文件及方案文件（需提供盖章扫描件）；

（五）未被列入“信用中国”“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单的截图；

（六）相关资质（资格）或业绩证明材料。

（七）以上资料复印件需加盖公章。

九、报价时间及地址

凡有意参与报价的供应商，请于2026年9月20日起至2026年9月24日17：30前，将加盖公司印章的报价文件及相关资料发至我单位指定电子邮箱（jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn），或将纸质报价文件送至我单位指定地址：江门市蓬江区胜利路152号珠西创谷1号楼5楼。（联系人：谭小姐；联系电话：0750-3291719）

十、争议的解决

因本服务事项发生的有关争议，由双方友好协商解决；协商不成的，提交业主方所在地有管辖权的法院管辖。

江门市生态环境局蓬江分局

                 2026年9月20日
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