“中国渔政44613”船主副机年度保养及淡水供水系统维修项目采购公告

因工作需要，我支队现对“中国渔政44613”船主副机年度保养及淡水供水系统维修项目进行公开采购，欢迎符合条件的供应商进行报价。现将有关事项公告如下：

一、项目采购需求

（一）采购内容。

“中国渔政44613”船维修服务，主要包括2台主机、2台副机更换机油与滤芯保养，右排烟管路补漏，淡水供水系统的变频器与水泵维修、淡水柜加装液位显示系统等，详见附件1：《“中国渔政44613”船主副机年度保养及淡水供水系统维修项目清单》。

（二）服务期限及付款方式。

本项目服务期限和结算方式在签订合同时双方商定。

二、供应商资格条件

（一）供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，必须是国内独立法人，具有船舶建造或维修资质。

(二)供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

（三）本项目不接受联合体服务。

三、报价要求

（一）服务最高限价。

本次服务报价最高限价(含税)为140，000元, 供应商报价时需提供详细的费用预算明细表，报价不得违反有关法律法规。

（二）报名所需材料。

投标人报名时需递交以下资料的复印件一份（加盖单位公章），并装好密封：

1.单位营业执照；

2.法人身份证或授权委托书及授权委托人身份证。

3.报价评分所需的各项材料。

（三）资料提交要求。

有意向的供应商请按照本公告要求提交报价资料，报价截止时间为2026年10月13日下午5时30分，报价材料递交地点为江门市蓬江区农林横路3号3502办公室。

四、评审方法

我支队成立评审工作小组，对供应商的资格条件、报价文书等进行评审（供应商需三家及以上）。本次采购采用综合评分法评审，综合考虑每个供应商的报价合理性（费用分配）、规模和服务经验等条件，详见附件2：《技术评分表》。评审工作小组完成评标工作后出具评审结果，从候选人名单中按照综合平均得分排序最高的确定为成交供应商。

五、联系方式

如供应商有疑问，请于2026年10月13日下午5时30分前联络本单位，联系人：汤先生，联系电话：0750-3410318。

六、结果公告

中标结果将公告于江门市农业农村信息网。

江门市海洋综合执法支队
2026年10月8日

附件1：

“中国渔政44613”船主副机年度保养及淡水供水系统

维修项目清单
	序号
	工        程       项       目
	单位
	数量

	
	科          目
	材料名称规格型号
	
	

	
	维修项目工程
	
	
	

	1
	左右舷主机：康明斯KTA50-M2×2台，按以下项目保养
	
	
	

	1.1
	拆装更换机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器、水滤器、空气滤器和更换润滑油、冷却液
	机油滤清器LF3325
	个
	8

	
	
	机油滤清器LF777
	个
	4

	
	
	油水分离器芯FF178
	个
	4

	
	
	柴油滤清器FF202
	个
	4

	
	
	水滤清器WF2076
	个
	8

	
	
	空气滤清器AF4553
	个
	4

	
	
	康明斯专用润滑油蓝至尊18L
	桶
	28

	
	
	康明斯冷却液DCA65 1.89L
	支
	24

	2
	左右舷副机：东风康明斯6CTA8.3-GM155按以下项目保养
	
	
	

	2.1
	拆装更换柴油滤器、机油滤器、空气滤器、油水分离器和更换润滑油
	机油滤清器LF9009
	个
	2

	
	
	柴油滤清器FF5052
	个
	2

	
	
	柴油滤清器FF5327
	个
	2

	
	
	油水分离器2040PM
	个
	2

	
	
	空气滤清器AF1811
	个
	2

	
	
	康明斯蓝至尊润滑油18L
	桶
	4

	2.2
	新配副机海水泵总成×1台和燃油泵×1台
	海水泵总成
	台
	1

	
	
	燃油泵
	台
	1

	3
	变频供淡水装置控制箱拆装更换变频器模块总成×1套，型号：ACS355-03E（需按供淡水装置设备重新用专用设备输入参数）；并检查测量相关输入、输出电源线路并包扎、整理
	订购变频器模块总成，型号：ACS355-03E（需按供淡水装置设备重新用专用设备输入参数）
	套
	1

	
	
	拆装更换变频器和检查测量相关输入、输出电源线路并包扎、整理
	项
	1

	4
	变频供淡水装置拆装更换控制箱内部静音散热电风扇×1台，并检查测量相关电源线路
	拆装更换控制箱内部静音散热电风扇，并检查测量相关电源线路
	项
	1

	5
	变频供淡水装置淡水泵组×3台（型号：CALPEDA BNG4/A），淡水泵组泵头拆装和解体检修（更换泵头合金水封、轴承、叶轮、喷射组件）；装复后，效用试验并检查相关淡水管路、接头是否有渗漏；如发现渗漏，进行修复
	淡水泵头拆装和解体检修
	台
	3

	
	
	淡水泵叶轮
	只
	3

	
	
	淡水泵铝合金轴封
	套
	3

	
	
	淡水泵轴承
	个
	3

	
	
	淡水泵喷射组件（含O型圈）
	套
	3

	
	
	淡水泵泵轴和转子组
	套
	2

	
	
	效用试验并检查相关淡水管路、接头是否有渗漏；如发现渗漏，进行修复
	项
	1

	6
	驾控台雷达设备接入电罗经航向信号和雷达端口输入设置、调试，雷达航向显示与电罗经显示数值一致
	雷达接入电罗经航向信号
	项
	1

	
	
	雷达端口输入设置、调试，雷达航向显示与电罗经显示数值一致
	项
	1

	7
	船舶1号、2号淡水舱加装液位报警装置
	
	
	

	7.1
	拆装1号、2号淡水舱刀口盖×2套，并更换丁晴橡胶密封垫片
	拆装刀口盖，并更换丁晴橡胶密封垫片
	套
	2

	7.2
	1号、2号淡水舱排空淡水、泄压；并关闭淡水舱相关管路、阀门
	淡水舱排空淡水、泄压；并关闭淡水舱相关管路、阀门
	个
	2

	7.3
	订购船用不锈钢浮球液位开关装置×2套
	船用不锈钢浮球液位开关装置
	套
	2

	7.4
	在1号、2号淡水舱侧壁板位置切开、开孔，用不锈钢紧固件安装不锈钢浮球液位开关装置并固定传感器；浮球法兰接触面加装密封垫片；需在淡水舱壁板位置按浮球法兰安装尺寸，钻孔；安装后，进行渗漏检查
	淡水舱侧壁板位置切开、开孔和浮球法兰安装尺寸，钻孔
	套
	2

	
	
	用不锈钢紧固件安装不锈钢浮球液位开关装置并固定传感器并配装密封垫片和进行渗漏检查
	套
	2

	7.5
	在住舱壁板位置（具体位置现场定）安装声光报警器和报警控制开关
	安装声光报警器和报警控制开关
	项
	1

	7.6
	1号、2号淡水舱浮球液位开关至住舱声光报警器新铺设船用电缆、线槽等附件并包扎、整理固定；需安装通舱管件和拆装部分装修饰板等相关辅助工程协助施工
	新铺设船用电缆、线槽等附件并包扎、整理固定
	套
	2

	
	
	安装通舱管件和拆装部分装修饰板等相关辅助工程协助施工
	项
	1

	7.7
	1号、2号淡水舱侧壁板切割开孔、钻孔、铺设电缆等工程，因在狭窄密闭空间内施工，需配置通风设备、消防器材等辅助工程
	在内舱位置（两个）配置通风设备、消防器材等辅助工程
	项
	1

	8
	右舷主机排烟管漏水维修项目；注：暂按以下项目拆解检修
	
	
	

	8.1
	拆卸右舷主机排烟不锈钢外护板，标记外护板接缝、卡扣、自攻螺丝位置，做好对位记号；依次卸下固定螺丝、卡扣，逐步拆卸不锈钢外包护罩及取出保温隔热材料；并拆卸排烟管冷却水进水管路、法兰连接件等附件
	标记外护板接缝、卡扣、自攻螺丝位置，做好对位记号
	项
	1

	
	
	依次卸下固定螺丝、卡扣，逐步拆卸不锈钢外包护罩并取出保温隔热材料
	项
	1

	
	
	拆卸排烟管冷却水进水管路、法兰连接件等附件
	项
	1

	8.2
	排烟管弯头、法兰、进水连接管等附件清洁表面浮锈，检查漏水位置
	清洁表面浮锈，检查漏水位置
	项
	1

	8.3
	拆卸排烟管弯头法兰连接紧固件，卸下排烟管弯头；排烟管弯头锈蚀、漏水位置进行焊接、复补修复并进行密性试验；注：清理弯头内部积碳，确认内部无残留可燃积碳
	拆卸排烟管弯头法兰连接紧固件及卸下弯头
	项
	1

	
	
	清理弯头内部积碳，确认内部无残留可燃积碳
	项
	1

	
	
	排烟管弯头锈蚀、漏水位置进行焊接、复补修复并进行密性试验
	项
	1

	8.4
	排烟管弯头焊接修复后，重新安装固定并更换新的不锈钢法兰连接紧固件×32套和高温法兰连接垫片×2套
	弯头重新安装固定并更换新的不锈钢法兰连接紧固件（含螺母、双层垫片）
	套
	32

	
	
	高温法兰连接垫片
	套
	2

	8.5
	排烟管速闭装置检修项目；注：暂按以下项目检修
	
	
	

	8.5.1
	检查速闭装置拉杆、摇臂、销钉是否完好
	检查速闭装置拉杆、摇臂、销钉
	项
	1

	8.5.2
	检查回位弹簧是否疲劳松弛、有无断裂
	检查回位弹簧
	项
	1

	8.5.3
	检查手动拉手机构，是否卡壳、护套是否完好；扳动手柄，阀体是否顺畅
	检查手动拉手机构和扳动手柄，阀体是否顺畅
	项
	1

	8.5.4
	使用耐高温润滑脂对转动部分进行加注、活络保养
	转动部分加注润滑脂、活络保养
	项
	1

	8.5.5
	电器执行装置和相关电源线路检查、测量；进行信号测试
	电器执行装置和相关电源线路检查、测量、测试；电源线路重新包扎、整理固定及更换已老化的五金杂件
	项
	1

	8.6
	弯头修复和速闭装置检修完工后，按原记号复装原不锈钢外护板和更换相关隔热材料、紧固件等附件和复装排烟管冷却水进水管路、法兰连接件等附件
	按原记号复装原不锈钢外护板和更换相关隔热材料、紧固件等附件
	项
	1

	
	
	复装排烟管冷却水进水管路、法兰连接件等附件（更换相关连接垫片、卡箍等附件）
	项
	1

	9
	中国渔政44613船靠泊码头现场施工、材料及焊接设备运输、废旧润滑油清运处理和交通往来（多次）等相关辅助费用
	现场施工、材料及焊接设备运输、废旧润滑油清运处理和交通往来（多次）等相关辅助费用
	项
	1

	10
	人工费及其他管理费
	
	项
	1


附件2：
技术评分表

	评分内容
	评分指标
	分值

	同类项目经营业绩
	提供政府机关单位同类项目业绩或公务船舶建造项目业绩，每个得2分，满分10分。

（供应商应当在响应文书中提供同类项目业绩的合同及相关资料复印件并加盖公章。）
	10分

	专业技术能力
	1、投标人拟投入本项目管理人员中具有船舶类中级或以上职称的或康明斯认证的中级工程师或以上，每提供一个得5分；最高得15分。（提供拟投入项目人员职称证书和投标截止日前3个月内任意1个月在该公司任职的证明材料或投标人为其缴纳的社保证明文件复印件加盖公章，未提供不得分。）

2、投标人具备维修船艇的生产试验设施设备、数量、种类等齐全，包含但不限于维修保养设施，优得15分，良得10分，一般得5分。（投标人需提供设备照片等影印证明资料）

（供应商应当在响应文件中提供设备照片、场地照片、场地布置图、自有产权证明或租赁合同复印件加盖公章，未提供不得分。）
	30分

	售后服务能力
	根据供应商提供的售后服务方案（包含：人员安排、质量保修承诺、组织机构和售后服务措施及能力）进行评审： 优：售后服务方案内容完整，人员配备及安排合理，有详细、合理可行的质量保修承诺，切合实际，有具体、完善的组织机构和售后服务措施及能力的，得20分；良：售后服务方案内容基本完整，人员配备及安排基本合理，有一定质量保修承诺，有基本的组织机构和售后服务措施及能力的，得12分；一般：售后服务方案内容欠完整，人员配备及安排欠缺，质量保修承诺较差的，得5分；未提供售后服务方案的，不得分。

（供应商应当在响应文件中提供资料复印件并加盖公章，不提供不得分。）
	20分

	资质信誉
	具有（有效期内）船级社颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、售后服务认证证书；生态环境部门颁发的《排污许可证》；每个得2分，满分10分。

（供应商应当在响应文件中提供资料复印件并加盖公章，不提供不得分。）
	10分

	供应商报价
	价格扣除后的报价得分=(基准价／价格扣除后的报价)×30。
	30分

	合计
	100分




