附件1
一、技术规格、参数
	产品名称
	技术指标

	






便携式土壤重金属快速检测仪
	手持式X荧光光谱仪
1.▲测量元素范围：可测量的原子序数为12～92【镁（Mg）到铀（U）】；
2.▲微电脑系统：工业定制安卓10.0以上系统, CPU: 8核，主频2.0G ,4G运存，系统内存: 128G, 标配SD卡外存：32G, 可以海量存储数据；
3.▲电源:（1）自带电量显示的锂电池，标配≥9000mAh,可持续工作8-12小时，配有宽电压110V～220V通用适配器，仪器内置小电池，可以不关设备直接更换电池。（2）具有热拔插模块、备用电源模块及优先级电源通路控制模块的电源管理系统，方便操作使用。（提供证明文件或专利证书）；    
4.能量探测器:	探测器分辨率:分辨率最低可达129ev； 
5.激发源:	50KV/200uA-银靶端窗一体化微型X光管及高压电源；
6.▲准直器和滤光片:直径4.0mm和2.0mm准直器，6种滤光片组合自动切换。具有抱紧式偏心结构设计的齿轮切换系统，安全可靠，切换速度快。（提供证明文件或专利证书）；
7.▲视频系统:（1）800万像素的高清自动对焦摄像头，支持二维码样品名扫描输入信息。（2）针对手持仪器的特有成像系统。摄像模块与背光模块分离，同时具有切割和局部放大处理功能的图像处理模块，方便测试地位。（提供证明文件或专利证书）；
8.▲ 测试光道:具有特殊材料密封性保护的测试光道（提供证明文件或专利证书）；
9.▲显示屏	：5寸电容显示屏，支持2点以上触摸点，其分辨率是1280x720，屏上下90度旋转，左右270度旋转，便于强光下查看数据。（提供证明文件或仪器截图）；
10.▲安全性：多重安全防护，工作时的辐射水平远低于国际安全标准，且具有无样品空测，自动关X光管功能。标配辐射屏蔽罩、加厚仪器合金测试壁，仪器自带安全保险开关（防止误操作）；
11.校准:自动校准；
12.专业性:土壤重金属分析专用版软件，采用智能一键测试和智能判断功能；
13.数据及报告传输:数字多道技术，SPI数据传输，并且可以外接台式电脑，报告可直接蓝牙无线打印，格式有PDF、WORD等常用格式；
[bookmark: _GoBack]14.辅助模块：4G模块、Wi-Fi模块、蓝牙模块、北斗模块；
15.仪器重量:1.7Kg
16.▲智能三色预警指示系统:通电开机时绿色电源指示灯亮，测试时红色辐射警告指示灯闪烁，设备出现故障黄色辐射指示灯闪烁；
17.▲智能性:安卓手机可安装专用skyray 辅助APP，对仪器进行控制及数据通讯等服务，也可通过手机第三方软件分享相关测试数据。提供协议有偿定制服务，支持各类大数据平台互通；
18.附件：三防军工保护箱，具有抗压、防水和减震作用。通用充电器及车载充电器，32G SD存储卡和读卡器，两块锂电池及充电器，PDA附件，辐射屏蔽罩(对测土壤此类轻基体样品尤为重要)；
19.▲通过认证和报告：获得环境保护产品认证证书、环保产品检测中心权威第三方土壤类元素的测试报告（报告参考依据：中环协(北京)认证中心认证实施标准RJGF 106-2024《便携式能量色散X射线荧光光谱仪认证技术规范》）、CE、防水防尘（IP64）证书、高低温实验报告、跌落实验报告、盐雾报告、符合ista振动标准证书、辐射报告、辐射豁免证书、计量证书、电磁兼容性证书；
20.配件：座式测试支架，专用粉未液体样品杯，条码扫描器。





二、备件
	备件名称
	数量
	单位

	手持式X荧光光谱仪
	1
	台

	标配1
	
	

	FSDD半导体探测器+放大电路
	1
	套

	微型一体化高压光管
	1
	个

	数字多道脉冲幅度分析器
	1
	套

	微电脑系统及处理器（5寸附GPS、蓝牙功能）
	1
	套

	高清摄像头（800W）
	1
	套

	准直滤光系统
	1
	套

	三色状态报警指示系统
	1
	套

	银校正片（内置）
	1
	片

	标配2
	
	

	可充电式锂电池(10000mAh)
	2
	套

	110v/220v通用适配器
	1
	套

	电池充电器
	1
	套

	车载充电器
	1
	个

	点烟器车载电源线
	1
	根

	16GB SD记忆存储卡
	1
	个

	SD读卡器
	1
	个

	USB数据线
	1
	根

	U盘\32G
	1
	个

	手持机三重防护箱
	1
	个

	手持机安全腕带和腰带式保护套
	1
	套

	铅塑料防辐射罩
	1
	个

	土壤标片（配土壤行业）
	1
	片

	测试膜/4微米厚,15mm(宽)x1m(长)
	1
	卷

	贴片
	20
	个

	样品杯2-3
	5
	个

	样品杯2-2
	5
	个

	样品杯2-1
	5
	个

	软件配置
	
	

	手持式X射线荧光光谱仪安卓系统成分分析软件V1.0
	1
	套

	软件技术资料
	1
	套




注：
1、投标人应注意以下响应内容：
（1）招标文件条款为本次采购的较重要要求，投标人无法满足或响应时将影响其技术评分。
（2）投标人在响应投标方案中应尽量列出具体参数或作出详细应答，编制“技术参数偏离表”。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将影响投标人技术商务评分。投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容优于要求的不视作负偏离，不构成无效投标条件，但投标人须对这种优于要求的情况单独作出说明。存在学术争议的内容不视为正偏离。
2、投标人须承诺提供厂商原装、全新的、非贴牌、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
3、投标人应对用户需求书中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值或明确承诺。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
4、投标人所投产品除招标文件中明确规定要求提供彩页或相应检测（技术）报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准（投标文件内厂家提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。
5、涉及软件产品的，须采购和使用正版软件。
6、投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。
7、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。
8、投标报价包括：货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输、保险、包装、调试、验收、培训、售后服务、运维服务、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

