包组一 ：设备参数要求及数量
	序号
	采购设备名称
	设备参数要求
	数量

	


1
	

电动振筛机
	技术要求和参数：
1、电　　压：220V
▲2、振动频率：1400 n/min
▲3、编程定时：0-9999min
4、适配筛子直径：20cm
5、装筛层数：11层
▲6、材质：塑料框尼龙
7、直径：20cm
8、孔径：20-40-60-80-100-120-140-160-180-200目等
9、配置：20-40-60-80-120-140-160-180-200目-底盖各1个，100目6个
	


1台

	2
	实验室加热电炉
	技术要求和参数：
1、外壳优质钢板表面静电喷涂，具有抗腐蚀性强，坚固耐用。 可控硅无极调节功率，适应不同加热温度。
2、工作电压：220v、50Hz
▲3、客页定功率：1KW
▲4、炉盘尺寸及煌(mm)：135x135x1
▲5、外形尺寸(mm)深X宽x高 (DXWXH)：165X165x135
6、包装尺寸(mm)深X宽x高(DXWXH)：390x460x190
7、净重：10(kg)
8、净重：10.5(kg)
	

5台

	3
	多功能智能消解器
	技术要求和参数：
1、显示方式：3.5寸彩色触摸屏显示
▲2、预存程序：COD、总磷、总氮、总铬等消解程序，支持自定义消解程序
▲3、消解样数：20孔位
▲4、孔径16.5mm、孔深65mm
5、温度控制：室温-200℃（用户可自由设定）；
▲6、消解时间：0分钟-120分钟（用户可自由设定）；计时精度：0.2秒/小时
▲7、温度示值误差：±0.5℃；温场均衡性：≤1℃
8、提醒方式：蜂鸣器
9、温度探头：进口铂金PT100
10、环境温度：-10-45℃；环境湿度：≤85%
11、供电电压：AC220V±10%/50Hz
12、外形尺寸：340*215*115mm
13、重量：4.8kg
14、一键式启动消解，仪器预设常用消解指标参数（如COD、总磷、总氮、总铬等），一键选择相应指标进入消解操作
	1台

	4
	高氯COD消解器
	技术要求和参数：
▲1、抗氯干扰：1000～20000mg/L
▲2、测量范围：0～700mg/L,、0～7000mg/L(水样稀释)
3、消解时间：2小时
4、氮气流量：4-40ml/min
▲5、测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L），相对标准偏差不大于5.0%
▲6、工业有机废水（500mg/L），相对标准偏差不大于8.0%
7、环境温度：5～40℃
▲8、加热功率：≤1600W  10-100%可调
▲9、配备8个流量计，可对每个样品单独控制氮气流速，节约氮气。
▲10、依据HJ70-2025的要求，消解全程氮气流通，符合技术要求。
11、工作电压：AC220V±22V,50HZ
12、仪器尺寸：45*35*65（cm）
13、微晶玻璃加热面板，升降温速度快，受热均匀，耐腐蚀，耐酸碱，易清洁，使用寿命长。以风冷取代水冷,节约用电、用水，提高了效率，增强了仪器的安全性。
	


1台

	5
	烟气传感器及采样枪
	技术要求和参数：
▲一、在原有便携式烟尘烟气测试仪GH-60E基础上，加装烟气检测模块，包含烟气采样泵、烟气电路板、气路、烟气传感器以实现O2、SO2、NO、NO2、CO的检测，同时配备五合一采样枪，可以实现一枪多用，集高、低浓度烟尘采样、油烟采样、干湿球法含湿量测量、烟气采样于一体。
二、技术参数
1、烟气泵：采样流量1.0L/min，分辨率0.1 L/min，准确度≤±5%
2、含湿量：测量范围（0～60）%，分辨率0.1%，准确度≤±5%
3、烟气分析可以单独采样或者烟气、烟尘采样同时进行，实现同源采样
▲4、传感器与信号模块一体化设计，更换传感器无需标定，具有CO对SO2和NO2对SO2的干扰自动修正功能，保证测试数据准确性
5、烟气管路采用四氟乙烯管路，无吸附，保证了测量结果的准确性
6、烟气传感器技术指标
O2:测量范围（0～30）%，分辨率0.1%
SO2:测量范围（0～5700）mg/m3，分辨率1mg/m3
NO:测量范围（0～1300）mg/m3，分辨率1mg/m3
NO2:测量范围（0～200）mg/m3，分辨率1mg/m3
CO:测量范围（0～5000）mg/m3，分辨率1mg/m3
以上烟气参数：示值误差：优于±5%；重复性：≤2.0%；响应时间：≤90s；稳定性：在1小时内，示值变化：≤5.0%
▲7、取样管集S型皮托管、温度传感器、干湿球含湿量，烟气采样管于一体
8、取样管的前端兼容烟尘普通滤筒取样、烟尘低浓度滤膜取样和油烟取样，带加热功能，适用于高湿度的场合采样
9、采样嘴采用钛合金制作，与滤膜滤网为一体，减少了采样误差，提高采样精度
10、取样管加热温度：（100～160）℃可只有设定
11、取样管耐温：≤200℃。
三、配置要求
1、在原有便携式烟尘烟气测试仪GH-60E基础上，加装烟气测量模块，包含烟气采样泵、烟气电路板、气路、烟气传感器；
2、配套主机的五合一采样枪；
	1套

	6
	多参数现场分析仪
	技术要求和参数：
一、技术参数
1、适用于实验室溶电位值、pH值、pX值、氧化还原电位、离子浓度值、电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、灰分、溶解氧浓度、溶解氧饱和度、气压和温度测定
2、mV范围(-2000.00～2000.00)，mV最小分辨率0.01 mV，电子单元示值误差±0.03%或±0.1 mV
3、pH范围(-2.000～20.000)pH，最小分辨率0.001 pH，电子单元示值误差±0.002pH
4、pX范围(-2.000～20.000)pX，最小分辨率0.001 pX，电子单元示值误差±0.002 pX
5、离子浓度范围( 1.000e-9～9.999e+9)，最小分辨率4位有效数字电子单元示值误差±0.3%
6、电导率范围0.000μS/cm～3000mS/cm，最小分辨率0.001μS/cm，根据量程自动切换，电子单元引用误差±0.5% FS
7、电阻率范围5.00Ω.cm～100.0MΩ.cm，最小分辨率0.01Ω·cm，根据量程自动切换，电子单元引用误差±0.5% FS
8、TDS范围0.000 mg/L～1000g/L，最小分辨率0.001mg/L，根据量程自动切换，电子单元引用误差±0.5% FS
9、盐度范围(0.00～8.00)%，最小分辨率0.01%，电子单元引用误差±0.1%
10、支持灰分白砂糖灰分测量，果葡糖浆灰分测量
11、溶解氧范围电子单元：(0.00～99.99)mg/L配套范围：(0.00～50.00)mg/L，最小分辨率0.01 mg/L电子单元示值误差±0.10mg/L仪器示值误差±0.30mg/L(≤ 20.00mg/L)±10.0%(＞ 20.00mg/L)响应时间≤45s(20.0 ℃时90%响应)盐度补偿误差±2%
12、饱和度范围(0.0～600.0)%，最小分辨率0.1%，电子单元示值误差 ±2.0%仪器示值误差±10.0%
▲13、温度范围(-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉，最小分辨率0.1 ℃/0.1℉，电子单元示值误差±0.1 ℃
▲14、支持开机自诊断，自动关机，断电保护，背光调节和恢复出厂设置、恢复默认参数等功能
15、符合GLP，支持数据存储（各1000套），查阅，删除，统计，分析，传输，实现数据追溯和统计分析
16、支持IP65防护等级
▲17、PC端操作软件，可同步数据，测量数据，可提供软件著作权和软件产品证书
二、 pH测量功能：
1、自动识别GB，DIN，NIST，USA，MERK，JIS等6组缓冲溶液，支持自定义标准溶液及标液组 
▲2、支持1-8点pH电极，1点ORP电极标定
三、离子测量功能：
▲1、支持1-8点离子电极标定
2、内置Na+，K+，NH4+，Cl-，F-等多种离子模式，允许用户自建
▲3、mol/L， mmol/L， g/L， mg/L， μg/L， ppm， ppb多种离子浓度单位快速切换
4、测量模式：直读浓度法测量，标准添加法测量，样品添加法测量，GRAN法测量
四、电导率测量功能：
1、在量程范围内，具有自动温度补偿，自动量程切换等功能
2、自动识别GB和国际标准电导率溶液，支持1-5点电导电极标定
3、支持不补偿，线性，纯水补偿等多种电导率补偿方式
▲4、参比温度5.0℃，10.0℃，15.0℃，18.0℃，20.0℃和25.0℃可选，默认25℃
支持自动频率切换，配套1.0常数电极可覆盖全量程测量(20μS/cm以下样品建议选用0.1常数或者0.01常数电导电极测量)
五、溶解氧测量功能：
▲1、支持自动或手动大气压补偿(单位可选kPa，mbar，Torr，Atm)
2、支持手动盐度补偿
3、自动零氧标定和满度标定
4、具有标定提醒和报警功能
六、标配主机，三复合pH电极，复合电导电极，极谱法溶解氧电极，pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液各10包，电导率溶液1408μs/cm10包，充电器5V 2A，电极挂架，MicroUSB连接线，OTG转接线（MicroUSB接头），触屏笔，防护套，腕带组装件，便携式防护箱，软件卡，简易操作指南，使用说明书，产品合格证
	1台

	7
	烟气采样加热枪
	技术要求和参数：
1、加热采样管长1m，钛合金材质，耐温600℃                              
2、加热温度120-160℃                                                             3、电源230V/50HZ                                                           4、采样软管：波纹软管，内有PTFE材质软管，长3m
5、预热时间：10分钟以内
▲6、数据传输适配testo350烟气分析仪。（提供实物连接图片作证明材料）
	1套

	8
	废水样品保存设备
	技术要求和参数：
1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V-242V， 频率50±1Hz
2、样式：立式，双门
▲3、容积(L)：≥300（LC：189，LD：111）
4、外部尺寸（宽*深*高mm）：746*710*1842（把手+外挂锁）
5、内部尺寸（宽*深*高mm）：冷藏：602*507*665，冷冻：505*450*533
6、净重/毛重（KG）：86/98
7、箱体材料：PCM彩板材质，经久耐用、耐腐蚀、易清洁
8、内胆材料：HIPS材质，易于清洁
9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡
10、核心部件：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，碳氢环保制冷剂
11、控温技术：内置2路传感器（冷藏1冷冻1），有效保证温控的准确性
▲12、制冷系统：采用上室：盘管式蒸发器、内置冷凝器，下室：丝管式蒸发器、内置冷凝器，制冷迅速，冷藏室具备自动化霜功能；双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用
13、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室、冷冻室控制、显示精度均为1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10-26 ℃，用户可自行调节温度
▲14、低噪设计：噪声≤45dB，可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA章）
▲15、节能设计：耗电量≤2kWh/24h/（25℃环温），可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA章）
▲16、温度波动度≤1.5℃，可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA章）
▲17、温度均匀度≤1.5℃，可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA章）
▲18、报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种报警功能
19、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优
▲20、箱内配置：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品
21、箱内照明：冷藏室内设LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用
▲22、固定移动：配备4个万向脚轮、前面2个具备锁止功能，便于移动且固定方便
23、自动化霜：冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜
24、安全保障：明把手设计，门体中间带机械锁，可一锁锁上下门，同时用户可配置挂锁，防止随意开启，保证物品安全
25、测试孔：整机配备2个测试孔（上下室各一个），满足用户根据实际需要检测箱内温度
26、产品认证：医疗器械注册证、省级第三方检测报告（加盖CMA章）
	1台

	9
	地表水样品保存设备
	技术要求和参数：
1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V-242V， 频率50±1Hz
2、样式：立式，单门
3、容积(L)：≥525
4、外部尺寸（宽*深*高mm）：720*810*1973
5、内部尺寸（宽*深*高mm）：610*685*1264
6、净重/毛重（KG）：128/153
7、箱体材料：PCM彩板材质，经久耐用、耐腐蚀、易清洁
8、内胆材料：喷涂铝板材质，快速均匀制冷、坚固耐用、抗菌易清洁
9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡
10、核心部件：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，碳氢环保制冷剂
▲11、控温技术：内置7路传感器（上部1、下部1、控制1、化霜1、冷凝1、环温1、湿度1），有效保证温控的准确性，同时可通过组合按键实现箱内湿度数据调阅。感温探头置于感温盒内，真实模拟箱内温度，箱内配置2个感温盒，用户可根据实际需求接入温度探头监测校准
▲12、制冷系统：采用丝管式冷凝器，翅片式蒸发器，内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能
13、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，1英寸数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便，控制精度0.1℃。显示面板左侧具备12个运行状态指示灯，可实时查看产品运行状态
▲14、低噪设计：噪声≤42dB，可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA、CNAS章）
▲15、节能设计：耗电量≤4kWh/24h/（25℃环温），可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA、CNAS章）
▲16、温度波动度≤2℃，可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA、CNAS章）
▲17、温度均匀度≤1.5℃，可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA、CNAS章）
18、报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有环温高温报警、冷凝器高温报警、高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、低电量报警、数据通讯故障报警、开门报警、记录仪未连接/未启动报警等多种报警功能
19、数据存储：标配USB模块，可选择快捷或手动导出，默认快捷导出未导出过的数据，手动导出为1~12个月可选，数据PDF格式，方便追溯查询。温度数据记录周期1~240分钟可调，默认10分钟
▲20、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个高密度钢丝浸塑搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条
21、箱内照明：内设LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用
▲22、固定移动：配备4个万向脚轮，前面两个具备锁止功能，便于移动且固定方便
23、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行
24、安全保障：门体带机械锁，防止随意开启，保证物品安全
25、测试孔：整机配备1个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度
26、门体结构：中空双层LOW-E玻璃，具备3种电加热模式，自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。小角度自关门设计（可选配全角度自关），防止用户开门后忘记关门
▲27、功能配置：标配RS-485、远程报警接口、选配热敏/针式打印机。
28、断电报警：后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内温度48小时需求
29、产品认证：医疗器械注册证、省级第三方检测报告（加盖CMA、CNAS章）、CE认证
	3台
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	试剂保存设备
	技术要求和参数：
1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V， 频率50±1Hz。
2、样式：立式，双门。
3、容积(L)：≥1056L。
4、外部尺寸（宽*深*高mm）：1180×900×1990(带把手)。
5、内部尺寸（宽*深*高mm）：1070×670×1515。
6、净重/毛重（KG）：179/211。
7、箱体材料：PCM彩板材质，经久耐用、耐腐蚀、易清洁。
8、内胆材料：喷涂铝板材质，快速均匀制冷、坚固耐用、抗菌易清洁。
9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。
▲10、核心部件：中背压变频压缩机，传热温差小，载冷能力强，温度更均匀，化霜温升小。匹配蒸发、冷凝双直流静音风机，运行静谧无声。碳氢环保制冷剂。
▲11、控温技术：内置7路传感器（上部1、下部1、控制1、化霜1、冷凝1、环温1、湿度1），有效保证温控的准确性，同时可通过组合按键实现箱内湿度数据调阅。感温探头置于感温盒内，真实模拟箱内温度，箱内配置2个感温盒，用户可根据实际需求接入温度探头监测校准。
▲12、制冷系统：采用翅片式冷凝器，全铜管翅片式蒸发器，内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。
13、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，1英寸数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便，控制精度0.1℃。显示面板左侧具备12个运行状态指示灯，可实时查看产品运行状态。
▲14、低噪设计：匹配蒸发、冷凝双直流静音风机，噪声≤40dB。可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA、CNAS章）
▲15、节能设计：避免不必要的加热，降低能耗，日能耗≤2.4kwh。可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA、CNAS章）
▲16、温度波动度≤2℃。可提供省级第三方检测报告（加盖CMA、CNAS章）
▲17、温度均匀度≤1.5℃，可提供省级第三方检测报告（加盖CMA、CNAS章）。双瀑布双风机式循环系统，全铜蒸发器，实现高效循环、温度均匀分布。
18、报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有环温高温报警、冷凝器高温报警、高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、低电量报警、数据通讯故障报警、开门报警、记录仪未连接/未启动报警等多种报警功能。
19、数据存储：标配USB模块，可选择快捷或手动导出，默认快捷导出未导出过的数据，手动导出为1~12个月可选，数据PDF格式，方便追溯查询。温度数据记录周期1~240分钟可调，默认10分钟。
20、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配12个高密度钢丝浸塑搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条。
21、箱内照明：内设4个LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。
▲22、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便。
23、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。
24、安全保障：门体上方带机械锁，防止随意开启，保证物品安全。
25、测试孔：整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度。
26、门体结构：中空双层LOW-E玻璃，智能门体防凝露，门体加热由环温环湿智能控制，25℃、75%湿度下无凝露。全角度自关门设计，防止用户开门后忘记关门。匹配铝合金拉丝把手，符合人体工程学设计，开门更轻松。
▲27、功能配置：标配RS-485（预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态）、远程报警接口、选配热敏/针式打印机。
28、断电报警：后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内温度48小时需求。
▲29、物联模块：选配4G物联（与RS485二选一），可通过手机端远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况，可设置短信、电话、公众号，三种云端报警模式，第一时间保障存储安全。
▲30、报警检测：支持一键报警检测功能，及温度最大值最小值查看。
31、产品认证：医疗器械注册证。
	1台
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	气相色谱升级加装系统
	技术要求和参数：
 一、气体自动进样器技术参数和色谱柱技术参数 ： 
1、控制方式：工作站软件 
2、主机功能：与气相色谱联用，自动化完成进样管路清洗，定量环清洗， 以及气体样品进样。兼容主流品牌气相色谱。 
▲3、软件功能：具有数据库功能，可以添加样品信息，如采样地址，时间，采样人员，分析人员等。并且对所编辑的信息自动保存，自动检索，须提供软件截图证明。 
4、样品位数：不小于 30 位（预留30个位置后续可升级到60位） 
5、进样方式：双通道定量环进样。 
6、配套的采样装置：采气袋，针筒。 
7、进样体积：1ml样品定量管或其它体积可选。 
8、进样系统具备管路反吹功能，反吹气体必须从连接气袋的接口流出，来达到冲洗进样口以及其连接管路的目的。 
▲9、气体取样阀、样品选择阀等所有阀系统配置控制系统。 
▲10、管路材料：钝化处理过的不锈钢材质和特氟龙 
11、采样泵：最大采样速度，0.7 立方米/小时；可达真空度 75托。 
▲12、进样精度：气袋进样 RSD<2%。 
13、数据接口：USB接口 
14、填充柱：链接安捷伦气相用甲烷分析专用柱, 2m*1/8’，总烃专用柱,2m**1/8’
二、配置清单 
1、全自动气体进样器主机包括：进样阀，选择阀，阀控制系统，连接管线，负压进样系统。兼容注射器和采气袋进样。系统自动冲洗管路以及样品环，全过程自动化。 
2、电源线：1 个。 
3、启动工具包 1 个。 
4、工作站软件一套。 
（2）气相色谱仪维护参数和安装软件参数 
三、维保前置安全要求（必执行） 
停机降温硬性条件： 
1、熄火：两台 FID 全部手动熄火，关闭氢气、空气 EPC 流量； 
2、降温：柱箱、进样口、前 FID、后 FID 温度全部降至≤80℃，杜绝高温烫伤； 
3、断气断电：关闭仪器总电源，关闭载气（氮气）、氢气、空气钢瓶总阀； 
4、防护：佩戴无尘无粉手套、护目镜、防静电手环；准备耐热手套，禁止裸手触碰 FID金属、绝缘件；拆机前对双 FID 管路、点火线拍照留存，防止装错管路。 
四、气相色谱主机维护 
1、气路目视：检查前 FID、后 FID 氢气、空气、尾吹气管路无老化开裂，减压阀压力稳定； 
2、点火测试：升温后手动分别点燃前 FID、后 FID，确认两台均可稳定着火，无频繁熄火； 
3、基线目视：250℃检测器温度，空载走基线 5min，两台 FID 基线无大幅毛刺、无持续漂 移； 
4、废液、废气：FID 排气管通畅，无冷凝积液，管路无堵塞。 
5、清洁除尘整台仪器的电路，检查关键部位的电压和物理部位的关键位置是否需要上润滑 油。 
五、双 FID 检测器维护保养
1、两台 FID 排气口管路拆卸，甲醇冲洗管路内壁，吹干复位； 
2、取下两台 FID 点火器，检查点火针无积碳、无弯曲，铜垫片清洁，轻微积碳用酒精棉签 
擦拭； 
3、检查 FID 喷嘴外观，放大镜查看喷嘴小孔无明显炭黑堵塞；堵塞则用通针手工轻柔疏通 （严禁刮擦内壁）； 
4、检查色谱柱两端：进样口端、两台 FID 端各切掉 2~3cm，更换全新压环，重新紧固色 谱柱； 
5、全部气路接头涂抹检漏液，手动查漏，双 FID 三路气（氢气、空气、尾吹气）无气泡泄 
漏； 
6、全部装完，通入载气、氢气、空气，所有 FID 接头、管路接头涂抹检漏液，肉眼观察无 
连续气泡；有漏则重新拆解紧固、更换 O 型圈 / 垫片。 
六、验收标准（双 FID 分别测试，留存纸质记录） 
1、检测器温度统一 250℃，尾吹气 30mL/min，氢气、空气标准流量 
2、火焰关闭：火焰点燃稳定 30min：噪音≤20pA；两台 FID 基线差距不可超过一倍。 
灵敏度验证 
3、进样 1μL 100μg/mL 正十六烷，两台 FID 峰高均≥1000μV，拖尾因子 1.0~1.2； 
4、重复性 
单检测器连续进样 5 针，峰面积 RSD≤1.0%，保留时间 RSD≤0.1%；前后 FID 互相偏差在可 接受范围； 
5、气密性 
全路无泄漏；点火连续 10 次均可一次点燃，无断火 
七、安装软件：安捷伦软件 CDS 版本
	1台（套）
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	水质抽滤器
	技术要求和参数：
一、仪器技术要求：
1、采用一体化设计，方便携带，便于现场使用；
2、具有真空度调节旋钮，可依据用户需求自行调节抽滤真空度和抽滤速度；
3、样品瓶与集液瓶合并，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶；
▲4、样品瓶（集液瓶）材质符合国家标准及作业要求，不含金属离子；
5、采用高负压大流量真空泵，带负载能力强，耐酸碱腐蚀，使用寿命长；
6、带有电量显示仪表，实时监控仪器剩余电量；
7、带有抽滤保护瓶，防止集液瓶满溢进入真空泵损坏仪器；
8、带有负压显示，可随时获知气路前端负压情况；
9、便携式抽滤器内置高性能锂电池，可无需交流电使用；
10、性能稳定，可长时间不停歇使用；
11、动力强劲，工作效率快；
▲12、使用0.45μm水系微孔滤膜；
13、可拆卸式电源线，方便携带。
二、仪器主要参数
▲1、采样流量：≤15 L/min
2、真空度：-80 kPa
3、电池容量：12.6V 5.2AH
4、工作温度：（-10～50）℃
▲5、电池续航时间：＞8h
6、功耗：10W
7、整机重量：约4.5 Kg
8、长*宽*高（mm）：310*120*300
	1台

	备注：▲为设备重要技术参数，需提供佐证材料，跟评分挂钩。









包组二 ： 实验室气体要求及数量

	产品类别
	质量规格
	单位
	数量

	实验室载气（高纯氧气）
	40L钢瓶
	瓶
	2

	实验室载气（高纯氩气）
	40L钢瓶
	瓶
	25

	实验室载气（高纯氦气）
	40L钢瓶
	瓶
	8

	实验室载气（高纯氮气）
	40L钢瓶
	瓶
	20

	实验室载气（高纯乙炔）
	40L钢瓶
	瓶
	4

	实验室载气（高纯氢气）
	40L钢瓶
	瓶
	8


	产品类别
	名称/型号
	规格说明
	单位
	数量
	推荐品牌

	标准气体
	铝瓶4L
	#O2：15% + N2 平衡#4L 10MPa
	瓶
	1
	 科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#CO：160ppm + N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#CO：800ppm +N2平衡#4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#CO：4000ppm + N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#SO2：20ppm + N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#SO2：100ppm + N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔



1

	标准气体
	铝瓶4L
	#SO2： 500ppm + N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#NO：20ppm +  N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#NO：100ppm +  N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#NO： 400ppm +  N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#NO2：10ppm + N2平衡#4L 10MPa气瓶需带不锈钢瓶阀
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	纯气
	高纯氮气
	高纯氮N2 99 .999% 4L 10MPa W21 .8"-14RH
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔


	标准气体
	铝瓶4L
	#CH4：10μmol/mol+N2平衡#4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#CH4:16μmol/mol +N2平衡#4L10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#CH4:800mμmol/mol +N2平衡#
4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	纯气
	高纯空气
	#除烃空气(#4L 10MPa W21.8n-14RH
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	气瓶
	铝合金瓶
	4L铝合金瓶Rotarex铜阀W21.8n-14RH
	瓶
	4
	---


包组三：仪器设备校准检定设备及数量
	序号
	器具名称
	规格型号
	出厂编号
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	溶解氧测定仪
	YSI-58
	97K0205
	台
	1

	2
	实验室溶解氧BOD测定仪
	4010-1w
	19300659
	台
	1

	3
	电导率仪
	DDSJ-308A
	610709100009
	台
	1

	4
	便携式可见分光光度计
	DR1900-05C
	250790001006
	台
	1

	5
	离子色谱仪
	883 basic
	1883000120146
	台
	1

	6
	红外分光测油仪
	OIL480
	11211C19050013
	台
	1

	7
	等离子体发射光谱仪
	Optima 8300
	078s1403316
	台
	1

	8
	气相色谱质谱联用仪
	GCMS-QP2020
	021425501696SA
	台
	1

	9
	紫外可见分光光度计
	P4PC型
	UAA1812004
	台
	1

	10
	原子吸收分光光度计
	AAnalyst800
	801SC010802
	台
	1

	11
	多功能智能消解器
	DX－25
	2500076
	台
	1

	12
	砝码
	1mg～100g（21个）
	0039
	组
	1

	13
	立式压力蒸汽灭菌器
	LDZX-50L-1
	70G250549
	台
	1

	14
	空盒气压表
	DYM3
	1497
	只
	1

	15
	空盒气压表
	DYM3
	1455
	只
	1

	16
	空气采样仪
	崂应2020
	J03476829
	台
	1

	17
	空气采样仪
	崂应2020
	J03478346
	台
	1

	18
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H型
	A08971975X
	台
	1

	19
	全自动烟尘采样器
	3012Ｈ
	A08651585X
	台
	1

	20
	智能双路烟气采样器
	崂应3072型
	H03163716
	台
	1

	21
	手持式风向风速表
	16025
	23139
	台
	1

	22
	全自动便携式紫外测油仪
	OL1045
	104508221000
	台
	1

	23
	双路VOCS采样器
	ZR-3713型
	371320021880
	台
	1

	24
	双路VOCS采样器
	ZR-3714型
	371320021898
	台
	1

	25
	双路VOCS采样器
	ZR-3713型
	371320021903
	台
	1

	26
	多功能声级仪
	AWA6228
	101921
	台
	1

	27
	多功能声级仪
	AWA6228+型
	10338665
	台
	1

	28
	多功能声级计
	AWA6228
	101920
	台
	1

	29
	声校准器
	ＡＷＡ6021Ａ
	1008649
	台
	1

	30
	声校准器
	AWA3021A
	1008656
	台
	1

	31
	量筒5支
	---
	---
	只
	5

	32
	移液枪5支
	---
	---
	支
	5

	33
	水银温度计4支
	---
	---
	支
	4

	34
	空气重金属采样仪
	崂应2034
	2H01021575
	台
	1

	35
	智能恒流大气采样器
	TH-3000BIV
	27908161
	台
	1

	36
	智能恒流大气采样器
	TH-3000BIV
	27908161
	台
	1

	37
	大气采样器
	TH-110B
	22305068
	台
	1

	38
	大气采样器
	TH-110B
	22305070
	台
	1

	39
	空气采样仪
	崂应2020
	703479352
	台
	1

	40
	空气采样仪
	崂应2020
	703479720
	台
	1

	41
	智能中流量空气总悬浮微粒采样器
	TH-150C
	33809661
	台
	1

	42
	智能中流量总悬浮微粒采样器
	TH-150AⅡ
	33711669
	台
	1

	43
	可见分光光度计
	722S
	070419050519050012
	台
	1

	44
	可见分光光度计
	722S
	070419060619060005
	台
	1

	45
	电子天平
	AP125WD
	D318100075
	台
	1

	46
	电子天平
	Mess
	B847825955
	台
	1

	47
	电子天平
	HA-180M
	8801491
	台
	1

	48
	滤膜半自动称重系统（恒温恒湿箱）
	BTPM-MWS1
	1133
	台
	1

	49
	testo350Pro 烟气分析仪
	Testo350Pro
	2317132
	台
	1

	50
	testo350Pro 烟气分析仪
	Testo350Pro
	61658690
	台
	1

	51
	一体式烟气流速监测仪
	崂应3060-A型
	3Q01039925
	台
	1

	52
	全自动流动注射分析仪
	ＢＤＦＩＡ-8000
	全自动挥发酚检测仪
800028031909060330
	台
	1

	53
	全自动流动注射分析仪
	ＢＤＦＩＡ-8000
	全自动总氰检测仪
800028061910090296
	台
	1

	54
	便携式溶解氧仪
	Pro20i
	23M100611
	台
	1

	55
	便携式溶解氧仪
	Pro20i
	23M100612
	台
	1

	56
	便携式溶解氧仪
	Pro20i
	24A101020
	台
	1

	57
	便携式粉尘、烟尘采样仪流量校准
装置
	TH-BQX3
	11804010
	台
	1

	58
	气相分子吸收光谱仪
	ＧＭＡ3376
	09200281A
	台
	1

	59
	原子荧光光度计
	HGF-T2
	224133A
	台
	1

	60
	电热恒温水浴锅
	HHS-21-6
	170157
	台
	1

	61
	马弗炉（中温箱式电阻炉）
	KSW型
	893
	台
	1

	62
	可见分光光度计
	V-1200
	VPG17L0046
	台
	1

	63
	电热恒温培养箱
	DNP-9162
	24120722
	台
	1

	64
	电热恒温鼓风干燥箱
	GZX-GF101-3
	01571617
	台
	1

	65
	PH计
	PE28
	B648374278
	台
	1

	66
	精密PH计
	PHS-25C
	020515
	台
	1

	67
	温湿度表
	WHM5
	311060
	只
	1

	68
	温湿度表
	WHM5
	310336
	只
	1

	69
	温湿度表
	WHM5
	66504
	只
	1

	70
	温湿度表
	ＷＳ-1
	82659
	只
	1

	71
	台式离子浓度计
	PXSJ-270F
	622421NB122110059
	台
	1

	72
	生化培养箱
	SPX-Ⅱ
	2508216060
	台
	1

	73
	便携式烟气含湿量测试枪
	GH-6062A型
	25121109
	台
	1

	74
	便携式烟气含湿量测试枪
	GH-6062A型
	25121110
	台
	1

	75
	便携式烟尘、烟气测试仪
	GH-60E型
	25124382
	台
	1

	76
	便携式综合校准仪
	GH-2030A型
	25120595
	台
	1

	77
	便携式综合校准仪
	GH-2030A型
	25120596
	台
	1

	78
	气象五参数测定仪
	FT-SQ5-RP
	25122314LRP-01
	台
	1

	79
	气象五参数测定仪
	FT-SQ5-RP
	25122314LRP-02
	台
	1

	80
	便携式pH计
	F2-Standard
	C422168390
	台
	1

	81
	便携式pH计
	F2-Standard
	C422168399
	台
	1

	82
	便携式浊度计
	WZS-170
	TS27202510086
	台
	1

	83
	便携式浊度计
	WZS-170
	TS27202510095
	台
	1

	84
	便携式电导率仪
	P612
	YK61206202509007
	台
	1

	85
	便携式电导率仪
	P612
	YK61206202509008
	台
	1



包组四：试剂耗材要求及数量
	序号
	名称
	规格
	纯度（浓度）
	数量
	推荐品牌
	备注

	1
	抗坏血酸
	25g/瓶
	优级纯
	15
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	2
	N,N-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐
	25g/瓶
	分析纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	3
	硫代乙酰胺
	25g/瓶
	分析纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	4
	氢氧化钾
	500g/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	5
	氢氧化钠
	500g/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	注：颗粒状

	6
	四氯乙烯
	500mL/瓶
	红外专用 SU500ml
	24
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	7
	无水硫酸钠
	500g/瓶
	优级纯
	8
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	8
	无水乙醇
	500mL/瓶
	优级纯
	24
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	9
	对氨基苯磺酸
	100g/瓶
	分析纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	注：无水

	10
	甲醛
	500mL/瓶
	分析纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	11
	硝酸银
	100g/瓶
	分析纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	12
	硫酸亚铁铵
	500g/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	13
	溴甲酚绿指示剂
	1g/L
	指示剂
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	14
	磷酸氢二钾
	500g/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	注：无水

	15
	甲醇
	500mL/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	16
	磷酸二氢钠
	500g/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	17
	磷酸
	500mL/瓶 （玻璃瓶）
	优级纯
	8
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	注：玻璃瓶

	18
	4-氨基安替比林
	100g/瓶
	≥98%
	8
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	19
	磷酸二氢钾
	500g/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	20
	磷酸氢二钠
	500g/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	21
	醋酸锌
	500g/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	22
	氯胺T
	250g/瓶
	分析纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	23
	吡唑啉酮
	25g/瓶
	分析纯
	5
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	24
	N-二甲基二酰胺
	500mL/瓶
	优级纯
	5
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	25
	亚甲基蓝指示剂
	25g/瓶
	指示剂
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	26
	硅胶
	500g/瓶
	分析纯
	15
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	注：颗粒状

	27
	硝普纳
	100g/瓶
	分析纯
	8
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	28
	水杨酸钠
	500g/瓶
	分析纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	29
	二氯异氰尿酸钠
	100g/瓶
	≥98%
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	30
	过硫酸钾
	500g/瓶
	优级纯
	8
	CNW
	注：总氮含量≤0.0005% ACS级

	31
	无水硫酸钠
	500g/瓶
	分析纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	32
	硼酸
	500g/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	33
	氯化钠
	100g/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	34
	高锰酸钾
	500g/瓶
	分析纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	35
	盐酸
	500mL/瓶
	优级纯
	40
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	36
	硝酸
	500mL/瓶
	优级纯
	24
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	37
	硼氢化钾
	100g/瓶
	优级纯
	8
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药、大茂
	

	38
	三氯甲烷
	500mL/瓶
	色谱纯
	24
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	39
	30%过氧化氢
	500mL/瓶
	分析纯
	5
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	40
	硫酸
	500mL/瓶
	优级纯
	15
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	41
	草酸钠
	500g/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	42
	草酸
	500g/瓶
	优级纯
	3
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	43
	正己烷
	500mL/瓶
	优级纯
	24
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	44
	异烟酸
	25g/瓶
	分析纯
	5
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	45
	钠氏试剂
	500mL/瓶
	/
	15
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	46
	硅酸镁吸附剂
	250g/瓶
	分析纯
	8
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	47
	氟离子电极
	/
	/
	8
	雷磁PF-2-01
	

	48
	PH电极
	/
	/
	8
	梅特勒LE438
	

	49
	乙二胺四乙酸二钠
	250g/瓶
	优级纯
	5
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	50
	酒石酸钾钠
	500g/瓶
	优级纯
	5
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	51
	滤膜
	50片/盒
	盒
	24
	中天电子
	直径50mm，孔径0.45μm

	52
	滤膜
	50片/盒
	盒
	8
	聚凯科创
	直径100mm，孔径0.45μm

	53
	滤纸
	100张/盒
	盒
	50
	双圈
	中速定性滤纸，12.5cm直径

	54
	擦镜纸
	280张/盒
	盒
	15
	Kimtech
	无尘纸

	55
	TPE手套
	200只/盒
	包
	15
	英科
	L码加厚

	56
	比色管
	25ml
	根
	100
	天玻
	12支/套

	57
	比色管
	50ml
	根
	100
	天玻
	12支/套

	58
	玻璃比色皿
	4只/盒
	盒
	15
	/
	10mm耐酸碱，带盒，带盖

	59
	玻璃比色皿
	4只/盒
	盒
	15
	/
	20mm耐酸碱，带盒，带盖

	60
	石英比色皿
	2只/盒
	只
	8
	/
	烧结工艺（非胶粘），不影响光散射40mm带盖，带盒

	61
	短管玻璃漏斗
	/
	个
	15
	/
	短颈60mm，下管外径必须小于等于8mm

	62
	容量瓶
	250mL
	个
	20
	天玻
	

	63
	烧杯
	1000mL
	个
	24
	蜀牛
	

	64
	烧杯
	100mL
	个
	24
	蜀牛
	

	65
	烧杯
	250mL
	个
	24
	蜀牛
	

	66
	烧杯
	500mL
	个
	24
	蜀牛
	

	67
	棕色玻璃细口试剂瓶
	125mL
	个
	15
	蜀牛
	

	68
	棕色玻璃细口试剂瓶
	250ML
	个
	15
	蜀牛
	

	69
	透明分液漏斗及架子
	250mL
	个
	50
	不限
	聚四氟乙烯旋盖和旋钮，密闭性好，并配套相应数量的分液漏斗架，共计30个分液漏斗，5个6孔漏斗架

	70
	溶解瓶（BOD5培养）
	250mL
	个
	24
	/
	250mL（无标），容量准确，瓶子带刻度，棕色，双盖

	71
	硅酸铝过滤棉
	500g/包
	包
	8
	聚凯
	1大包500g，包含5小包

	72
	硅胶软管
	/
	米
	15
	黎明
	内径6.4mm

	73
	塑料烧杯
	100mL
	个
	24
	/
	

	74
	塑料漏斗
	直径100mm
	个
	15
	不限
	直径100mm，下口直径9内11mm外

	75
	石英纤维滤筒
	3号石英纤维滤筒
	盒
	8
	中天电子
	进口材质，本底低，采集污染源重金属等，每盒25支且适用于众瑞ZR-D17AT型、崂应1083A型采样管

	76
	铁架台
	/
	套
	5
	/
	适用于滴定操作

	77
	聚四氟乙烯剪刀
	/
	把
	5
	/
	适用于剪碎滤筒

	78
	实验室纸巾
	M码100抽
	箱
	24
	维达
	每箱20包

	79
	医用手套
	S
	对
	300
	英科
	

	80
	塑料手套
	S:70对  M:20对; L码:10对
	对
	150
	/
	

	81
	塑料采样桶
	8L:10个;22L:5个
	个
	25
	珠江
	

	82
	采样绳
	/
	米
	130
	/
	

	83
	药品箱
	/
	个
	3
	/
	

	84
	棉签
	     10cm
	包
	15
	海氏海诺
	 50支/包

	85
	一次性采样瓶
	550ml
	个
	3200
	怡宝空瓶
	

	86
	      塑料水壳
	直径20cm
	个
	15
	/
	

	87
	标签纸
	5*5
	包
	15
	/
	红色 60张/1500贴/包

	88
	电池
	5号
	粒
	120
	金霸王
	

	89
	口罩
	4层活性炭
	盒
	15
	以安
	50只/盒

	90
	密封袋
	大30*40 中15*22 小8*12
	个
	1000
	/
	大50个、中30个、小20个

	91
	离心管
	15ml ，50支/袋
	支
	1000
	洁特
	 平盖、尖底， 最大离心力12000 非灭菌

	92
	塑料油罐
	25升
	个
	5
	/
	

	93
	塑料油罐
	5升
	个
	8
	/
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