
包组二 ： 实验室气体要求及数量

	产品类别
	质量规格
	单位
	数量

	实验室载气（高纯氧气）
	40L钢瓶
	瓶
	2

	实验室载气（高纯氩气）
	40L钢瓶
	瓶
	25

	实验室载气（高纯氦气）
	40L钢瓶
	瓶
	8

	实验室载气（高纯氮气）
	40L钢瓶
	瓶
	20

	实验室载气（高纯乙炔）
	40L钢瓶
	瓶
	4

	实验室载气（高纯氢气）
	40L钢瓶
	瓶
	8


	产品类别
	名称/型号
	规格说明
	单位
	数量
	推荐品牌

	标准气体
	铝瓶4L
	#O2：15% + N2 平衡#4L 10MPa
	瓶
	1
	 科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#CO：160ppm + N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#CO：800ppm +N2平衡#4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#CO：4000ppm + N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#SO2：20ppm + N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#SO2：100ppm + N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔



1

	标准气体
	铝瓶4L
	#SO2： 500ppm + N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#NO：20ppm +  N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#NO：100ppm +  N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#NO： 400ppm +  N2 平衡#  4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#NO2：10ppm + N2平衡#4L 10MPa气瓶需带不锈钢瓶阀
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	纯气
	高纯氮气
	高纯氮N2 99 .999% 4L 10MPa W21 .8"-14RH
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔


	标准气体
	铝瓶4L
	#CH4：10μmol/mol+N2平衡#4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#CH4:16μmol/mol +N2平衡#4L10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	标准气体
	铝瓶4L
	#CH4:800mμmol/mol +N2平衡#
4L 10MPa
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	纯气
	高纯空气
	#除烃空气(#4L 10MPa W21.8n-14RH
	瓶
	1
	科的、
梅塞尔

	气瓶
	铝合金瓶
	4L铝合金瓶Rotarex铜阀W21.8n-14RH
	瓶
	4
	---
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