附件2.
防撞缓冲车1辆
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	产品型号
	YLM5070TFZ防撞缓冲车

	整车尺寸（长×宽×高）
	7130×2350×3330mm

	整车总质量
	7360kg

	整备质量
	6970kg

	乘坐人数
	3+3

	防撞缓冲垫参数

	品    牌
	EROMEI易路美

	最大防撞缓冲等级
	1100/1500/2270kg—100km/h

	防撞垫长度
	2895mm

	防撞垫宽度
	2304mm

	防撞垫厚度
	590mm

	驱动电压
	12V

	防撞垫收放控制
	车厢左后侧+车厢右后侧+驾驶室内控制

	防撞垫收放角度
	0-180度

	防撞垫收放动力
	独立液压动力站

	底盘车参数

	车辆底盘
	东风双排座底盘车

	排放标准
	GB17691-2005国Ⅵ,GB3847-2005

	发动机型号
	ZD30D16-6N/东风轻型发动机有限公司

	发动机功率
	120kW

	发动机排量
	2953ml

	轴距
	3800mm

	其他配置

	后车导向警示灯
	组合式LED导向灯、警示灯

	倒车影像
	驾驶室内观察（车辆前部单摄+车辆后方双摄）
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