**江门市新会公路局养护中心公路标志牌面采购评选办法**

**一、本采购项目采用综合评分选取方式**

本次采购采用综合评选的方式确定中选单位。采购评选小组先对投标单位进行初步评审；然后对满足初步评审要求的投标单位各品目的报价计算平均价，平均价最低者为推荐中选第一顺位，如两家以上（含两家）报价单位得分相同，则由评审小组商议确定报价单位顺位。

1. **初步评审**

|  |  |
| --- | --- |
| 评审因素与评分值 | 初评标准 |
| 评审因素 | 各评审因素细项 |
| 初步评审 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
 |
| 经营范围 | 含交通工程施工类资质。 |
| 企业信用 | 无不良记录，不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”的名单中。 |
| 材料要求 | 1.《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T 6892-20152.《道路交通反光膜》 GB/T 18833-2012  |
| 联合投标 | 不接受联合投标 |

1. **详细评审**

报价得分计算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价单位 | 公路标志牌面品目 | 报价（元/块） | 平均报价 | 备 注 |
| 1 |  | ○80cm（铝板厚3mm，含铝槽） |  |  |  |
| ○100cm（板厚3mm，含铝槽） |  |  |
| △90cm（板厚3mm，含铝槽） |  |  |
| △110cm（板厚3mm，含铝槽） |  |  |
| □100cm（板厚3mm，含铝槽） |  |  |

选取供应商办法：

1.同等条件下各类标志牌面平均价最低者为推荐中选第一顺位,如两家以上（含两家）报价平均价相同的，则由评审小组商议确定投标单位顺位。

2.最低平均价非结算单价，结算以相应子目报价进行。

招标人：江门市新会公路局养护中心

 日 期：2025年1月9日