附件1 随机抽查信息公开表（暂行）

|  |
| --- |
| 2019年江门市蓬江区第一季度随机抽查情况公示表 |
| **序号** | **企业名称** | **企业类型** | **检查时间** | **检查情况** | **检查结果** | **处理结果** | **备注** |
| 1 | 江门市迪豪摩托车有限公司分公司 | 重点 | 2019/2/14 | 一、工厂基本情况：江门市迪豪摩托车有限公司分公司位于江门市杜阮镇北三路15号，该厂主要从事摩托车配件电镀加工，该厂已编写环评报告并取得项目竣工骏收批复，已取得排污许可证（编号：4407032011237017），该厂现与广东金宇环境科技有限公司签订危险废物转移处置合同。二、现场检查情况：经现场检查，江门市迪豪摩托车有限公司分公司电镀加工工序、退挂具生产工序没有开工，该厂的废水、废气治理设施停止运行。三、经查询资料，该厂已编制环突发环境事件应急预案并备案，已取得江门市清洁生产企业证书。 | 暂无环境违法行为 | 其他 |  |
| 2 | 江门市蓬江区绍彩彩印厂 | 一般 | 2019/2/22 | 现场检查时该处没有生产，现场无负责人在场。 | 现场检查时该处没有生产，现场无负责人在场。 | 其他 |  |
| 3 | 江门市蓬江区凯德利木器加工厂 | 一般 | 2019/3/19 | 企业已搬迁。 | 企业已搬迁。 | 其他 |  |
| 4 | 江门市蓬江区骏辉塑料制品厂 | 一般 | 2019/2/15 | 现场检查时该处部分生产，该处从事塑料制品制造项目，生产工艺：原材料--挤出--三棍挤压板材--冷却。该处生产废气配套活性炭吸附处理设施，无工艺废水产生。该处已设置危废仓库贮存废活性炭，但危险废物标识不完善。 | 该处已设置危废仓库贮存废活性炭，但危险废物标识不完善。 | 责令改正 |  |
| 5 | 江门市蓬江区长虹印刷厂 | 一般 | 2019/3/15 | 现场检查时，该厂从事印刷项目，主要生产设备有：印刷机1台，切纸机2台，啤机3台，粘合机1台，裱纸机1台，主要生产工艺：切纸→印刷→啤切→粘合→成品。该厂已取得排污许可证，已设置危险废物暂存仓。生产期间产生的废气经收集后通过水喷淋处理后高空排放。未编制突发环境事件应急预案。 | 未编制突发环境事件应急预案。 | 责令改正 |  |
| 6 | 江门市泓艺皮革制品有限公司 | 重点 | 2019/1/23 | 现场检查时，该企业已停产，无负责人在场。 | 现场检查时，该企业已停产，无负责人在场。 | 其他 |  |
| 7 | 江门市桦煜皮革厂有限公司 | 重点 | 2019/3/11 | 现场检查时，该厂染色、喷皮工序已停产，修整、打软工序正在开工，无废水、废气外排。该厂已取得排污许可证。 | 暂无环境违法行为 | 其他 |  |
| 8 | 江门市合荣纸品包装有限公司 | 重点 | 2019/2/15 | 现场检查时，该厂正在生产，其中纸板生产线清洗时产生清洗废水，该公司已设置一个27立方米的集水池将清洗废水收集，与江门市东江环保技术有限公司签订处置合同，2018年12月10日处置清洗废水1.45吨，粘合过程产生的废气以无组织形式排放，锅炉使用的燃料为天然气。 | 暂无环境违法行为 | 其他 |  |
| 9 | 江门市制漆厂有限公司 | 重点 | 2019/2/20 | 一、基本情况：该公司主要从事树脂,和涂料加工生产，生产规模为年产树脂20000吨，溶剂型涂料和水性涂料3000吨。二、检查情况：现场检查时，该公司树脂车间、涂料车间正常生产，涂料车间生产工艺废气配套建有两套脉冲除尘+活性炭吸附系统和一套UV光解处理系统，树脂车间的工艺废气经水洗和冷凝，收集冷凝液后收集至焚烧炉高温焚烧处理，树脂车间低温包装时产生的无组织废气收集后经活性吸附处理，上述工艺废气处理后均设置有烟囱高空排放。该公司现在用一台300万大卡燃天然气导热油炉正在使用。公司配套建有一套生化+物化+人工湿地废水处理系统，现场标准排污口没有向外排水。公司设置有一个200立方的事故废水应急池，已编写突发环境事件应急预案。公司产生的危险废物交由江门市东江环保技术有限公司处理。 | 暂无环境违法行为 | 其他 |  |
| 10 | 江门市长青皮革有限公司 | 重点 | 2019/1/23 | 现场检查时，该企业已停产，设备已清空，现场无负责人。 | 暂无环境违法行为 | 其他 |  |
| 11 | 乔登卫浴(江门)有限公司 | 重点 | 2019/2/22 | 1、基本情况:该厂工商营业执照全程为:乔登卫浴(江门)有限公司，生产地址为:江门市永盛路148号，法定代表人为许铮峯，主要从事金属表面处理及热处理项目，已取得排污许可证（编号:4407032011134013）。已进行突发环境事件应急预案编写和备案，已委托广东省环境保护产业协会编写实行清洁生产报告。2、生产情况:现场检查时，该厂正在生产，主要生产工艺流程为:原材料→铸造→机加工→抛光→表面处理→组装。3、污染物治理情况：抛光和铸造产生的粉尘、烟尘经水喷淋治理设施处理后，通过15米排气筒排放，表面处理的酸雾经碱喷淋治理设施处理后排放，电镀产生的重金属废水经单独废水处理系统处理后排入综合污水治理设施处理，现场检查重金属集水池正在检修。生产过程产生的危险废物委托开平市新龙回收加工厂有限公司处置，2018年11月08日委托该公司处置污泥24.89吨。4、在线监控比对测试情况:我局已委托广东利诚检测技术有限公司对该厂废水污染源自动监测设备比对监测。5:现场检查情况、在线监控比对测试情况和检查情况已拍照录像取证。 | 暂无环境违法行为 | 其他 |  |
| 12 | 江门市蓬江区洪盛实业有限公司 | 重点 | 2019/3/22 | 现场检查时该处正在生产，从事印染废水处理站，生产过程中产生的废水配套废水治理设施设施进行处理后经标准废水排放口排放，该处已取得排污许可证（证号：440703211446025）。 | 暂无环境违法行为 | 其他 |  |
| 13 | 江门市豪爵精密机械有限公司 | 重点 | 2019/3/12 | 我局执法人员到江门市豪爵精密机械有限公司进行检查，现场检查时该企业正在生产，废气、废水治理设施均正常运行，已设置危废储存间、危废标识及台账，并已与有资质单位签订危废处置合同。 | 暂无环境违法行为 | 其他 |  |
| 14 | 江门市蓬江区容氏制革有限公司 | 重点 | 2019/1/23 | 现场检查时该处在春节放假期间没有生产，该处从事皮革加工项目，废水治理设施正常运行，该处已办理国版排污许可证(编号：914407037080359705001P）。 | 暂无环境违法行为 | 其他 |  |
| 15 | 江门裕华皮革有限公司 | 重点 | 2019/1/23 | 现场检查，该厂所有工序已停产，废水治理设施及在线监控设施已停止使用，没有废水排放。废气治理设施及锅炉均已停用。现场情况已拍照取证。 | 暂无环境违法行为 | 其他 |  |
| 16 | 中国石油化工股份有限公司广东江门石油分公司 | 一般 | 2019/3/12 | 2019年1月21日，我局执法人员到中国石化销售有限公司广东江门石油分公司进行检查，该企业正在生产，油库油气回收系统正常运行，已设置危险废物储存间，与有资质单位签订废物处置合同。现场情况已拍照。 | 暂无环境违法行为 | 其他 |  |
| 17 | 江门市蓬江区联合五金厂 | 一般 | 2019/3/19 | 江门市蓬江区联合五金厂实际为江门市蓬江区联合和五金厂，现场检查发现：该厂正在生产，主要从事金属表面处理及热处理加工，主要生产设备有：除油池3个，酸洗池2个，浸水池4个，氧化池3个，上油池2个，主要生产工序为：以及循环污水冲洗初步除油-加热除油-一级循环污水冲洗-酸洗除锈-一级循环污水冲洗-氧化磷化处理-一级循环污水冲洗-二级循环污水浸洗冲洗-自来水增压冲洗-上油。该厂无废水、废气外排，已建立危废仓库，已与江门市东江环保技术有限公司签订废物（液）处理处置及工业服务合同，未编制突发环境事件应急预案。现场检查时该厂负责人全程陪同。 | 未编制突发环境事件应急预案。 | 责令改正 |  |
| 18 | 江门市金洲化工有限公司 | 一般 | 2019/3/20 | 该公司从事涂料生产项目，主要生产工艺为投料－分散、研磨－调色－包装－成品，主要生产设备有分散机3台、搅拌机3台、砂磨机5台。现场检查时该公司正常生产中，已配套废气治理设施，已设置危废仓，已与深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司签订危废合同。已取得排污许可证。 | 暂无环境违法行为 | 其他 |  |
| 19 | 江门市蓬江区福宇欣五加工厂 | 一般 | 2019/1/21 | 该加工厂已搬迁，营业执照已注销。 | 该加工厂已搬迁，营业执照已注销。 | 其他 |  |