附件1 随机抽查信息公开表（暂行）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年江门市蓬江区第四季度随机抽查情况公示表 | | | | | | | |
| **序号** | **企业名称** | **企业类型** | **检查时间** | **检查情况** | **检查结果** | **处理结果** | **备注** |
| 1 | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜华富制革有限公司 | 重点 | 2018/11/21 | 现场检查时，该厂已停止生产，只有门卫看守门口，现场无工作人员及相关负责人，未能提供环保资料，现场情况已拍照取证。 | 现场检查时，该厂已停止生产，只有门卫看守门口，现场无工作人员及相关负责人，未能提供环保资料，现场情况已拍照取证。 | 加强监管 |  |
| 2 | 江门市盛通实业有限公司 | 一般 | 2018/11/23 | 现场检查时，该厂正在生产，主要从事钢管制造生产项目，主要为钢板切割，弯卷工艺。现场检查未能提供相应的环保手续。 | 现场检查时，该厂正在生产，主要从事钢管制造生产项目，主要为钢板切割，弯卷工艺。现场检查未能提供相应的环保手续。 | 责令其完善相应的环保备案登记手续。 |  |
| 3 | 江门市荷塘镇永益购销店 | 一般 | 2018/12/5 | 检查时该处从事食品加工项目，生产过程中无废水、废气产生，生产工序有大头菜——腌制——晾晒——包装，该处已取得广东省污染物排放许可证(许可证编号：4407032011413308)。 | 检查时该处从事食品加工项目，生产过程中无废水、废气产生，生产工序有大头菜——腌制——晾晒——包装，该处已取得广东省污染物排放许可证(许可证编号：4407032011413308)。 | 加强监管 |  |
| 4 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 重点 | 2018/10/24 | 现场检查时，该处停产。该处从事玻璃制造项目，生产设备有900t/d玻璃生产线1条，现场检查生产线部分设备已拆除，该生产线于2018年3月13日停产至今，现场情况已拍照。 | 现场检查时，该处停产。该处从事玻璃制造项目，生产设备有900t/d玻璃生产线1条，现场检查生产线部分设备已拆除，该生产线于2018年3月13日停产至今，现场情况已拍照。 | 加强监管 |  |
| 5 | 江门国精合成材料有限公司 | 重点 | 2018/11/9 | 该厂主要从事树脂生产，工艺流程：醇解--脂化--对稀--过滤--包装，已办理环评审批手续，已取得排污许可证。现场检查时，该厂生产车间已停止进料，反应釜正在降温，设有蒸汽锅炉（烧轻质柴油）1台、有机载体加热炉（燃天然气）1台、（燃轻质柴油）1台、反应釜11台，现场正在运行3台，该厂已落实大气联动，已减产30%。工艺废气配套高温焚烧废气处理锅炉1套，现场正在运行；建有废水治理设施1套，检查时正在运行，废水经处理后，一部分回用至生产冷却用水，另一部分排回调节池，废水标准排污口没有出水；设有独立危险仓库，有危险废物转移合同和管理台帐；化工贮罐区设置围堰，突发环境事件应急预案已备案。现场情况已拍摄取证。 | 该厂主要从事树脂生产，工艺流程：醇解--脂化--对稀--过滤--包装，已办理环评审批手续，已取得排污许可证。现场检查时，该厂生产车间已停止进料，反应釜正在降温，设有蒸汽锅炉（烧轻质柴油）1台、有机载体加热炉（燃天然气）1台、（燃轻质柴油）1台、反应釜11台，现场正在运行3台，该厂已落实大气联动，已减产30%。工艺废气配套高温焚烧废气处理锅炉1套，现场正在运行；建有废水治理设施1套，检查时正在运行，废水经处理后，一部分回用至生产冷却用水，另一部分排回调节池，废水标准排污口没有出水；设有独立危险仓库，有危险废物转移合同和管理台帐；化工贮罐区设置围堰，突发环境事件应急预案已备案。现场情况已拍摄取证。 | 加强监管 |  |
| 6 | 江门市蓬江区洪盛实业有限公司 | 重点 | 2018/10/30 | 现场检查时该处正常生产运作，该处从事污水处理及再生利用项目，检查时污水治理设施正常运行，查看自动在线监控各指标数据达标，该项目已取得广东省排污许可证（编号：4407032011446025）。 | 现场检查时该处正常生产运作，该处从事污水处理及再生利用项目，检查时污水治理设施正常运行，查看自动在线监控各指标数据达标，该项目已取得广东省排污许可证（编号：4407032011446025）。 | 加强监管 |  |
| 7 | 江门市碧源污水治理有限责任公司(江门市丰乐污水处理厂) | 重点 | 2018/12/26 | 2018年12月26日，我局执法人员到江门市碧源污水治理有限责任公司(江门市丰乐污水处理厂)进行检查，现场检查时，该企业正在生产，废水、废气治理设施均正常运行，可提供运行记录台账，废水已安装在线监控，正常运行，监控指标正常。根据该企业最近的污染物排放检测报告显示，该企业正常生产时外排废水、废气均达标。该企业已取得环评审批手续，取得排污许可证。 | 2018年12月26日，我局执法人员到江门市碧源污水治理有限责任公司(江门市丰乐污水处理厂)进行检查，现场检查时，该企业正在生产，废水、废气治理设施均正常运行，可提供运行记录台账，废水已安装在线监控，正常运行，监控指标正常。根据该企业最近的污染物排放检测报告显示，该企业正常生产时外排废水、废气均达标。该企业已取得环评审批手续，取得排污许可证。 | 加强监管 |  |
| 8 | 江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司 | 重点 | 2018/11/22 | 经查，该厂主要从事皮革制制品生产加工，现场检查时，正常生产，项目已办理环评审批手续，和环保竣工验收手续，已领取排污许可证（排污证编号：91440700732178111H001P），已配套废水治理设施，废水治理设施正在运行，在线监控显示该厂COD29.020MG/L，氨氮0.008mg/l，总磷0.057mg/l，总氮8.175mg/L，总铬单独处理后总铬0.022mg/L，由江门市长绿环保科技有限公司编制清洁生产提升，已完善应急预案备案（备案编号：JP[2016]0002），已设置危废仓库，污泥交由惠州东江威立雅环境服务有限公司进行处置，2018年4月17日处置7.93吨含铬污泥。现场情况已拍照取证。 | 经查，该厂主要从事皮革制制品生产加工，现场检查时，正常生产，项目已办理环评审批手续，和环保竣工验收手续，已领取排污许可证（排污证编号：91440700732178111H001P），已配套废水治理设施，废水治理设施正在运行，在线监控显示该厂COD29.020MG/L，氨氮0.008mg/l，总磷0.057mg/l，总氮8.175mg/L，总铬单独处理后总铬0.022mg/L，由江门市长绿环保科技有限公司编制清洁生产提升，已完善应急预案备案（备案编号：JP[2016]0002），已设置危废仓库，污泥交由惠州东江威立雅环境服务有限公司进行处置，2018年4月17日处置7.93吨含铬污泥。现场情况已拍照取证。 | 加强监管 |  |
| 9 | 江门华昌纺织有限公司 | 重点 | 2018/10/19 | 经查，该厂主要从事纺织印染生产加工，现场检查时，正产生产。废水治理设施正常运行，在线监控正常运作，燃天然气锅炉正常运行，燃生物质锅炉已停用。废水治理设施产生的废气经收集通过除臭系统处理后高空排放，已设置危险废储存间，设置危废标识，并与有资质单位签订危废处置合同。 | 经查，该厂主要从事纺织印染生产加工，现场检查时，正产生产。废水治理设施正常运行，在线监控正常运作，燃天然气锅炉正常运行，燃生物质锅炉已停用。废水治理设施产生的废气经收集通过除臭系统处理后高空排放，已设置危险废储存间，设置危废标识，并与有资质单位签订危废处置合同。 | 加强监管 |  |
| 10 | 江门市合荣纸品包装有限公司 | 重点 | 2018/11/22 | 该公司正常生产，从事纸板制造项目，设有纸板生产自动线一条，燃天然气锅炉4t/h一台，已取得排污许可证(证书编号：91440703663364657H001P)。其中纸板生产线清洗时产生清洗废水，该公司已设置一个27立方米的集水池将清洗废水收集，与江门市东江环保技术有限公司签订处置合同（有效期至2018年12月14日0，粘合过程产生的废气以无组织形式排放。现场情况已拍照。 | 该公司正常生产，从事纸板制造项目，设有纸板生产自动线一条，燃天然气锅炉4t/h一台，已取得排污许可证(证书编号：91440703663364657H001P)。其中纸板生产线清洗时产生清洗废水，该公司已设置一个27立方米的集水池将清洗废水收集，与江门市东江环保技术有限公司签订处置合同（有效期至2018年12月14日0，粘合过程产生的废气以无组织形式排放。现场情况已拍照。 | 加强监管 |  |
| 11 | 江门华尔润玻璃有限责任公司 | 重点 | 2018/10/24 | 现场检查时，该公司的950t/d玻璃窑炉正在生产，400t/d玻璃窑炉无生产。天然气燃烧中控系统显示气流量为零，熔化工段控制显示重油燃烧系统正在使用。950t/d玻璃窑炉的废气治理设施正在运行，其烟囱有烟气排放，在线监控显示达标。现场情况已拍照取证。 | 现场检查时，该公司的950t/d玻璃窑炉正在生产，400t/d玻璃窑炉无生产。天然气燃烧中控系统显示气流量为零，熔化工段控制显示重油燃烧系统正在使用。950t/d玻璃窑炉的废气治理设施正在运行，其烟囱有烟气排放，在线监控显示达标。现场情况已拍照取证。 | 加强监管 |  |
| 12 | 江门市杜阮裕昌织造企业有限公司 | 重点 | 2018/11/16 | 江门市杜阮裕昌织造企业有限公司主要从事化纤织造及印染加工，棉纺织及印染精加工。现场提供排污许可证，证书编号：91440700617740420E001P，主要生产工艺是:还纱→织造→染色→打头→检验→包装→入库。现场检查时该厂正在生产，走码机，打号机，染色工序正在生产，10吨生物质锅炉正在使用，配套的废水治理设施正在运行，废水治理设施正在运行，废水标准排污口有废水外排。COD，氨氮在线监测仪正在运行，在线监测仪显示COD45.2804,氨氮1.0593，在线监测设备未与数采仪数据联网。已设置危险废物暂存仓库，与东江签订处置合同，于2018年10月31日向江门市东江环保技术有限公司转运1次，暂无转运联单。该厂已编制写江门市杜阮裕昌织造企业有限公司突发环境事件应急预案，现场情况已拍照。 | 江门市杜阮裕昌织造企业有限公司主要从事化纤织造及印染加工，棉纺织及印染精加工。现场提供排污许可证，证书编号：91440700617740420E001P，主要生产工艺是:还纱→织造→染色→打头→检验→包装→入库。现场检查时该厂正在生产，走码机，打号机，染色工序正在生产，10吨生物质锅炉正在使用，配套的废水治理设施正在运行，废水治理设施正在运行，废水标准排污口有废水外排。COD，氨氮在线监测仪正在运行，在线监测仪显示COD45.2804,氨氮1.0593，在线监测设备未与数采仪数据联网。已设置危险废物暂存仓库，与东江签订处置合同，于2018年10月31日向江门市东江环保技术有限公司转运1次，暂无转运联单。该厂已编制写江门市杜阮裕昌织造企业有限公司突发环境事件应急预案，现场情况已拍照。 | 责令其尽快更改生物质燃料，尽快完善在线监测与数采仪的联网。 |  |
| 13 | 江门裕华皮革有限公司 | 重点 | 2018/11/15 | 该厂主要从事皮革制品生产，已办理环评审批手续，已取得排污许可证。现场检查时，该厂正在生产，主要生产设施有喷皮机2台，工艺废气配套活性炭+UV光解废气治理设施，现场正在运行；建有废水治理设施1套，检查时正在运行，在线监控显示cod浓度是84.64mg／L,氨氮浓度是0.859mg／L，废水经处理后通过废水标准排污口排入污水管网；设有独立危险仓库，有危险废物转移合同和管理台帐；突发环境事件应急预案已备案。现场情况已拍摄取证。 | 该厂主要从事皮革制品生产，已办理环评审批手续，已取得排污许可证。现场检查时，该厂正在生产，主要生产设施有喷皮机2台，工艺废气配套活性炭+UV光解废气治理设施，现场正在运行；建有废水治理设施1套，检查时正在运行，在线监控显示cod浓度是84.64mg／L,氨氮浓度是0.859mg／L，废水经处理后通过废水标准排污口排入污水管网；设有独立危险仓库，有危险废物转移合同和管理台帐；突发环境事件应急预案已备案。现场情况已拍摄取证。 | 加强监管 |  |
| 14 | 江门市蓬江区春之晖日用品有限公司 | 一般 | 2018/12/13 | 2018年12月13日，我局执法人员到江门市蓬江区春之晖日用品有限公司进行双随机检查，该厂位于江门市蓬江区棠下镇丰盛工业园，主要从事日玻璃器皿加工项目，现场检查时正在生产。该厂设有组装线1条，转印机4台，注塑机24台。注塑生产工艺:原料→混料→加热注塑→成品。烤花工艺流程:玻璃器皿→转印→加热→烤花。烤花废气经收集后通过UV光解治理后高空排放，注塑废气暂未有处理。现场能提供排污许可证，根据检测报告显示外排废气达标。现场情况已拍照。 | 2018年12月13日，我局执法人员到江门市蓬江区春之晖日用品有限公司进行双随机检查，该厂位于江门市蓬江区棠下镇丰盛工业园，主要从事日玻璃器皿加工项目，现场检查时正在生产。该厂设有组装线1条，转印机4台，注塑机24台。注塑生产工艺:原料→混料→加热注塑→成品。烤花工艺流程:玻璃器皿→转印→加热→烤花。烤花废气经收集后通过UV光解治理后高空排放，注塑废气暂未有处理。现场能提供排污许可证，根据检测报告显示外排废气达标。现场情况已拍照。 | 责令该厂立即完善注塑废气收集治理措施。 |  |
| 15 | 江门市荷塘蓝彩虹服装洗水有限公司 | 一般 | 2018/12/5 | 检查时该公司已关闭，不再从事洗水加工，现该处为其他工厂仓库，检查时无生产行为。 | 检查时该公司已关闭，不再从事洗水加工，现该处为其他工厂仓库，检查时无生产行为。 | 无 |  |
| 16 | 江门市和大五金有限公司 | 一般 | 2018/11/23 | 该厂已停产，无生产迹象。 | 该厂已停产，无生产迹象。 | 无 |  |
| 17 | 江门市名威电器有限公司 | 一般 | 2018/11/2 | 现场检查时该处正在生产，该处从事led灯装配项目，生产设备有led灯装配生产线1条，冲床若干，现场未发现有外排废水、废气，现场未提供相关环保手续。 | 现场检查时该处正在生产，该处从事led灯装配项目，生产设备有led灯装配生产线1条，冲床若干，现场未发现有外排废水、废气，现场未提供相关环保手续。 | 责令该处完善相关环保手续。 |  |

附件3

随机抽查信息公开栏目建设情况反馈表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行政区①** | **随机抽查信息公开栏目位于门户网站位置②** | **随机抽查信息公开专栏地址** | **备注③** |
| 1 | 蓬江区 | 江门市蓬江区政府信息公开目录系统/蓬江区环境保护局/专题专栏/随机抽查信息公开 | http://www.pjq.gov.cn/gzjg/zcbm/pjqgtghhhjbhj/ylztzl\_3464/sjcc/ | 否 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：

①行政区包括市、区县、部分镇等两级环保部门；

②填写“放在污染源环境监管信息公开”专栏-监察执法栏目或另设“随机抽查信息公开”专栏；

③说明区县、镇随机抽查信息是否由在市级网站统一公开。