附件1 随机抽查信息公开表（暂行）

|  |
| --- |
| 2019年江门市蓬江区第二季度随机抽查情况公示表 |
| **序号** | **企业名称** | **企业类型** | **检查时间** | **检查情况** | **检查结果** | **处理结果** | **备注** |
| 1 | 江门市蓬江区洪盛实业有限公司 | 重点 | 2019/5/10 | 该处主要从事废水处理项目，检查时正常运营。主要处理工艺为：调节池——物化反应沉淀池——厌氧池——好氧池——二级物化沉淀池——排水。现场委托广东利诚检测技术有限公司江门分公司采样检测。现场及采样过程已拍照取证。根据检测报告（报告编号：PJJCW19051001）显示该厂外排废水总磷浓度为0.72mg/L，超过《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2直接排放限值0.5mg/L。涉嫌存在超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为，已对其进行立案查处。 | 涉嫌水污染物超标排放 | 行政处罚 |  |
| 2 | 江门新图手袋有限公司 | 一般 | 2019/6/19 | 该厂从事手袋生产项目。生产工艺为:原料→开料→车间车缝→包装→成品。现场检查时，该厂正在生产，未有废水、废气产生。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |
| 3 | 江门市蓬江区恒昌工艺厂 | 一般 | 2019/6/26 | 现场检查时，该企业已停产，设备已清空。 | 企业已停产 | 其他 |  |
| 4 | 江门市化肥总厂有限公司 | 一般 | 2019/6/20 | 该企业已停产，原有生产工序已无污染物排放。 | 企业已停产 | 其他 |  |
| 5 | 江门市蓬江区瑞剑摩托车配件有限公司 | 一般 | 2019/6/26 | 现场检查时，该企业已停产，设备已清空。 | 企业已停产 | 其他 |  |
| 6 | 江门市蓬江区容氏制革有限公司 | 重点 | 2019/4/17 | 现场检查时该处正在正常生产，该处从事皮革加工项目，生产过程中产生的废水配套有废水治理设施处理，检查时废水治理设施正在运行，我局现场委托广东利诚检测技术有限公司采样人员在该处标准废水排放口进行采样，该处已取得国家版排污许可证(编号：914407037080359705),现场情况已拍照取证。根据广东利诚检测技术有限公司提供的检测报告（编号:PJJCW19041701)显示，各项污染排放因子均达标。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |
| 7 | 江门市利华实业有限公司 | 重点 | 2019/6/24 | 该厂从事五金家具生产项目，现场检查时正在生产。设有生产线3条，生产工艺为:开料→焊接→除油→清洗→除锈→清洗→喷粉→烘干→包装。生产过程中会产生废水、废气，均已配套治理设施，正常运行，已设置危废储存间，标识及台账规范，已与有资质单位签订危废处置合同，可提供危废转移联单。检测报告显示外排污染物达标排放。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |
| 8 | 广东万丰摩轮有限公司 | 重点 | 2019/4/26 | 现场检查时，该企业正在生产，废气、废水治理设施均正常运行，该企业已设置危废储存间，危废储存规范并设置标识及台账，已与有资质单位签订危废处置合同。已取得排污许可证。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |
| 9 | 江门市大长江集团有限公司 | 重点 | 2019/6/19 | 现场检查时该企业正在生产，车架涂装线，电泳线正常运行，废气、废水治理设施正常运行，塑料涂装线、油箱涂装线未有生产。已设置危险废物储存间，按规范设置危废标识、危废台账。已与有资质单位签订危废处置合同，并可提供危废转移联单。检测报告显示外排废气、废水各项污染因子均达标。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |
| 10 | 江门京环环保科技有限公司 | 重点 | 2019/6/11 | 现场检查时，该场正在生产，废水、废气治理设施均正常运行，我局委托第三方环境检测机构对其场界无组织恶臭进行采样监测。该企业已取得排污许可证。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |
| 11 | 广东现代集装箱有限公司 | 重点 | 2019/6/27 | 该处从事集装箱生产项目，检查时该处正在正常生产，生产工艺为金属件→打砂→焊接→喷漆→烘干→包装成品，打砂、喷漆产生的废气已配套废气治理设施。烘干炉使用天然气作为燃料，该处已取得《广东省污染物排放许可证》(编号：4407032018000121）。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |
| 12 | 江门东洋油墨有限公司 | 重点 | 2019/6/26 | 一、经现场检查，江门东洋油墨有限公司位于江门市蓬江区白沙龙湾西路32-33号，法定代表人是梁锦球，现场负责人是尹炳健，该厂主要从事化学原料和化学制品制造项目，已取得广东省污染物排放证（许可证编号：4407032011126037），工厂内设有危险废物仓库，危废储存间按规范设置，产生的危险废物委托惠州东江威立雅环境服务有限公司处理。 二、现场检查时，该厂正在生产，该厂共有五个生产车间，其中凹版车间2个、金属油墨/丝网油墨车间1个、涂料工序车间1个、树脂车间1个。主要生产设备有：分散机36台，三辊机16台，搅拌釜26台，砂磨机37台，反应釜26套，珠磨机机1台，凹版一，凹版二、涂料车间各配套1套UV光解治理设施，树脂车间配套1套高浓度尾气焚烧治理设施和低浓度尾气UV光解治理设施，金属油墨/丝网油墨车间共用一套UV光解治理设施，凹版一，凹版二、涂料车间和金属油墨/丝网油墨车间分别配套一套高效滤筒式除尘器，生产期间产生的废气通过风机抽至治理设施处理后后通过排气筒排到外环境，现场检查时，该厂5套uv光解废气处理设备、除尘器和焚烧炉废气治理设施正在运行。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |
| 13 | 乔登卫浴(江门)有限公司 | 重点 | 2019/6/27 | 现场检查时，该公司正在生产，主要生产工艺为原材料-住宅-机加工-抛光-电镀-组装-试水-包装-入仓-出场，电镀产生的废水经设施处理后排放，检查当日有废水产生。我局委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对其外排废水标准排放口和预处理排放口取样检测，取样监测全过程由行政科长廖文建陪同。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |
| 14 | 江门裕华皮革有限公司 | 重点 | 2019/6/28 | 现场检查，该厂正在生产，主要从事皮革制品加工制造项目。该厂主要生产工艺为:蓝湿皮一复鞣一磨革一真空一喷涂一挂晾一成品。生产过程复鞣工艺产生的废水经收集通过除铬污水治理设施处理后，排入一般废水治理设施处理后排放，喷涂产生的挥发性有机物废气经收集通过废气治理设施处理后排放。生产过程产生的固体废物有一般污泥、含铬污泥、含铬皮渣、皮碎、化料桶，一般污泥在污泥仓和车间仓库暂存，含铬污泥、含铬皮渣放危险废物暂存仓暂存。该厂已取得排污许可证，已与惠州东江威立雅环境服务有限公司签订危险废弃物处置服务合同。暂未发现违法行为。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |
| 15 | 江门市制漆厂有限公司 | 重点 | 2019/6/27 | 现场检查期间该厂正常生产，该厂主要经营涂料生产。该厂已制订环境应急预案，已备案，已取得排污许可证。该厂生产废气主要为voc，废气治理工艺为直燃焚烧和活性炭吸附，该厂配套活性炭再生设备，活性炭再生设备已建立两套安全生产系统，分别为设备温度监控喷淋系统和人工手动氮气灭火系统，该厂生产废水废气通过收集后喷入焚烧塔焚烧处理。该厂与肇庆市新荣昌环保股份有限公司签订《工业废物处理服务合同》。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |
| 16 | 江门市蓬江区欧之源照明电器有限公司 | 一般 | 2019/6/26 | 该处从事灯饰加工，现场检查时已停产，部分生产设备已搬迁。 | 企业已搬迁 | 其他 |  |
| 17 | 江门市蓬江区纺兴无纺布厂 | 一般 | 2019/6/12 | 该厂从事无纺布生产项目，设有无纺布机5台，主要生产工艺为:原料→真空吸料→罗杆压料→模头喷丝→冷却→吸风成网→扎机压纹→收卷→分切→包装。生产过程产生的废气经收集通过双塔水喷淋+2套高压静电处理+uv光解处理后高空排放。现场检查时，废气治理设施正常运行。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |
| 18 | 江门市蓬江区杜阮劲达模具加工场 | 一般 | 2019/6/24 | 现场检查该厂正在生产，主要从事五金模具加工项目，主要生产设备有：13台冲压机；主要生产工艺为：原材料-开料-成型-成品，现场未能提供环保手续，现场已写责令改正通知书责令其立即停止生产，待完善环保相关手续后方可生产，有该厂现场负责人黄达敬程陪同。 | 现场未能提供环保手续 | 责令改正 |  |
| 19 | 江门市益美服装皮艺厂有限责任公司 | 一般 | 2019/6/24 | 现场检查时该厂正在生产，该厂从事服装制造，现法人为杨晖，已取得排污许可证。主要生产工艺为:原料一剪裁---缝纫---成品。该厂已取得排污许可证。 | 暂无环境违法行为 | 加强监督 |  |