开平市环境监测站声级计公开询价的公告

开平市环境监测站购声级计一台，现将该采购公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商投报《报价单》及相关文件。

一、采购项目概况

1、采购项目名称：awa6228+多功能声级计

2、采购项目最高限价：人民币17500.00元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

二、采购项目仪器名称、技术参数

名称及型号：awa6228+多功能声级计,字信号处理技术噪声测量仪器。

1、性能特点

符合1级声级计标准，采用数字信号处理技术，多种启动方式，可设置定时自动开关机，可以根据需要选配总值积分、统计分析、个人声暴露、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、录音、GPS、蓝牙等功能， 通过型式评价试验 。

2、仪器参数

AWA6228+型多功能声级计主要技术指标：

|  |  |
| --- | --- |
| 执行的标准 | GB 3785.1-2010/IEC61672-1:20131 GB 3785.1-2010/ IEC 61672-1:2013 GB 3241-2010/ IEC 61260-1:2014 级(选配滤波器) |
| 传声器 | AWA14425 |
| 测量范围 | 20 dB(A) - 142 dB(A |
| 频率范围 | 10 Hz～20 kHz |
| 频率计权 | 并行（同时）A、C、Z   1/3 OCT下还有B、D、T（自定义）、U（自定义）计权 |
| 时间计权 | 并行（同时）F、S、I |
| 显示器 | 2.6 寸彩屏显示，分辨率240 x 320 ，亮度可调节 |
| 主要测量指标 | Lxyi Lxyp Lxeq Lxmax Lxmin LxN SD SEL LCpeak |
| 24小时自动监测 | 每小时测量 次，除了统计分析所有的测量指标外，还有Ld Ln Ldn |
| 滤波器实时并行分析 | 1/10CT中心频率 16 Hz-16 kHz  1/30CT中心频率. 12.5 Hz - 20 kHz |
|  |
| 储存 | 标配3MB ，可存贮最多2663组统计、 3328组积分、  3328 OCT的分析结果，可选配32 GB SD |
| 输出接口 | 1)AC (交流) , 2) DC (直流)， 3) RS232 , 4)USB |
| 其它选配功能 | 蓝牙、录音、 GPS定位 |
| 外形尺寸（mm） | 260×80×30 |
| 工作环境 | 10 "c - 50 "c |

**三、**采购项目商务要求：

1、交货期：合同签订生效后10个工作日内完成交货及安装调试。

2、付款方式：设备运到指定地点，安装调试完毕并验收合格后的10个工作日内，将合同总金额的100%支付给中标供应商。

3、售后服务：

（1）自验收合格之日起，产品提供1年的保修期。

（2）设备发生故障后，自报障时起算，6小时内响应，若远程维护无法解决，2个工作日内到达现场，到达现场后48小时内解决问题。如果设备故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障设备修复，确保设备的正常使用。

（3）投标人须负责培训采购人的使用人员，直至完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法。

四、采购项目验收

1、 验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对货物的技术指标、质量和数量进行验收，供应商可派人参加。

2、 验收标准：按生产商的出厂产品标准验收。

五、承接主体资质要求（需提交相关证明材料）

1、投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉；

3、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；本项目不接受联合体投标。

六、采购项目评审方法：最低报价者为成交供应商。

七、采购项目报价文件要求

供应商按照下表的格式进行报价，否则作为无效报价处理。

报价单格式

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **开平市环境监测站采购项目报价单** | | | | | | | |
| 报价单位（盖公章） | | |  | | | | |
| 报价单位联系人及联系方式 | | |  | | | | |
| 采购公告名称 | | |  | | | | |
| 报价日期 | | |  | | | | |
| 是否按照采购公告的商务要求执行 | | |  | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产商）/型号 | | 数量  （单位） | 是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合） | 是否存在偏离（偏离/无偏离） | 说明（若有偏离，请详细说明） |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **采购项目投报总价** | | **￥                     元，大写（                ）** | | | | | |
|  | |  | | | | | |

八、报价文件投报方式

请有意参与报价的合格供应商，于2021年11月28日下午3：00前，将加盖单位公章的《采购项目报价单》及相关资质文件报送至本单位。

九、采购人联系方式

采购人名称：开平市环境监测站

地址：广东省江门市开平市三埠街长沙卫民路10号

邮编：539300

联系人：谢女士

电话：0750-2292571

开平市环境监测站

2021年11月26日