附件

江门市2021年环境影响评价文件（第六批）复核抽查发现问题及处理意见

| **序号** | **环评文件名称** | **建设单位（含统一社会信用代码）** | **环评文件存在的主要问题** | **编制单位（统一社会信用代码）** | **编制人员（信用编号及职业资格证书管理号）** | **编制单位失信记分** | **编制人员****失信记分** | **失信记分依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恩平市瑞东石业有限公司生产钾钠长石粉建设项目环境影响报告表  | 恩平市瑞东石业有限公司（91440785MA56981Q1R） | 1、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。报告表仅依据地下水导则判断危废暂存区为简单防渗，没有考虑相关规定的要求。没有明确危废暂存区的防渗要求。 | 深圳市宇玲环保科技有限公司（91440300MA5F8C4D8Q） | 张小栋（BH042560，07356143506610248） | 5 | 5 | 《监督管理办法》第二十六条第一款第（十）项以及《失信记分办法（试行）》第七条 |