**江门市生态环境局新会分局药品试剂柜采购项目**

**采购公告（编号:XH20220819）**

因工作需要，江门市生态环境局新会分局拟采购药品试剂柜一批。现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商投报《报价单》及相关资料。

**一、采购项目概况**

1、采购项目名称:江门市生态环境局新会分局药品试剂柜采购项目

2、拆分包组（含拆分不设包组的采购项目）报价的作为无效报价处理。

3、采购项目最高限价:人民币59000元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

**二、采购项目技术/服务要求及采购数量**

表2-1 采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购货物/****服务名称** | **货物技术参数要求** | **数量****（单位）** | **备注** |
| 1 | PP酸碱柜-45加仑 | 1、规格mm（H\*W\*D）：1650\*1090\*460 ,45/170（加仑/升），双门设计；2、采用聚丙烯（PP）材料，具有十年以上的使用寿命；3、强酸强碱存储柜，满足有条理分类存储不同性质及危险等级的化学品，减少灾害发生风险,保护操作者及周围人群安全。特别针对强腐蚀性化学品的存储和渗漏而设计,适用存放具有强腐蚀性的化学品物质 (例如硫酸/盐酸/硝酸/硫磺酸/KOH/NaOH等化学品物质)；4、配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁；5、可以使用挂锁提供额外的防护，提高操作安全度；6、配备醒目的腐蚀性化学品标志。 | 4个 |  |
| 2 | PP酸碱柜-22加仑 | 1、规格mm（H\*W\*D）：1650\*590\*460,22/46（加仑/升），双门设计；2、采用聚丙烯（PP）材料，具有十年以上的使用寿命；3、强酸强碱存储柜，满足有条理分类存储不同性质及危险等级的化学品，减少灾害发生风险,保护操作者及周围人群安全。特别针对强腐蚀性化学品的存储和渗漏而设计,适用存放具有强腐蚀性的化学品物质 (例如硫酸/盐酸/硝酸/硫磺酸/KOH/NaOH等化学品物质)；4、配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁；5、可以使用挂锁提供额外的防护，提高操作安全度；6、配备醒目的腐蚀性化学品标志。 | 2个 |  |
| 3 | 防渗漏托盘 | 1、两桶盛漏平台；2、规格尺寸MM（H\*W\*D）1300\*670\*150；3、采用加厚侧边框及中心承重结构，可稳固地承载满载的油桶、化学 品桶等各种存储容器及机器设备；4、聚乙烯材质，抗紫外线、防锈、防腐蚀，可抗绝大多数化学品；橘皮表面防滑格栅满载时不会发生破裂；5、格栅可拆卸，利于快速处理盛漏液体，利于保持地面干燥，避免滑倒及摔倒事故，利于保持环境清洁以及油桶、化学品桶的有序储存及泄漏防控；6、符合美国环境保护署（EPA）环境保护法 容器使用与管理部分关于泄漏控制的规 范EPA 40 CFR264.175 与泄漏预防和控 制法案（SPCC）规范、及美国国家消除 污染排放制度（NPDES）。 | 4个 |  |
| 4 | 易燃品毒害品储存柜(时控+温湿度一体报警装置) | 1、规格mm（H\*W\*D）：1800\*590\*510；内部尺寸：H1530\*W486\*D395mm2、开门方式：单开门，手动3、锁具：电子密码锁，双锁配置4、层板：3 块，一次成型， PP阶梯式活动层板；5、电源：AC220V/50HZ 功率：50W。 | 2个 |  |
| 5 | 药品柜（四开门） | 1、规格mm（H\*W\*D）：1800\*900\*450 ，四开门；2、采用聚丙烯（PP）材料，具有十年以上的使用寿命；3、满足强酸、强腐蚀的化学品的储存和防渗漏要求，可适用于各类实验室要求。 | 3个 |  |
| 6 | 药品柜（双开门） | 1、规格mm（H\*W\*D）：1800\*900\*450，双开门；2、采用聚丙烯（PP）材料，具有十年以上的使用寿命；3、满足强酸、强腐蚀的化学品的储存和防渗漏要求，可适用于各类实验室要求。 | 6个 |  |
| 7 | 易燃毒害品储存柜 | 1、规格mm（H\*W\*D）：1800\*590\*510，内部尺寸：H1530\*W486\*D395mm2、开门方式：单开门，手动3、锁具：电子密码锁，双锁配置4、层板：3 块，一次成型， PP阶梯式活动层板；5、电源：AC220V/50HZ 功率：50W。 | 1个 |  |

**三、采购项目商务要求**

1、交货期限：合同签订起30个日历日内完成交货。

2、货物属全新未经使用，质量符合中华人民共和国相关技术标准的要求；如因成交供应商货物质量原因，导致采购人损失的，成交供应商应退回已收合同款项，并予以采购人合同总额百分之五的赔偿。

3、成交供应商负责免费培训采购人有关技术人员，直至掌握操作技术为止。

4、成交供应商须负责不少于一年的免费保修，设备质量保证期从被验收合格之日起连续正常使用计，终身提供技术咨询及配件维护。

5、交货方式：成交供应商负责将货物送至江门市新会区环境监测站（江门市新会区会城东门路11号五楼），产生的货物物流运输费用与涉及货物上楼费用由成交供应商负责承担。

**四、采购项目验收**

1、验收标准

符合采购技术要求及合同规定；产品合格证、发票和其它应当具有单证文件齐全。

2、验收方法

由采购单位组织相关技术人员组成3人（或以上单数）专家小组，按照验收标准对货物及服务的质量和数量等进行查验。供应商配合做好验收工作。

**五、采购项目合同款项结算及其他要求**

1、合同款项结算：合同签订生效之日起，成交供应商向采购人提供发票等办理支付所需资料后10个工作日内，采购人将合同总金额的50%支付给成交供应商。全部采购货物到货验收、安装调试完毕后，成交供应商向采购人提供发票等办理支付所需资料后约10个工作日内，采购人将合同余款支付给成交供应商。（注:上述支付时间为采购人向政府财政支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间。）

2、成交供应商不能按照合同规定期限完成全部项目交付的，成交供应商应向采购人偿付合同总价的百分之五作为违约金；成交供应商逾期完成全部货物采购交付的，每日应向采购人偿付合同总额千分之一作为违约金。采购人按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定处理相关事宜。

3、成交供应商所交付的货物/服务种类、数量、规格、质量和技术性能等不符合采购合同规定的，采购人按照《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定处理相关事宜。

4、成交供应商涉嫌提供虚假材料谋取成交的，采购人按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定处理相关事宜。

**六、争议的解决**

1、如因服务的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论。

2.若执行采购合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决，视情况可向江门市仲裁机构提出仲裁(由成交供应商负责支付仲裁相关费用)，根据仲裁结果订立补充合同；亦可向江门市辖区内的人民法院提起诉讼。

**七、供应商资质要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定；

2、在中华人民共和国境内注册并取得《营业执照》的独立法人，且《营业执照》经营范围包括本次采购的具体内容；

3、具有履行合同所必须的设备配件和专业技术能力；

4、三年内，在经营活动中没有重大违法记录（报价供应商提供加盖公司印章的声明函）；

5、报价供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间[报价供应商须于上述网站进行查询，在线打印信用查询记录（打印件显示须自动显示查询网站网址）并加盖公司印章]；

6、本项目不接受联合体投标；不允许转包、分包。

**八、采购项目评审方法：**

综合评标法（推荐一名成交供应商），详见表8-1。

表8-1 评分细则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目/权重 | 评标因素 | 评分标准 |
| 技术评分60% | 产品的重要技术参数情况（40分） | 横向对比各报价供应商所投报产品的技术参数/规格，对技术要求的响应情况。技术参数要求不满足的，每一项扣5分；扣完为止。 |
| 技术先进性（10分） | 对报价供应商所投报产品的技术水平、技术性能、配置先进性、稳定性、可维护性等进行综合评审：1、品牌知名度高，品牌产品在相同行业中具有领先地位，技术先进，有自身特色，关键部件匹配性高，得10分；2、品牌知名度较高，品牌产品在相同行业中有较好的领先地位，技术较先进，关键部件匹配性良好，得6分；3、品牌知名度一般，品牌产品在相同行业中没有领先地位，技术一般，关键部件匹配性一般，得2分；4、品牌知名度低，技术性能较差，关键部件基本不匹配，得0分。 |
| 实施技术方案（10分） | 根据报价供应商制定的方案组织计划、时间进度、质量保障、验收方案等进行综合评审：1.方案详细，时间进度快，可行性高，得10分；2.方案详细，相对完善，基本可行，得6分；3.方案尚可，基本可行，得2分；4.方案简单不完善，得0分。 |
| 商务评分10% | 售后服务（5分） | 横向对比各报价供应商所投报文件中关于售后服务的情况(包括但不限于交货响应时间或距离等)：1、售后服务匹配，满足采购人要求，得5分；2、售后服务基本达到采购人要求，得3分；2、售后服务较差或不符合采购人要求，得O分。 |
| 投报文件质量（5分） | 1、投报文件内容详细全面，得5分；2、投报文件内容相对完整，得3分；3、投报文件不完整或相对简单，得0分。 |
| 价格评分30% | 投报最低价者得分30分，其余投标者价格分数=(最低价/投标价格)×30。 |
| 综合评分最高者原则上推荐为成交供应商，综合评分相同的以报价低者推荐为成交供应商。 |
|  评标委员会认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商提供书面说明，必要时提交相证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |

**九、采购项目报价文件要求**

1、《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件。

2、采购项目报价单

供应商按照表9-1的格式进行报价，否则作为无效报价处理。

表9-1 报价单格式

|  |
| --- |
| **江门市新会区环境监测站采购项目报价单** |
| 报价单位（盖公章） |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |
| 采购公告名称及编号 |  |
| 报价日期 |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |
| 是否按照采购公告的商务要求执行 |  |
| 序号 | 采购货物/服务名称 | 投报货物/服务技术参数 | 数量（单位） | 是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合） | 是否存在偏离（偏离/无偏离） | 说明（若有偏离，请详细说明） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目投报总价 | ￥ 元，大写（ ） |

**十、报价文件投报方式**

请有意参与报价的合格供应商于2022年8月23日下午5：30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位指定电子邮箱：xhjcz9021@163.com，或将纸质报价文件送至我单位指定地址：江门市新会区会城东门11号江门市新会区环境监测站，所有纸质文件资料需用文件资料袋装载密封，封口盖公章或者签署报价供应商联系人姓名。未按要求按时递交报价文件的供应商，采购人予以拒绝其参加采购。

**十一、采购人联系方式**

采购人名称：江门市生态环境局新会分局

地址：江门市新会区会城东门路11号

邮编：529100

联系人：陈小姐、张小姐

联系电话：0750-6109021、6109213

联系电子邮箱：xhjcz9021@163.com