**江门市司法局八楼会议室天花改造需求文件**

**2022年12月**

1.天花改造效果图



2.背景幕样式



3.江门市司法局八楼会议室天花改造项目工程量及清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目分类** | **项目名称** | **规格要求** | **品牌** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **1** | **会议室天花改造** | 拆除 | 拆除局部天花造型/石膏板/龙骨 |  | ㎡ | 约75 |  |
| 拆除原有灯具/平板照明灯 |  | 项 | 1 | 暂定 |
| 管线铺设、设备安装 | 原线路检修、分组整理 |  | 项 | 1 |  |
| 安装LED筒灯/射灯/3-4.5寸；天花开孔 | 国产 | 盏 | 36 | LED使用欧普照明 |
| 安装天花软膜/五金配件/可调节LED光源/光源调节面板/变压器等 | 国产 | ㎡ | 约75 | 定制软膜灯箱 |
| 天花维修、制作 | 10mm阻燃夹板制作软膜灯槽；10mm螺杆轻钢龙骨吊装/平面 | 国产 | ㎡ | 约75 | 12厘环保防火难燃夹板 |
| 天花原有灯孔修复、局部修复； |  | 项 | 1 |  |
| 背景幕制作 | 窗帘式挂幕 | 国产 | ㎡ | 13 | 内容见上图 |
| 抹灰 | 天花抹灰油漆；局部修补、打磨；底漆一遍；面漆两遍 | 国产 | ㎡ | 165 | 立邦/嘉宝莉/多乐士 |
| 其他 | 材料/建筑废料运输 | 国产 | 项 | 1 | 装饰材料上楼运输费；建筑垃圾下楼运输费； |
| 桌椅保护/地面保护/完工后一次性保洁 | 定制 | ㎡ | 124 |  |