江门市新会公路局养护中心加铺沥青混凝土路面施工采购询价函

询价函编号：X20221212-01

1. 项目概况

因我单位公路改造和路面维修的需要，现需对水泥砼路面加铺沥青混凝土中面层和面层施工进行采购。采购总价估算金额约60万元（具体以实际结算）。

1. 询价内容

加铺AC-20C中粒式改性沥青中面层及AC-13C细粒式改性沥青面层

　　工程地点：G240线司前圩路段(K2672+340-K2672+520)路面。

1. 资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 经营范围包括公路或城市道路工程。

3.无行业不良记录，需出具不处于中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的名单中。

4.本项目不接受联合投标。

1. 报价要求

1.报价时间：2022年12月13日至2022年12月19日15：00时止（北京时间）。

2.报价地点：江门市新会区双水镇基背村五斗村民小组高田围江门市新会公路局养护中心生产部。

3.报价方式：现场递交报名材料或邮寄。

4.报价材料：报价文件包括但不限于单位营业执照、机构介绍、报价（表中含税综合单价、总金额、各分项单价及金额）、施工方案、服务承诺，报价文件需加盖公章并密封提交，否则视为无效报价。

五、确定成交承包人

1.采购方将综合考虑承包人的报价、施工方案、经营范围、经营规模、经营业绩、进行选取。

2.同等条件下以低价原则确认成交承包人。

六、联系方式

联系人：谭先生

联系电话：0750—6416282

江门市新会公路局养护中心

2022年12月12日

询价函编号：X20221212-01

报 价 单

报价单位（章）：

联系人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号　 | 报价细目名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额(元) |
| **一** | **路面维修综合价** | **m2** |  | **4010** |  |
| 1 | 铣刨砼路面(厚5cm) | m2 |  | 500 |  |
| 2 | 砼路面凿毛 | m2 |  | 3580 |  |
| 3 | PC-3沥青粘层 | m2 |  | 1050 |  |
| 4 | 改性热沥青+瓜米石封层 | m2 |  | 4080 |  |
| 5 | 土工格栅 | m2 |  | 4080 |  |
| 6 | AC-20C中粒式改性沥青中面层(均厚6cm) | m2 |  | 1050 |  |
| 7 | AC-13C细粒式改性沥青面层(厚5cm) | m2 |  | 4080 |  |
| 8 | 雨水井（含排水管） | 座 |  | 10 |  |
| 备注：1.本次报价包括沥青混凝土路面摊铺所有材料费（AC-20C及AC-13C改性沥青砼、PC-3沥青粘层、改性热沥青+瓜米石封层、土工格栅、雨水井含排水管）、铣刨、凿毛机械人工费、安全设施费、所有材料及机械运输费、机械作业费、税费等；承包人负责施工现场管线协调工作。 2. 以上沥青混合料采用的石料为花岗岩。 |

报价日期： 年 月