广东省2022年第二批环评文件复核发现问题及处理意见

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **环评文件名称** | **建设单位（含统一社会信用代码）** | **环评文件存在的主要问题** | **编制单位（统一社会信用代码）** | **编制人员（信用编号）** | **编制单位失信记分** | **编制人员**  **失信记分** | **失信记分依据** |
| 1 | 华新水泥（恩平）有限公司水泥窑协同处置固体废物改造项目环境影响报告书 | 恩平市华新环境工程有限公司（9144078507669589XL） | 1.项目新增HW21含铬废物3000吨/年，未根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求分析六价铬投加量与最大允许投加量限值的相符性；未明确改造后全厂原煤用量由17.515万吨/年减少到6.9万吨/年的核算依据。【报告书第三章“本项目工程分析”】。 | 广州粤榕环保科技有限公司（91440101MA9Y5RRR8N） | 李敏  （BH026908） | 5 | 5 | 《监督管理办法》第二十六条第一款第（三）项以及《失信记分办法（试行）》第七条 |