江门市台山公路局端芬养护中心关于江门台山市普通省道S275、S276线公路安全提升工程（平安村口、一清一灯一带、机非隔离专项整治二期工程）采购标线材料报价函

询价函编号：Y20231211

1. 项目概况

江门台山市普通省道S275、S276线公路安全提升工程（平安村口、一清一灯一带、机非隔离专项整治二期工程），位于江门台山市内，设计路线为省道275、省道276，设计全长约57.22公里，在沿线的相关村道路口设置减速标线、停车让行标线，对原有破碎、残缺的标线进行翻修更新，在隐患路口两侧设置减速带。采购总价估算金额约30万元（以上费用包含税费、运输费及卸货费，具体以实际结算）。

1. 询价内容
2. 路面标线热熔型涂料(国标白色)；
3. 路面标线热熔型涂料(国标黄色)；
4. 路面标线用玻璃珠(国标非镀膜)；
5. 标线下涂料；

　　收货地点：江门市台山公路局端芬养护中心材料储备仓库或汶村养护站材料储备仓库及指定的我养护中心辖区内国省道周边。

1. 资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.具备独立承担民事责任及履行合同的能力。

3.供应商必须具有本次所采购材料(商品)的销售经营许可证，没有不良记录。

1. 报名要求

1.报名时间：2023年12月11日至2023年12月15日15:00时止（北京时间）。

2.报名地点：江门市台山公路局端芬养护中心汶村养护站（汶村镇双龙路5-1号）。

3.报名方式：现场递交报名材料或邮寄。

4.报名材料：单位法人资格证明文件（如营业执照或经营许可证等）。

5.商务标书要求：提供报价单，注明单价并盖章，不可更改表格格式和顺序。以上报价材料统一密封，封面加盖骑缝章。

6.提供适量施划标线的实体原材料即：涂料、玻璃珠、标线下涂料（底油）等材料和同类型涂料性能检验单，主要抗压强度、色度性能、玻璃珠含量、软化点等检验数据。

五、同类商品参考江门市场信息价：

1.路面标线热熔型涂料(白色)单价不得超过4200元/吨；

2.路面标线热熔型涂料(黄色)单价不得超过4200元/吨；

3.路面标线用玻璃珠(非镀膜)单价不得超过3850元/吨；

4.标线下涂料单价不得超过14800元/吨；

六、确定成交供应商

1.采购方将综合考虑供应商的报价、经营范围、原材料质量进行选取。

2.原则先通过材料质量符合《路面标结涂料》JT/T280-2022标准审核后，再按价低者得原则确定中选供应商，但如果该供应商提供的实体原材料质量较差者，采购单位有权调整中选的供应商。

3.中选的供应商签订合同后，供货的材料质量要与提供比选的材料质量一致，且符合设计要求。若供应商供货的实体原材料与比选材料质量不一致 ，采购单位有权与中选的供应商终止合同。

七、联系方式

联系人：骆先生

电话：0750-5719799

江门市台山公路局端芬养护中心

2023年12月11日

询价函编号：Y20231211

报 价 单

报价单位（章）：

联系人： 联系电话：

报价有效日期至： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项目说明 | 权重 | 单价（元/吨） |
| 1 | 路面标线热熔型涂料(国标白色) | 1 |  |
| 2 | 路面标线热熔型涂料(国标黄色) | 1 |  |
| 3 | 路面标线用玻璃珠(国标非镀膜) | 1 |  |
| 4 | 标线下涂剂 | 1 |  |
|  |  |  |  |
| 备注：1.报价为含税含运费含卸货费单价。2.标线材料包装规格：路面标线热熔型涂料(25kg/袋)路面标线用玻璃珠(25kg/袋) 标线下涂剂(20kg/桶) |

报价日期： 年 月 日