因工作需要，江门市蓬江区环境监测站计划采购2024年废水处理设施维护服务（2024D02），现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的服务商投报《报价单》及相关文件。

**一、采购项目概况**

1.采购项目名称：2024年废水处理设施维护服务（2024D02）挂网公开询价公告

2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。

3.采购项目最高限价：人民币25000元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

**二、采购项目服务要求明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 设备日常巡视检修 | 巡视检修，并定期为业主方免费更换臭氧管、加药软管、泵管等耗材 | 次/年 | 5 | 耗材单价≤100元时由乙方承担，超出部分则由甲方承担 |
| 2 | 机电设备维护保养 | 对主要机电设备进行定期调校，更换水封、机封等易损件 | 次/年 | 5 | 零部件单价≤200元时由乙方承担，超出部分则由甲方承担 |
| 3 | 易损件及管配件的维护保养 | 对液位阀、酸碱探头等易损件进行清洗及校准，并更换损坏的探头等 | 次/年 | 5 | 零部件单价≤350元时由甲方承担，超出部分则由乙方承担 |
| 4 | 钢结构保养刷漆 | 对设备碳钢部分进行打磨并翻新，主要内容包含：18个池体外部，泵座及设备支架 | 次/年 | 1 | 每年翻新一次钢结构 |
| 5 | 废气塔设备钢结构保养刷漆 | 对两座废气塔底部碳钢部分进行打磨并翻新 | 次/年 | 1 | 每年翻新一次钢结构 |

**三、服务商资质要求**

1、在中华人民共和国境内注册并取得《营业执照》的独立法人，具备污水处理设施运维的相关资质；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件。

2、与采购人没有行政或经济关联。

**四、采购服务评审方法：最低价评标法（推荐一名成交供应商）。**

**五、采购项目报价文件要求**

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单。

供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价处理。

**六、项目报价单**

|  |
| --- |
| **江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单** |
| 报价单位（盖公章） |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |
| 采购公告名称及编号 |  |
| 报价日期 |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |
| 是否按照采购公告的资质要求执行 |  |
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **采购项目投报总价** | **￥元，大写（）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、报价文件投报方式**

请有意参与报价的合格供应商，于2024年 7月4日下午5：30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。

**八、采购人联系方式**

采购人名称：江门市蓬江区环境监测站

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼

邮编：529000

联系人：黄先生

电话：0750-3296807