因工作需要，江门市蓬江区环境监测站计划采购“耗材(2024B05)”，现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商投报《报价单》及相关文件。

**一、采购项目概况**

1.采购项目名称：耗材（2024B05)网上公开询价公告

2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。

3.采购项目最高限价：人民币6700元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

**二、采购项目技术要求及采购数量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 容量瓶（白色） | 2L | 个 | 5 | 北玻 |  |
| 2 | 容量瓶（白色） | 10mL | 个 | 20 | 北玻 |  |
| 3 | 棕色容量瓶 | 1L | 个 | 4 | 北玻 |  |
| 4 | 螺口蓝盖试剂瓶 | 棕色1000mL | 个 | 10 | 蜀牛 |  |
| 5 | 单标移液管 | 10ml，6支/盒,AS级 | 盒 | 1 | 普兰德 |  |
| 6 | 活性炭口罩 | DL006,50只/盒，独立装 | 盒 | 8 | 保为康 |  |
| 7 | 普通3M口罩 | 均码，50只/盒 | 盒 | 2 | / |  |
| 8 | 石英比色皿 | 1cm石英材质，1对/盒 | 对 | 2 | 江苏 |  |
| 9 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 3 | 沪式 |  |
| 10 | 玻璃棒 | 6mm\*20cm | 支 | 10 | / |  |
| 11 | 双头塑料药勺 | 19cm，有一大一小两头 | 个 | 10 | / |  |
| 12 | 硅胶管 | 5\*7mm，10米/盒 | 盒 | 1 | 北京黎明 |  |
| 13 | 针头过滤膜 | 0.45um水性过滤，Jiangsu Green Union，直径13mm蓝色 | 盒 | 2 | 绿盟 |  |
| 14 | 玻璃烧杯 | 1L | 个 | 6 | 北玻 |  |
| 15 | 塑料离心管 | 50mL，平底可立，绿盖带刻度 | 包 | 1 | 耐思 |  |
| 16 | pH校准液 | 4,7,10各1瓶 | 套 | 1 | 雷磁 |  |
| 17 | pH标样 | 20mL，pH 7.35 | 支 | 5 | 环保部 |  |
| 18 | pH标样 | 20mL，pH 9.07 | 支 | 5 | 环保部 |  |
| 19 | 单面白板 | 60cm\*40cm | 块 | 2 | / |  |
| 20 | 加厚密封袋 | 20丝白边18cm\*26cm，100个/包 | 包 | 1 | / |  |
| 21 | 聚乙烯瓶 | 550ml,39个/箱 | 箱 | 10 | / |  |
| 22 | 聚乙烯瓶 | 1250mL，50个/箱 | 箱 | 4 | / |  |
| 23 | 微孔滤膜 | 混纤膜，水系直径100mm，孔径0.45μm，50片/盒 | 盒 | 2 | 上海新亚 |  |
| 24 | KCl 电导率缓冲液 | 1480/12.85各1瓶，100mL/瓶 | 瓶 | 2 | 海岸鸿蒙 |  |
| 25 | 氨氮标样 | 20mL，0.868mg/L | 支 | 10 | 环保部 |  |
| 26 | COD标样 | 20mL，23.8mg/L | 支 | 10 | 环保部 |  |
| 27 | 砷标样 | 20mL，34.5µg/L | 支 | 3 | 环保部 |  |
| 28 | 硒标样 | 20mL，9.60µg/L | 支 | 3 | 环保部 |  |
| 29 | 汞标样 | 20mL，3.46μg/L | 支 | 3 | 环保部 |  |
| 30 | 铜标样 | 20mL，1.58mg/L | 支 | 5 | 环保部 |  |
| 31 | 锌标样 | 20mL，0.641mg/L | 支 | 5 | 环保部 |  |
| 32 | 铅标样 | 20mL，2.5mg/L | 支 | 5 | 有色院 |  |
| 33 | 镉标样 | 20mL，0.500mg/L | 支 | 5 | 有色院 |  |
| 34 | 铜铅锌镉镍铬混标 | 环保部批号：200941 | 支 | 5 | 环保部 |  |
| 35 | 实验室小白鞋 | 35码、36码、39码、40码、41码、42码/各1双 | 双 | 6 | / |  |

**三、采购项目商务要求**

1.交货期限：交货期要求为签订合同后15个日历日内。

2.货物属全新未经使用，质量符合中华人民共和国相关技术标准的要求；如因成交供应商货物质量的原因，导致采购人损失的，成交供应商应退回已收合同款项，并予以采购人合同总额百分之五的赔偿。

3.交货方式：成交供应商负责将货物送至江门市蓬江区环境监测站（江门市蓬江区胜利北路154号珠西创谷1号楼6楼）。

**四、采购项目验收**

1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对货物的技术指标、质量和数量进行验收，供应商可派人参加。

2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。

**五、供应商资质要求：**

1、在中华人民共和国境内注册并取得《营业执照》的独立法人，《营业执照》经营范围包括本项目货物；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件。

2、与采购人没有行政或经济关联。

**六、采购项目评审方法：**最低价评标法（推荐一名成交供应商）。

**七、采购项目报价文件要求**

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单

供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价处理。

**八、项目报价单**

|  |
| --- |
| **江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单** |
| 报价单位（盖公章） |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |
| 采购公告名称及编号 |  |
| 报价日期 |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |
| 是否按照采购公告的商务要求执行 |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产商）和型号 | 数量（单位） | 是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合） | 是否存在偏离（偏离/无偏离） | 说明（若有偏离，请详细说明） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **采购项目投报总价** | **￥元，大写（）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**九、报价文件投报方式**

请有意参与报价的合格供应商，于2024年 9月11日下午5：30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。

**十、采购人联系方式**

采购人名称：江门市蓬江区环境监测站

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼

邮编：529000

联系人：李先生

电话：0750-3296820