江门市台山公路局端芬养护中心关于国道G228线K6203+862-K6207+000（北陡圩北陡幼儿园路段）中次差等路整治工程劳务采购询价函

询价函编号：D20250721-1

1. 项目概况

因我单位国道G228线K6203+862-K6207+000（北陡圩北陡幼儿园路段）中次差等路整治工程需要采购劳务单位。采购预算金额：66万元。

（以上费用包含人工费、机械费、部分材料费、运输费、安全维护费、管理费、利润、规费及税金，具体以实际完成数量结算）

1. 询价内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 备 注 |
| 1 | 安全维护费用 | 项 |  |
| 2 | 挖除旧水泥混凝土路面 | ㎡ | 破碎及清运 |
| 3 | 挖除旧稳定土基层 | ㎡ | 挖除及清运 |
| 4 | 铺筑水泥混凝土基层 | ㎡ |  |
| 5 | 铺筑水泥混凝面板 | ㎡ |  |
| 6 | 改性热沥青灌缝 | m |  |
| 7 | 改性沥青砂填封 | m |  |
| 8 | 反光标线 | ㎡ |  |

施工地点：国道G228线K6203+862-K6207+000（北陡圩北陡幼儿园路段）。

1. 资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具有相关的劳务资质。

3.无行业不良记录，不处于中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

4.本项目不接受联合投标。

1. 报价要求

1.报价时间：2025年7月21日至2025年7月25日15：30时止（北京时间）。

2.地点：江门市台山公路局端芬养护中心汶村养护站（汶村镇双龙路5-1号）。

3.报价方式：现场递交报名材料。

4.报价材料：报价文件包括但不限于单位营业执照、经营许可证、报价（附件1）、服务承诺、企业业绩、企业信用（投标人不处于中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的证明（在上述网站查询并截图打印盖章）），报价文件需加盖公章并密封提交，否则视为无效报价。

5.施工最高限价：

国道G228线K6203+862-K6207+000（北陡圩北陡幼儿园路段）中次差等路整治工程

1）安全维护费用单价不得超过 26714 元/项；

2）挖除220mm厚水泥混凝土路面单价不得超过 25.06元/㎡；

3）挖除150mm以内厚稳定土基层单价不得超过 3.65 元/㎡；

4）厚150mmC20水泥混凝土基层单价不得超过 45 元/㎡；

5）厚220mmC30混凝土面板单价不得超过 103 元/㎡；

6）改性热沥青灌缝单价不得超过 7.35 元/m；

7）改性沥青砂填封单价不得超过 9.51 元/m；

8）反光标线单价不得超过 51.14 元/㎡；

五、确定中选单位

1.采购人将参照附件2的评分标准综合考虑进行选取。

2.投标单位必须充分考虑市场价格波动因素，严禁以脱离客观市场价格报价的恶性竞争行为。

六、联系方式

联系人：李先生

联系电话：0750-5719799

江门市台山公路局端芬养护中心

2025年7月21日

询价函编号:D20250721-1

报 价 单

项目名称：国道G228线K6203+862-K6207+000（北陡圩北陡幼儿园路段）中次差等路整治工程

报价单位（章）：

联系人： 联系电话：

报价有效日期至： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项目说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 安全维护费用 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 挖除220mm厚水泥混凝土路面 | ㎡ | 3915 |  |  |
| 3 | 挖除150mm以内厚稳定土基层 | ㎡ | 4161.09 |  |  |
| 4 | 厚150mmC20水泥混凝土基层 | ㎡ | 2080.55 |  |  |
| 5 | 厚220mmC30混凝土面板 | ㎡ | 3915 |  |  |
| 6 | 改性热沥青灌缝 | m | 776.9 |  |  |
| 7 | 改性沥青砂填封 | m | 111.3 |  |  |
| 8 | 反光标线 | ㎡ | 322 |  |  |
| 合计 |  |
| 备注：1.以上费用包含人工费、机械费、部分材料费、运输费、安全维护费、管理费、利润、规费及税金，具体以实际完成数量结算。 2.表中数量为暂定数量，具体以实际数量结算。  |

报价日期： 年 月 日