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小型工程通用环境社会管理计划（示例[footnoteRef:0]） [0:  本文件为示例，实施主体可根据具体项目特点，在本框架基础上进行细化，但不得降低管理要求。
] 




项目名称：[请填写具体的小型工程项目名称，如：XX县XX镇连片池塘生态化改造与尾水治理工程]
实施主体：[请填写实施主体全称]
项目地点：[请填写项目所在具体市、县、镇、村]
编制日期： 年 月 日




一、 项目简要描述
本项目为世行贷款广东省农产品质量安全提升（示范）项目支持的水产养殖质量安全提升小型工程。主要建设内容包括：[请简要描述，例如：池塘清淤与护坡、进排水系统分离、尾水处理设施（如生态沟渠、沉淀池、过滤坝、生态塘等）建设、智能化投喂与监测设备安装等]。项目旨在通过工程与设施改造，提升养殖基础设施水平，实现养殖尾水达标排放或资源化利用，保障水产品质量安全。

二、可能产生的环境与社会影响及通用减缓措施
本计划列出了水产养殖小型工程在施工期和运营期可能产生的常见环境影响与社会风险，以及必须采取的通用减缓措施。实施主体及选定的施工单位必须在项目全过程遵守下表要求。

表1：施工期通用环境社会管理计划
	潜在负面影响
	主要减缓与防治措施
	执行责任方
	监督方

	1. 水污染（施工废水、泥浆、物料冲洗水）
	1.设置临时的沉沙池、排水沟，防止泥浆水直接排入周边水体。2.施工材料（如水泥、涂料）堆放点应远离沟渠、池塘，并有防雨遮盖。3.机械、车辆检修应在硬化地面进行，防止油污渗漏。4.施工人员生活污水应依托现有设施收集处理，不得随意排放。
	施工单位
	实施主体、工程监理机构

	2. 扬尘与空气污染（土方开挖、运输）
	1.对裸露土方和易起尘物料进行覆盖。2.施工现场定期洒水抑尘。3.运输车辆出场前应冲洗轮胎，物料运输应密闭或遮盖。
	施工单位
	实施主体、工程监理机构

	3. 噪声与振动（施工机械、运输车辆）
	1.选用低噪声设备，定期维护。2.合理安排高噪声作业时间，避免在午间（12:00-14:00）和夜间（22:00-次日6:00）施工。3.车辆在村庄、居民区附近禁止鸣笛，减速慢行。
	施工单位
	实施主体、工程监理机构

	4. 固体废弃物（建筑垃圾、生活垃圾）
	1.垃圾分类收集，可回收物（如包装材料）应回收利用。2.建筑垃圾及时清运至指定消纳场所，不得随意倾倒。3.生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理。
	施工单位
	实施主体、工程监理机构

	5. 生态干扰（破坏植被、扰动底泥）
	1.严格控制施工范围，减少不必要的植被破坏。2.开挖的土方应合理堆放，及时用于回填或护坡，减少水土流失。3.施工结束后，对临时占地进行平整恢复。
	施工单位
	实施主体、工程监理机构

	6. 社区安全与交通
	1.在施工区域设置明显的安全警示标志和围挡。2.规划合理的物料运输路线和时间，避开社区交通高峰和人群密集时段。3.与周边社区保持沟通，提前告知重大施工活动。
	施工单位
	实施主体、县（市、区）农业农村部门

	7. 工人职业健康与安全（OHS）
	1.为工人提供安全培训，特别是用电、机械操作、有限空间作业安全。2.配备必要的个人防护装备（PPE），如安全帽、反光衣、手套、防尘口罩等。3.提供清洁的饮用水和卫生的临时休息场所。4.开展防止工作场所性骚扰和性别歧视的宣传与培训。
	施工单位
	实施主体、工程监理机构



表2：运营期通用环境社会管理计划
	潜在负面影响
	主要减缓与防治措施
	执行责任方
	监督方

	1. 养殖尾水污染
	核心要求：确保尾水稳定达到《广东省水产养殖尾水排放标准（DB44/2462-2024）》或实现资源化利用（如循环回用、灌溉等）。1.设施运维：定期清理和维护尾水处理设施（如生态沟渠、沉淀池、过滤坝、曝气设备、生态塘等），确保其正常运行。2.规范排水：通过标准排放口排放，并记录排水时间和水量。3.循环利用：鼓励将处理后的尾水循环用于养殖或农业灌溉，提高水资源利用率。
	实施主体
	县（市、区）农业农村部门、效果评价检测机构

	2. 投入品污染风险（渔药、饲料、微生物制剂）
	1.遵守GAP：严格执行良好水产养殖规范，建立投入品购买和使用台账。2.减量用药：优先使用环境友好型渔药和微生物制剂，严格遵守休药期规定，减少抗生素等化学品使用。3.精准投喂：使用智能投喂设备，减少饲料残饵，提高饲料利用率。
	实施主体
	县（市、区）农业农村部门

	3. 固体废弃物（病死水产动物、废弃包装物、污泥）
	1.无害化处理：病死水产动物须按规定进行无害化处理（如深埋、化制等），不得随意丢弃。2.分类收集：兽药等危险废弃物包装物应单独收集，交由有资质的单位处理。3.资源化利用：尾水处理设施产生的污泥，经无害化处理后可作为农肥安全利用。
	实施主体
	县（市、区）农业农村部门

	4. 能源与资源消耗
	1.选用节能型水泵、增氧机等设备。2.利用太阳能等可再生能源为监测设备供电。
	实施主体
	（鼓励措施）

	5. 社区关系与工人安全
	1.保持养殖区及周边环境整洁，避免异味、噪声扰民。2.为长期雇佣的养殖工人提供必要的劳动保护和安全培训。3. 承诺项目设施在非生产敏感期对外开放参观学习。
	实施主体
	县（市、区）农业农村部门



三、环境监测要求
1.施工期：实施主体/施工单位应进行自我监督，重点检查抑尘、降噪、废水处置等措施落实情况。监理机构应在监理报告中记录环境管理情况。
2.运营期：
强制性监测：必须按照项目验收和运维监督要求，委托有资质的第三方检测机构对养殖尾水进行定期检测，以及委托第三方检测机构养殖水产品质量进行出场检测，接受农业主管部门的例行检测或抽检，以验证尾水和水产品质量达标情况。检测频率和指标按有关主管部门规定执行。
自我监测：鼓励实施主体利用安装的在线水质监测设备，对尾水排放口的关键指标（如pH、CODMn、总氮、总磷、SS等）进行日常监测和记录。实施主体在水产品上市流通前，要按国家有关规定开展自检和记录。
四、机构与职责
实施主体：对本项目环境社会管理的最终结果负总责。负责选择有资质、有经验的施工单位，在施工合同中明确其环境社会责任；负责运营期所有减缓措施的长期落实、记录和报告。
施工单位：对施工期所有环境社会影响的管理和减缓措施负直接责任，必须严格执行本计划表1中的要求。
工程监理机构：负责监督施工单位落实施工期环境社会管理措施，并在监理月报中设立专门章节记录环境社会管理情况。
县（市、区）农业农村部门：负责对实施主体和施工单位的环境社会管理履行情况进行日常监督和抽查。
五、培训与意识提升
实施主体和施工单位的主要管理人员应接受本项目组织的环境社会管理、良好水产养殖规范（GAP）和安全生产方面的培训。
六、记录、报告与申诉
1.记录：实施主体应保存施工合同（含环保条款）、监理报告、投入品台账、尾水与产品检测报告、设施运维记录等至少3年。
2.报告：实施主体应按要求向县（市、区）农业农村部门报告与环境社会管理相关的重大事项。
3.申诉：社区成员或工人如发现项目存在环境破坏、安全问题或不公平对待，可通过以下渠道反映：
向实施主体负责人直接反映。
向项目所在地的县（市、区）农业农村部门反映（联系方式：[由县级部门公布]）。
向地级以上市农业农村部门反映（联系方式：[由市级部门公布]）。
所有申诉应得到及时和透明的处理与反馈。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

实施主体承诺：
我方已阅读并理解本《通用环境社会管理计划》的全部内容，承诺在项目的设计、施工和运营全过程中，积极履行上述环境与社会责任，落实相关减缓措施，并接受各级农业农村部门及相关机构的监督。

    实施主体（盖章）：
法定代表人（或授权代表）签字：
           年   月   日
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