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世界银行贷款广东省农产品质量安全提升（示范）项目水产养殖质量提升小型工程
实施方案编写大纲


第一章 总论
1.1项目概况
1.2编制依据
1.3主要技术经济指标
第二章 现状分析与建设必要性
2.1养殖场现状（包括区位、规模、现有设施、当前尾水水质、养殖习惯等）
2.2存在的问题
2.3项目建设的必要性
第三章 建设目标与技术路线
3.1项目绩效目标指标
一级指标：
（1）尾水排放标准： □达标DB44/2462-2024一级指标  
□达标DB44/2462-2024二级指标 
□资源化利用
（2）水产品质量：   □水产品检测合格
二级指标：
    养殖密度控制：从当前____尾/亩，控制到____尾/亩以内。
    渔药用量减少量（ml/亩）：从当前____ml/亩，采用生态养殖后____ml/亩，用量减少____ml/亩。
环境友好型饲料利用率提高（%）：从当前的料肉比____，项目实施后料肉比____，利用率提高（%）：____。
    尾水主要污染物（总氮、总磷）去除率：总氮____%,总磷____%。
3.2技术总路线
作为全场整体阐述“源头-过程-末端”技术路线：
源头减量：具体说明如何通过生态养殖、投入品策略、密度控制、养殖模式选择等措施，从源头减少高污染物的使用与残留。
过程控制：具体说明池塘改造、循环水利用等工程措施及转化利用思路。
末端治理：详细说明如何承接上述两过程，末端综合治理的思路、工艺筛选、采取的措施。
3.3 养殖技术路线
遵循生态化、标准化养殖，按照各品种养殖标准进行，鼓励实施主体与设计机构自主创新。
以水产品质量检测合格为目标导向，设计采用的养殖模式、养殖标准、投入品控制策略，提高生态养殖水平，制定从源头减污、过程转化的技术路径等，最终达成一级指标和二级指标。
3.4 尾水处理技术路线
以目标为导向，不限定技术路线，实施主体聘请有资质的单位因地制宜选择技术路径，创新设计。
包括尾水处理思路、技术路线选择依据、新技术的环境性能分析（构成污染物的主要成分（总氮、氨氮、总磷、CODmn、固体悬浮物等），应说明每个流程的预期减排量，还应注明减量或流失量的去向。应提供尾水处理工艺的流程图，并标注各处理单元对主要污染物（CODMn、总氮、总磷、SS）的预期去除效率，以论证其达到排放标准的可行性。详细说明该创新技术的来源、原理，技术复杂性说明，分析技术的可行性和技术风险，说明新技术成功的保障措施。描述本项目所用到先进装备、先进技术、使用到技术专利等，专利权人许可用于本项目的情况等。最终达成一级指标和二级指标。）
第四章 工程方案与设备方案
方案要达到初步设计和概算的深度。
第五章 投资概算与资金筹措
5.1 工程概算
提供详细的 《工程概算表》 ，格式参照行业标准。（二类费用不含：招标代理费、监理费用、技术审核、预算审核、水质检测、验收服务费用等）
5.2资金筹措
项目总投资概算（万元）：      ；其中申请补贴（占比≤70%）：      ；自筹资金（占比≥30%）：      ；并说明自筹资金筹措方案。投资概算应符合项目批复额度范围内，各分项投资遵循项目投资比例。
5.3 财务分析
项目的收益与支出，分析运行成本及计算出每吨尾水的处理成本。清晰展示项目建成后的预计运行维护成本（元/年或元/吨尾水），并分析实施主体承担此长期运维费用的财务可持续性。
第六章 项目建设与运维管理方案
6.1 组织机构及人员配备
6.2 项目采购方案
（可参照操作手册及竞争性遴选相关附件设定）
6.3项目施工管理
包括进度、质量、造价
6.4竣工验收
6.5运维管理
（组织、人员、资金、制度）
（制定操作性强的尾水处理设施设备运营方案，说明养殖尾水处理系统建成后，运行和维护方案及措施。核算尾水处理设施设备运营成本以及其解决措施，确保项目建成后能持续运营，发挥效果。制定坚持生态养殖的方案。）
第七章 建设期间的环境与社会安全风险分析及控制要求
分析项目建设期间对自身生产、周边环境和社会的影响，识别出风险，提出针对性的控制措施。(至少采取附件1-10的计划)
第八章 效益分析
项目建成后，综合分析效益及达成保障。包含环境效益、经济效益、社会效益分析，需填写绩效目标表二级指标目标值。项目验收时监测频率及数据来源的规定如下表。
环境效益（污染物削减量）
经济效益（节本、提质、增效）
社会效益（示范带动）
表1：绩效目标表
	指标层级
	指标内容
	指标要求/目标值
	监测频率
	数据来源

	一级指标（强制）
	水产品质量安全
	符合国家食品安全标准，验收前及运维期抽检合格率100%。
	验收前3个月内。
	自行检测记录或有资质的第三方检测机构报告或主管部门的检测。

	
	养殖尾水
	稳定达到《DB44/2462-2024》标准或实现资源化利用（不外排）。
	竣工验收前连续监测3天。
	水质基线检测机构报告。

	二级指标（承诺）
	养殖用药减量
	（由实施主体在方案中设定量化目标。）
	养殖周期结束时核算1次，竣工验收时专家复核。
	投入品购买与使用台账。

	
	饲料利用率
	（由实施主体在方案中设定量化目标。）
	养殖周期结束时核算1次，竣工验收时专家复核。
	投喂与产量记录


第九章 与尾水处理有关的控制点照片
结合照片说明与尾水处理有关的控制点和现状，包括在正文或者以附件的形式来提供养殖场（区）现有的尾水处理系统、雨水管理和作物面积等方面的照片。
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