江门市蓬江区环境监测站实验室废水废气设施维修项目（2026D07）网上公开询价公告
因工作需要，江门市蓬江区环境监测站计划采购“实验室废水废气设施维修项目（2026D07）”，现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商报送《报价单》及相关文件。
一、采购项目概况
1.采购项目名称：实验室废水废气设施维修项目（2026D07）网上公开询价公告
2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。
3.采购项目最高限价：人民币55000元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理），维修清单项目固定，最终结算价款按照实际完成清单量据实核算。
二、采购项目技术要求及采购数量
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	参数

	1
	楼顶设备支撑架改造加固
	项
	1
	原有支撑架基础加固处理(12#工字钢侧面斜撑加固含油漆)

	2
	风管改造
	项
	1
	设备移位，管道改造加长修复

	3
	消声器
	套
	1
	定制，与原有风机配套

	4
	设备对接
	项
	1
	污水处理设备、喷淋塔、风机、活性炭箱、消声器等

	5
	吊车及搬运
	次
	3
	50T重型吊车及人员搬运

	6
	管道检查密闭性能补漏风
	项
	1
	检查通风管道，维修漏风点

	7
	其他辅材
	项
	1
	角铁、玻璃胶、对接法兰等

	含税金（普通发票）、安装、调试等费


三、采购项目验收和结算方式
1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对废水废气处理设施的维修情况进行验收，确认设备均正常运行且在《废水废气处理设备维修记录表》签名盖章确认，并出具双方签名盖章的相关验收资料。
2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定。产品质保期限为 1 年（验收之日起1年），（注：楼顶设备支撑架改造加固、风管改造、消声器保修期为1年。）
3.本次采购采用分期支付的方式，合同签订后支付暂定总价合同金额的50%预付款为材料备料款，维修项目完工验收完成后，双方核定实际结算金额，扣除已付预付款后支付剩余款项。维修项目增减须有采购人书面签证，结算总额不超过合同总价。

四、服务商资质要求
1、在中华人民共和国境内注册并取得《营业执照》的独立法人，具备废水废气处理设施维修的相关资质；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件。
2、与采购人没有行政或经济关联。
五、采购项目评审方法：综合评标法（推荐一名成交供应商）。评分表详见附件二。
六、采购项目报价文件要求和材料清单
1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件。
2.采购项目报价单。
供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价。
3. 服务实施方案：对楼顶设备支撑架改造加固（12# 工字钢侧面斜撑加固、防腐油漆）和各类设备（风管、喷淋塔、风机、活性炭床等）分别制定维修方案。
4.企业履约能力及同类业绩：近 3 年内承接废水废气治理设备安装、维修同类项目业绩；拥有固定现场作业队伍、具备环保设备现场安装调试实操经验（劳动关系凭证等）；配置专职现场安全管理人员（专职安全员资格证书，特种设备证书等）。
七、项目报价单
	江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单

	报价单位（加盖公章）
	

	报价单位联系人及联系方式
	

	采购公告名称及编号
	

	报价日期
	

	包组编号及名称（若有）
	

	是否按照采购公告的商务要求执行
	

	序号
	货物名称
	品牌（生产商）/型号
	数量
（单位）
	是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合）
	是否存在偏离
（偏离/无偏离）
	说明（若有偏离，请详细说明）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	采购项目投报总价
	￥元，大写（）

	
	
	
	
	
	
	
	



八、报价文件投报方式
[bookmark: _GoBack]请有意参与报价的合格供应商，于2026年8月13日下午5：30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。供应商应对所提供材料的真实性负责，若发现弄虚作假，取消其资格。
九、采购人联系方式
采购单位名称：江门市蓬江区环境监测站
地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼
邮编：529000
联系人：张先生
电话：0750-3296820


