附件：

江门市电动自行车废旧蓄电池回收处理

工作指引

（试行）

为进一步规范我市电动自行车废旧蓄电池（以下简称废旧蓄电池）回收处理全流程管理，指导我市废旧蓄电池回收服务网点建设，明确处置去向，统筹做好企事业单位、经营主体、家庭居民产生废旧蓄电池规范处置，结合我市实际，制定本指引。

废旧蓄电池的品种目录

废旧蓄电池，是指失去原有使用价值的电池及废元（器）件、废零（部）件和废原材料等，主要包括废铅蓄电池和废锂电池两大类（详见表1）。

表1废旧蓄电池品种目录

	序号
	主要类别
	详细品种
	处理方式

	1
	废铅蓄电池
	废铅酸电池等
	按照危险废物处理（代码：HW31（900-052-31））。家庭源废铅蓄电池分类收集环节执行国家豁免管理规定，但收集之后贮存、转运、处置环节仍严格按照危险废物管理，必须交由具备对应资质单位处置。

	2
	废锂电池
	废三元锂电池、废磷酸铁锂电池、废锰酸锂电池、废钴酸锂电池等
	属于一般固体废物（《固体废物分类与代码目录》SW17可再生类废物，代码900-012-S17），按照一般固体废物进行管理；破损、鼓包或存在安全隐患的废锂电池应单独收集、贮存和转运。


废旧蓄电池的收集和处置流程（详见图1）
本指引所称废铅蓄电池产生者及废锂电池产生者，包括但不限于家庭居民、电动自行车及蓄电池生产企业等；销售单位，包括电动自行车销售门店、电动自行车配件销售门店、铅蓄电池销售及更换门店等；维修单位，包括电动自行车维修门店等。
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图1废旧蓄电池的收集和处置流程图

（一）废旧蓄电池回收服务网点建设

依托再生资源回收点、中转站、分拣中心等再生资源回收网络体系，或有害垃圾临存中心及暂存点，或组织经销售后服务网点、机动车维修及拆解企业、第三方回收企业（机构）等构建回收网络，提供回收服务。鼓励电动自行车生产、动力蓄电池生产及处置利用等企业按照国家有关管理要求通过自建、共建、授权等方式建立回收服务网点，并主动向社会公开废旧蓄电池回收服务网点信息。

（二）回收贮存

回收服务网点应依法建立收集台账，记录每批次废旧蓄电池的类别名称、回收时间、地点、数量（重量）、来源、流向情况等信息，建立入场登记制度、联单制度，鼓励发挥行业溯源平台作用实现信息化溯源管理。
对电池回收服务网点回收的废旧蓄电池应进行分类管理：

1.废铅蓄电池属于危险废物，须按照危险废物进行管理。回收服务网点应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）等相关规定执行，收集和贮存过程中应严格落实防风、防雨、防渗等污染防治要求。同时，服务网点应在回收之日起1年内完成转移，且贮存总量不得超过3吨。

2.废锂电池按照一般固体废物管理，应当采取满足防雨、防漏、防火等要求的方式进行贮存管理；破损、鼓包或存在安全隐患的废锂电池应单独收集，采用绝缘、防渗漏、耐腐蚀的容器盛装，并设置明显警示标识。电池堆放不得挤压、摔砸，周转箱堆叠高度按照容器承载要求执行，不得超高。严禁对废锂电池进行充电。

（三）转移处置
1.废铅蓄电池

废铅蓄电池产生单位（包括通过正常经营行为回收废铅蓄电池的销售单位、维修单位或相关生产单位）应通过签订处置协议，将废铅蓄电池直接转移至小微企业危险废物收集试点单位收集，或转移至持有相应类别危险废物经营许可证的利用处置单位进行处置，转移过程严格执行危险废物电子转移联单。废铅蓄电池产生量较少（月产生量≤0.5吨）的销售单位或维修单位可签订收集协议，将电池就近交给回收服务网点，收集过程执行危险废物豁免管理，无须运行电子转移联单（注：若后续豁免政策失效，须按新政策要求执行，即签订危险废物收运协议并运行危险废物电子转移联单）。严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒废铅蓄电池或将废铅蓄电池提供或委托给无资质的单位或者其他生产经营者等。
2.废锂电池

废锂电池产生单位（包括通过正常经营行为回收废锂电池的销售单位、维修单位或相关生产单位）应通过签订处置协议，将产生、回收的废锂电池交给废锂电池回收服务网点，或转移至废锂电池综合利用企业。鼓励列入新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件的企业，按照相关法律法规、政策及标准要求，协同处理电动自行车废锂电池。

（四）家庭（居民个人）废旧蓄电池处置要求

家庭居民因电动自行车更换、损坏报废产生废铅蓄电池或废锂电池，禁止丢弃至普通生活垃圾桶；禁止私自拆解、敲击、穿刺电池；禁止出售给流动收废品小贩；禁止家中长期存放鼓包、漏液故障电池。居民个人应当通过以下正规渠道移交废旧蓄电池：

生活垃圾体系：废铅蓄电池可投放至小区内设置的红色有害垃圾收集容器中，由相关部门统一转移至有资质的集中贮存点进行后续处理。
以旧换新交门店：更换电池时直接交由电动自行车销售、维修门店，门店可设置暂存点，回收后统一归集移交合规回收服务网点或试点收集企业。

送交就近回收点位：自行携带至全市对外公开的电动自行车锂离子电池暂存点或者电动自行车废旧蓄电池回收服务网点；废铅蓄电池可交至江门市小微企业危险废物收集试点单位；废锂电池交至具备资质的废锂电池综合利用企业。全市点位清单及相关信息由市工业和信息化局、市生态环境局在政务网站动态公开。
线上预约回收：选择电动自行车及蓄电池生产企业提供的线上预约、线下回收便民模式，通过企业回收热线、小程序申请回收服务。

政务求助渠道：遇到鼓包、漏液、存在起火风险的故障废旧蓄电池，无法自行处置，可拨打12345 政务服务便民热线，协调属地主管部门对接合规接收单位。

三、废旧蓄电池回收服务网点设置和管理要求
（一）主要依据

1.《中华人民共和国生态环境法典》

2.《中华人民共和国安全生产法》

3.《广东省固体废物污染防治条例》

4.《电动自行车锂离子电池回收利用体系建设指南》（全国电动自行车安全隐患全链条整治工作专班2025年第2号）
5.《国家危险废物名录（2025年版）》

6.《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）

7.《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

8.《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021）

9.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）
10.《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995，含2023年第1号修改单）

11.《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

12.《废旧电池回收技术规范》（GB/T 39224-2020）

13.《电池废料贮运规范》（GB/T 26493-2011）

14.《废蓄电池回收管理规范》（WB/T 1061-2016）

（二）重点要求

1.资质与选址

（1）资质要求

废旧蓄电池回收服务网点应依法办理环境影响评价审批手续，并取得相应经营资质。
（2）选址原则

回收服务网点的选址应坚持安全第一，并兼顾移交、收集、贮存、运输的便利性。收集型回收服务网点选址应考虑地域条件，优先选在交通便利的4S店、维修网点、换电站、报废机动车回收拆解企业等地附近，便于回收废旧蓄电池。

（3）禁止选址区域

不得在《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248）规定的人员密集场所，以及居民楼、写字楼、商务楼等建筑（包括底商和地下室）建设回收服务网点。回收服务网点应与办公、生活等其他业态分隔。

（4）建筑防火要求

回收服务网点建筑应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）规定，满足应对火灾危险性丙类及以上的厂房或仓库要求。其中贮存区的耐火等级不得低于二级。

（5）独立区域要求

回收服务网点应为独立的构筑物或围蔽区域，顶部有雨棚、四周有围墙、门口有围堰，上锁防盗。

2.设施建设与标识管理

（1）地面防渗处理

地面应铺设环氧地坪或做硬化，做防腐防渗及绝缘处理。

（2）标识设置

回收服务网点应在营业场所显著位置设置提示性信息，标识为“电动自行车废旧蓄电池回收服务网点”（“电动自行车锂离子电池回收服务网点”），便于规范移交电池。

按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）的要求设置固体废物的警告标志。

在显著位置设置危险、易燃易爆、有害物质、禁烟、禁火等警示标识。在地面设置黄色标志线，并在作业设备及消防设备上粘贴禁止覆盖标识。

（3）回收设施配置

回收服务网点应根据需要设置回收点、回收箱和回收超市等回收设施，并设置明显标识。

3.安全防护与应急管理

（1）通风与消防设施

回收服务网点应安装通风设施。配备灭火器、灭火毯、个体防护装备、视频监控等安全防护及救援设备、绝缘辅助工具。消防设备数量及灭火器类型应符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）的要求。

（2）放电设施

回收服务网点应具备必要的化学放电或物理放电的能力，配置盐水池（箱）或放电柜等相应的专业设施设备。

（3）监控与报警设施

回收服务网点应配备烟雾报警装置、红外热成像监控装置等安全防护设施。

（4）应急预案

回收服务网点应建立安全事故和环境污染预防机制，制定应急预案制度，备齐应急物资。

（5）人员培训

回收服务网点应对工作人员进行岗前培训，使其掌握废蓄电池的特性和收集操作规程，具备相应的安全防护知识和应急处置能力。建立安全、应急培训制度，配备具有专业知识和技能的人员，并定期对从业人员开展培训、考核。从业人员应能够有效应对泄漏、起火、爆炸等突发情况。

4.作业规范与贮存管理

（1）禁止拆解加工

回收服务网点应按照有关技术规范要求开展收集作业，不得进行拆解处理或二次组装加工。收集过程中禁止去除电池原有编码、铭牌、标签、标志等。

（2）电池完整性保护

回收废蓄电池时，应保持其外形和结构完整，严禁私自破损。

（3）破损电池处理

已破损的废蓄电池应单独收集、分拣、运输、贮存，应采用绝缘、防爆、防渗漏、耐腐蚀的容器盛装。发现有安全隐患的，应立即进行安全处理，防范泄漏、腐蚀、火灾等事故发生。破损电池、存在安全隐患的电池应存放于专用收纳容器内，优先转运，最大限度缩短站内暂存时间。

（4）贮存规范

参照《废蓄电池回收管理规范》（WB/T 1061-2016）和《电池废料贮运规范》（GB/T 26493-2011）的要求开展废旧蓄电池收贮工作。《废蓄电池回收管理规范》规定了废蓄电池的分类、收集、运输及贮存等回收管理要求；《电池废料贮运规范》规定了电池废料贮运的要求、贮存方式及设施、运输要求、运输方式及容器等。

（5）贮存隔离要求

列入国家危险废物名录的电池废料，对于不同组别采用分离贮存，同一组别采用隔离贮存。隔离贮存是指在同一房间或同一区域内，不同物料之间分开一定距离用通道保持隔离的贮存方式。

（6）台账管理

回收服务网点应建立废旧蓄电池全流程台账，如实记录收集和转移信息。回收服务网点每月向属地工业和信息化、生态环境部门报送废旧电池回收、转移数据；暂存点按月报送移交台账记录。
5.移交管理和便民服务

（1）移交管理

移交电动自行车废旧蓄电池时，应对接收单位的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定电池综合利用、污染防治等要求。回收网点应将废旧蓄电池转移至具有相应类别经营资质和能力的利用处置单位。禁止将废旧蓄电池交由流动小商贩回收。

（2）便民服务

支持电动自行车及蓄电池生产企业开通废锂电池回收热线、开发移动应用程序，建立“线上预约、线下回收”的便民服务模式，开展废锂电池回收。

四、废旧蓄电池处置去向指引

截至目前，我市具备合法资质的废铅蓄电池收集企业5家，具备废锂电池处置能力及相应主体资格的企业2家，有害垃圾（含废铅蓄电池）收集单位1家（详见表2）。

表2 废旧蓄电池处置去向指引

	序号
	类别
	处理方式
	收集、利用处置企业
	企业地址
	联系方式

	1
	废铅蓄电池
	按照危险废物处理（危险废物代码：HW31（900-052-31））
	1.（收集试点单位）江门雷恩电池科技有限公司
	江门市新会区会城业兴一路9号2座
	0750-6613786  13316616458

	
	
	
	2.（收集试点单位）江门市中润环保有限公司
	江门市蓬江区杜阮镇龙榜工业一路8号（自编02）厂房
	18868211655

	
	
	
	3.（收集试点单位）江门市中润环保科技有限公司
	江门市蓬江区棠下镇金桐八路3号5栋之二、三、四
	13702544922

	
	
	
	4.（收集试点单位）广东茨东再生资源科技有限公司
	台山市水步镇文华B区9号厂房一
	13631829929

	
	
	
	5.（收集试点单位）江门绿循环境科技有限公司
	鹤山市鹤城镇鹤山工业城B区2号
	0750-8209982

18128299090

	
	
	
	6.（收集贮存单位）江门市有害垃圾临存中心
	江门市蓬江区宏兴路149号
	0750-3867185

13316735031

	2
	废锂电池
	按照一般固体废物进行管理（《固体废物分类与代码目录》SW17可再生类废物，代码900-012-S17）
	可通过售后服务回收、网点回收等方式转移至有处置能力的企业进行利用处置：

	
	
	
	1.（综合利用单位）广东杰成新能源材料科技有限公司
	江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区111号
	13672909017

	
	
	
	2.（综合利用单位）江门市芳源循环科技有限公司
	江门市新会区古井镇万兴路75号
	13809600475


五、违法违规行为处理

（一）无证从事收集、贮存、利用、处置活动

违法行为：未取得许可证，擅自从事废旧蓄电池（如被鉴定为危险废物）的收集、贮存、利用、处置等经营活动。

罚则（区分主体与行为）：

企业事业单位无证经营：由生态环境主管部门责令改正，没收违法所得：

收集、贮存：处二十万元以上一百万元以下罚款；

利用、处置：处一百万元以上五百万元以下罚款。

对法定代表人等责任人，处十万元以上一百万元以下罚款；报经批准后可责令停业、关闭。

企业事业单位未按许可证规定经营：责令改正，没收违法所得，限制生产、停产整治：

收集、贮存：处十万元以上五十万元以下罚款；

利用、处置：处五十万元以上二百万元以下罚款。

对责任人处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，责令停业、关闭并吊销许可证。

其他生产经营者（如个体经营者）：处二万元以上十万元以下罚款；情节严重的，处十万元以上五十万元以下罚款。

（二）擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒、焚烧固体废物

违法行为：擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒、焚烧废旧蓄电池。

罚则：

一般固体废物（如废锂电池）：责令停止违法行为，采取治理措施消除污染，没收违法所得，处十万元以上一百万元以下罚款；情节严重的，责令限制生产、停产整治。

危险废物（如废铅蓄电池）：处二十万元以上二百万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上十万元以下罚款；造成严重后果的，处二百万元以上五百万元以下罚款。

个人擅自倾倒个人产生的生活垃圾的，处一百元以上一千元以下罚款。

（三）未采取防范措施造成环境污染

违法行为：未采取防范措施，造成固体废物扬散、流失、渗漏或其他环境污染。

罚则：

一般固体废物（如废锂电池）：责令改正，处十万元以上一百万元以下罚款；情节严重的，责令停业、关闭。

危险废物（如废铅蓄电池）：处二十万元以上二百万元以下罚款。

（四）委托无资质单位运输、利用、处置

违法行为：产生工业固体废物的单位违反规定委托他人运输、利用、处置工业固体废物（含废锂电池）。

罚则：由生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，处十万元以上一百万元以下罚款；情节严重的，责令停业、关闭。

（五）未建立管理台账

违法行为：产生工业固体废物的单位未建立工业固体废物管理台账并如实记录。

罚则：由生态环境主管部门责令改正；拒不改正的，处五万元以上二十万元以下罚款。

（六）未按标准贮存固体废物

违法行为：贮存工业固体废物未采取符合国家生态环境保护标准的防护措施。

罚则：责令改正，没收违法所得，处十万元以上一百万元以下罚款；情节严重的，责令停业、关闭。

（七）违反其他行政管理规定

未取得危险货物道路运输许可擅自运输的，依据《道路危险货物运输管理规定》，责令停止运输，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下罚款等。

（八）刑事法律责任

污染环境罪：

入罪标准：非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的，构成污染环境罪。

刑罚：依据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的（如非法处置危险废物100吨以上），处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

（九）民事法律责任

生态环境损害赔偿：因非法回收、处置废旧蓄电池造成生态环境损害的，违法者须依法承担生态环境损害赔偿责任，包括污染清理费、应急处置费、生态环境修复费等。

行政拘留情形

依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百七十九条，有下列情形之一的，由公安机关对相关责任人员处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留：

擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒、焚烧固体废物，造成严重后果；

未采取防范措施，造成危险废物扬散、流失、渗漏或者其他严重后果；

未经批准擅自转移危险废物；

在禁建区域建设固体废物集中贮存、利用、处置设施；

无证或未按证从事危险废物经营活动；

将危险废物提供或委托给无证单位。

（十一）违法违规行为举报渠道

投诉电话:12345；

有奖举报邮箱: jmhb@jiangmen.gov.cn；

咨询电话：0750-3988088（江门市生态环境局）、0750-3279717（江门市工业和信息化局）。


