附件1
采购项目详细技术要求及数量
包组1：实验室化学试剂
	序号
	货物名称
	规格
	纯度（浓度）
	数量
	推荐品牌
	备注

	1
	硼酸
	500g/瓶
	GR
	1
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	2
	硫酸高铁铵
	500g/瓶
	AR
	1
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	3
	柠檬酸三钠
	500g/瓶
	AR
	2
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	4
	EDTA二钠
	500g/瓶
	AR
	1
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	5
	EDTA二钠
	250g/瓶
	GR
	1
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	6
	柠檬酸
	500g/瓶
	GR
	1
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	7
	氯化钠
	500g/瓶
	GR
	22
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	8
	硫脲
	500g/瓶
	AR
	1
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	9
	Brij 35（聚氧乙烯月桂醚）
	500g/瓶
	高级纯
	1
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药、西亚试剂
	

	10
	二苯碳酰二肼
	25g/瓶
	AR
	1
	广试、科密欧、麦克林、阿拉丁、国药
	

	11
	三氯化钛
	500mL/瓶
	GR
	6
	阿拉丁、国药
	

	12
	重铬酸钾标准溶液
	1L/瓶
	c（1/6K₂Cr₂O₇）=0.250mol/L
	5
	[bookmark: _GoBack]广试、科密欧、阿拉丁、国药、深圳博林达
	












包组2：实验室易（消）耗品和小件仪器
	序号
	货物名称
	规格/浓度
	单位
	数量
	推荐品牌
	有效期
	备注

	1
	海水透明度盘
	-
	套
	1
	不限
	-
	配10kg铅锤额外，配的手摇30米卷尺

	2
	不锈钢耐腐蚀气瓶减压阀
	不锈钢
	个
	1
	不限
	-
	耐腐蚀型，配套氩气瓶使用

	3
	石英滤膜（进口）90mm直径
	90mm
	盒
	1
	不限
	-
	每盒50片

	4
	蓝色塑料大筐
	720*560*385mm（外尺寸）
	个
	10
	不限
	-
	

	5
	六价铬比色管
	直径为 16 mm 的圆形玻璃管，体积不低于 12 mL
	个
	5
	不限
	-
	可消解比色管

	6
	烟气加热枪
	GH-6068B
	个
	1
	不限
	-
	可设定具体加热温度

	7
	恶臭气袋
	3L
	个
	1000
	大连海得
	-
	

	8
	过氯乙烯滤膜
	90mm 5um水系可溶解
	盒
	1
	聚凯
	-
	

	9
	十万分之一天平
	精度：十万分之一
	个
	1
	不限
	-
	需配套数据处理终端

	10
	YSI多参数——ORP电极
	605102
	个
	2
	-
	-
	适配YSI

	11
	YSI多参数——pH电极
	605101
	个
	2
	-
	-
	适配YSI

	12
	YSI多参数——DO电极
	605203
	个
	3
	-
	-
	适配YSI

	13
	YSI多参数——电导率电极
	6051020
	个
	2
	-
	-
	适配YSI

	14
	移动数据处理设备
	-
	个
	1
	不限
	-
	可以与蓝合的气象五参数进行数据通信，支持远程操作气象五参数仪并读取仪器各项检测参数

	15
	定制ORP流通池+快接水管5米+流通池蠕动泵+4个2L大烧杯
	-
	套
	1
	-
	-
	适配YSI

	16
	实验服
	-
	件
	15
	不限
	-
	

	17
	120mm玻璃漏斗
	120mm直径
	个
	6
	不限
	-
	120mm直径短颈

	18
	120mm玻璃漏斗架
	6联
	个
	1
	不限
	-
	有机玻璃6联

	19
	电池
	5号电池
	节
	20
	不限
	-
	配套数字滴定器使用

	20
	带盖称量玻璃皿
	直径60*高30mm
	个
	30
	湘蓝
	-
	

	21
	丁腈手套
	L码
	包
	10
	不限
	-
	无粉耐用食品级

	22
	丁腈手套
	M码
	包
	35
	不限
	-
	无粉耐用食品级

	23
	丁腈手套
	S码
	包
	50
	不限
	-
	无粉耐用食品级

	24
	反光衣
	定制
	件
	10
	不限
	-
	长袖防晒反光衣，定制印刷前后logo标识

	25
	高锰酸盐指数快速检测包
	0-30mg/L
	盒
	2
	不限
	-
	

	26
	工作服（马甲）
	迪卡侬定制
	件
	13
	不限
	-
	带前后绣字+logo

	27
	活性炭口罩
	-
	盒
	50
	不限
	-
	独立包装

	28
	开瓶器
	金刚砂开瓶器
	个
	8
	不限
	-
	

	29
	篮子
	矮款大号
	个
	10
	不限
	-
	

	30
	离心管架
	适配20mL离心管，12孔
	个
	3
	不限
	-
	

	31
	密封袋
	14cm*20cm
	套
	1
	不限
	-
	特厚20丝100只/套

	32
	密封袋
	20cm*28cm
	套
	1
	不限
	-
	特厚20丝100只/套

	33
	水桶
	25L
	个
	1
	不限
	-
	带盖

	34
	塑料滴管
	3mL（100根/包）
	包
	5
	不限
	-
	每包100支

	35
	无齿扁咀镊子
	不锈钢
	个
	5
	不限
	-
	20cm

	36
	五层蓝色文件柜
	中号五层蓝色文件柜
	个
	15
	不限
	-
	必须能放下A4纸且比A4纸大

	37
	移液管架
	梯形
	个
	2
	不限
	-
	双梯形20位+20孔

	38
	移液枪枪头
	10ml，常规枪头
	包
	4
	不限
	-
	适配艾本德移液枪（每包100个）

	39
	移液枪枪头
	10ml，加长枪头
	包
	4
	不限
	-
	适配艾本德移液枪（每包100个）

	40
	移液枪枪头
	1mL，常规枪头
	包
	2
	不限
	-
	适配艾本德移液枪（每包500个）

	41
	移液枪枪头
	5ml，常规枪头
	包
	5
	不限
	-
	适配艾本德移液枪（每包100个）

	42
	移液枪枪头
	5ml，加长细尖枪头
	包
	5
	不限
	-
	适配艾本德移液枪（每包100个）

	43
	哈希低浓度COD试剂
	3-150mg/L
	盒
	3
	-
	-
	货号：2125815-CN

	44
	一体化预处理滤芯组
	一台机器一组（含3支）
	组
	1
	-
	-
	适配SIM-T10超纯水器

	45
	RO反渗透膜
	一台机器一支
	组
	1
	-
	-
	适配SIM-T10超纯水器

	46
	超纯化柱
	一台机器一组
	组
	1
	-
	-
	适配SIM-T10超纯水器

	47
	纯化柱
	一台机器一组
	组
	1
	-
	-
	适配SIM-T10超纯水器

	48
	水桶
	18L，红色
	个
	5
	不限
	-
	18L

	49
	水桶
	18L，蓝色
	个
	5
	不限
	-
	18L

	50
	50mL离心管
	50个/包
	包
	5
	不限
	-
	

	51
	石墨管
	岛津，货号：380-06170-04
	根
	10
	不限
	-
	适配岛津石墨炉

	52
	样品瓶
	2mL
	包
	1
	不限
	-
	1包含100个，适配岛津石墨炉

	53
	可折叠小推车
	90cm*60cm
	个
	2
	不限
	-
	201不锈钢

	54
	500mL塑料洗瓶
	500mL
	个
	10
	不限
	-
	塑料洗瓶

	55
	容量瓶
	100mL
	个
	10
	天玻，蜀牛
	-
	

	56
	硫化物采样瓶
	200mL
	个
	20
	天玻，蜀牛
	-
	棕色采样瓶

	57
	连续流动泵管
	总氮泵管
	套
	3
	-
	-
	适配宝德连续流动，货号：30301050050

	58
	连续流动泵管
	氨氮泵管
	套
	2
	-
	-
	适配宝德连续流动，货号：30301050051

	59
	流动注射泵管
	阴离子泵管
	套
	1
	-
	-
	适配宝德流动注射，货号：30301050006

	60
	流动注射有机膜
	阴离子有机膜
	套
	1
	-
	-
	适配宝德流动注射，货号：BDFJBDFIA009

	61
	移液枪
	0~1mL
	支
	1
	艾本德
	-
	

	62
	PE手套
	-
	包
	20
	光明
	-
	一次性PE手套，一包70支

	63
	量筒
	500mL
	个
	2
	天玻，蜀牛
	-
	A级

	64
	量筒
	250mL
	个
	2
	天玻，蜀牛
	-
	A级

	65
	量筒
	100mL
	个
	10
	天玻，蜀牛
	-
	A级

	66
	量筒
	50mL
	个
	10
	天玻，蜀牛
	-
	A级

	67
	药勺
	不锈钢，20cm
	个
	10
	不限
	-
	20cm

	68
	塑料药勺
	-
	个
	10
	不限
	-
	

	69
	搅拌子
	长度30mm左右，直径5mm以上
	个
	20
	不限
	-
	圆柱形

	70
	恶臭标准气体
	4L
	瓶
	1
	大连大特
	-
	

	71
	防毒面罩
	-
	套
	5
	3M
	-
	6800+60926（型号）

	72
	1.5mL样品瓶
	100个/盒
	盒
	4
	谱临晟科技有限公司
	-
	适配IC-10离子色谱
（谱临晟科技有限公司）


注：本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了推荐品牌，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。
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