附件1：

省道273线双合路段K67+725~K69+080次差路整治劳务（含机械）采购询价函

询价函编号：F20250115

1. 项目概况

省道273线双合路段K67+725~K69+080水泥砼路面挖补（破碎重铺4.5MPa钢筋混凝土路面）劳务（含机械），数量初步计划4155.25平方米；挖补劳务（含机械）估算约415525元。

1. 询价内容
2. 省道273线双合路段K67+725~K69+080（破碎重铺4.5MPa钢筋混凝土路面）劳务（含机械）：包含旧砼板破碎、清运、基底处理、整平及压实，安装侧模板，钢筋卸车和扎钢筋网、植拉杆、传力杆，浇筑混凝土、振捣、整平、刻纹、锯缝（不含养生）；安装Φ60圆管涵18米，包含基础开挖、圆管安装、回填、夯实；以上均按设计要求实施。
3. 换板数量初步计划4155.25平方米，改造面层形式采用单层25cm水泥混凝土面板（4.5MPa）（含钢筋网），具体数量按实际结算。
4. 资格要求
5. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
6. 具备独立承担民事责任及履行合同的能力。
7. 报名单位有公路水泥混凝土路面施工营业范围许可资质及合法有效的安全生产许可证。
8. 报名单位必须有水泥砼路面挖补施工的相关业务经历（近三年完成路面挖补总面积超过3000平方米），未有不良记录，具有较强技术服务能力，有良好的工作业绩和履约记录。
9. 结算时劳务和机械必须分别开具发票。
10. 报价要求
11. 报价时间：2025年1月22日至2025年1月27日下午17:00止。
12. 报价地点：鹤山市桃源镇建设西路江门市鹤山公路局养护中心。
13. 报价方式：现场递交报价材料可邮寄。
14. 报价材料：包括但不限于单位营业执照、经营许可证，报价单（附件1）及附件2所要求的材料等，报价文件按需要加盖公章并统一密封提交，封面加盖骑缝章且注明询价函编号，否则视为无效报价。
15. 水泥砼路面挖补劳务单价不得超过 60 元/平方米；水泥砼路面挖补机械单价不得超过 30 元/平方米；破碎板运输机械单价不得超过 10元/平方米，合计总价不超 100 元/平方米。
16. 确定中选单位
17. 采购方将按照附件2评分标准综合考虑报名单位的报价、经营范围、经营规模、经营业绩、进行选取。

六、联系方式

联系人：张先生

电话：0750-8211270

江门市鹤山公路局养护中心

（江门市鹤山公路应急养护中心）

2025年1月22日

询价函编号： F20250115

报 价 单

报价单位（章）：

联系人： 联系电话：

报价有效期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项目说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 水泥砼路面挖补劳务 | 平方米 | 4155.25 |  |  |
| 2 | 水泥砼路面挖补机械 | 平方米 | 4155.25 |  |  |
| 3 | 破碎板运输机械 | 平方米 | 4155.25 |  |  |
| 4 | 安装Φ60圆管涵（包含基础开挖、圆管安装、回填、夯实） | 米 | 18 |  |  |
| 5 | 合计 |  |
| 备注：1、本次报价为含税单价。2、要求中选方对参与施工人员购买集体或个人意外伤害险（保额50万元或以上）。3、现场安全标志由采购方提供，双方相互配合完成施工围蔽。4、以上挖补数量为初步计划，数量按现场实际完成结算。5、破碎板按采购方需求部分送至挖补地点附近的指定地点，其余中选方自行处置。 |

报价日期： 年 月 日